ㅇ 사적 제375호 “광주신창동유적” 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축, 증축 불가 ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 사업시행 전 발굴조사 선행 ㅇ 개․재축 시 경사지붕(경사가 3:10 이상)으로 한다.
제1-1구역	ㅇ 신축, 증축 불가 ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 개․재축 시 경사지붕(경사가 3:10 이상)으로 한다.
제1-2구역	ㅇ 원지형 보존 - 하천의 유지보수 및 정비는 제외한다.
제2구역	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층 이하) ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 사업시행 전 발굴조사 선행 ㅇ 신축 및 개․재축 시 경사지붕(경사가 3:10 이상)으로 한다.
제2-1구역	건축물 최고높이 11m이하(3층 이하)	건축물 최고높이 14m이하(3층 이하)
제3구역	건축물 최고높이 17m이하(5층 이하)	건축물 최고높이 21m이하(5층 이하)	ㅇ 개․재축 허용
제3-1구역	건축물 최고높이 17m이하(5층 이하)	건축물 최고높이 21m이하(5층 이하)	ㅇ 개․재축 허용 ㅇ 신창택지 개발 지역
제4구역	ㅇ 광주광역시 도시계획에 따라 처리
공통사항	ㅇ 제1-2구역, 제2-1구역, 제3구역, 제4구역의 터파기(현 지표면에서 1m 이상)공사시 관계전문기관 입회하에 실시한다. ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.