조선왕릉 건조물 보존ㆍ관리 지침

제정 2013. 4. 16. 조선왕릉관리소 예규 제4호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 조선왕릉 건조물의 체계적인 보존ㆍ관리와 효율적인 활용을 도모하기 위한 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 조선왕릉관리소에서 관리하고 있는 조선 시대 능, 원, 묘(이하, ‘조선왕릉’이라 한다.)에 있는 고건물, 관람과 활용 건축물, 방재 시설물(이하, ‘건조물’이라 한다.)의 보존ㆍ관리에 적용한다.

제3조(근거 법규)

1. 이 지침은 문화재 보호법 제3조(문화재보호의 기본원칙), 제4조(국가와 지방자치단체의 책무), 제10조(문화재 기초조사)에 근거한다.

2. 조선왕릉 내 건조물 보존·관리 행위가 문화재보호법과 관련하여 준용되는 사항은 관련 법 조항에 따르며 기타 규정되지 않은 사항은 이 지침에 따른다.

제4조(용어 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 조선왕릉이란 조선 시대 능과 원, 묘를 포함한다.

2. 건조물은 고건물, 관람과 활용 건축물, 방재 시설물을 말한다.

3. 고건물은 정자각, 비각, 재실, 수라청, 수복방을 말하고 기타 시설물이란 담장, 홍살문(紅箭門) 등을 말한다.

4. 관람과 활용 건축물은 역사문화관, 관리사무소, 화장실 등을 말한다.

5. 방재 시설물은 종합경비시스템(CCTV 등), 소화전, 소화기 등 소방 관련 시설을 말한다.

제2장 고건물 보존ㆍ관리

제5조(일반 관리) 고건물은 다음 사항에 중점을 두어 보존ㆍ관리한다.

1. 조선왕릉의 대부분 고건물은 울창한 숲 속에 있어 건물 안에 습기가 늘 있으므로, 맑은 날에는 창을 열어 환기를 하고 습기가 심할 경우에는 습기제거제를 두어 습기를 없앤다.

2. 고건물 지붕의 기와 파손, 누수 여부를 수시로 점검하고 보수가 필요할 경우 상황에 맞추어 자체 보수, 직영 보수단 보수, 문화재 보수ㆍ정비(공사 발주) 요청을(이하, ‘조치’라 한다.) 한다.

3. 고건물의 기둥, 창방, 평방, 인방 등 목부재의 이완, 부식, 손상 여부, 건물 내부·외부 벽체의 균열, 들뜸이나 이완, 누수 여부를 점검하여 보수가 필요할 경우 조치한다.

4. 고건물 지붕과, 담장의 기와 밑 홍두깨흙 등에 자주 자라는 초본류는 수시로 점검하고 발견한 때에는 없앤다.

5. 고건물의 창호지가 훼손되었을 때에는 전통 한지를 이용하여 새로 바르며, 문살과 창호의 먼지를 단청이 손상하지 않는 범위에서 부드러운 솔로 주기적으로 털어낸다.

6. 폭우나 태풍 등으로 내린 빗물이 고건물로 들어가지 않도록 건물 주변의 배수로를 정비한다.

7. 건물에 근접한 수목은 뿌리가 건물의 기단을 이완시키거나 가지가 건물의 지붕을 덮어 훼손할 우려가 있으므로 나무를 뽑거나 옮겨 심고, 가지치기 등을 한다.

8. 고건물의 기단석이 묻혀 있는지를 점검하고 훼손될 우려가 있으면 지대석 부분까지 드러나도록 절토 등의 방안을 강구한다.

9. 화재 위험이 있는 화기 물질(유류, 가스 등)은 창고 시설에 보관하고 고건물 가까이에 두지 않는다.

10. 화재 예방과 생물학적인 곤충 피해(흰개미, 딱정벌레류 등)를 방지하기 위해 수시로 점검하고 건물의 기단과 바닥이 만나는 부분에 방충방부제를 연 1회(10월) 뿌린다.

제6조(유형별 중점 관리) ① 재실, 수복방 등 온돌이 설치된 고건물은 보수와 복원이 끝나 온돌 시설물에 이상이 없을 경우 습기 제거와 충해 예방 등을 위하여 다음 사항을 준수하여 정기와 수시로 불 지피기를 한다.

1. 사용하지 않았던 온돌은 사전에 아궁이 주변과 바닥, 굴뚝 상태를 점검하여 이상 여부를 확인한 후 불을 지핀다.

2. 화재 예방을 위해 소화기, 방화수 등을 아궁이 옆에 두고 불을 지핀다.

3. 땔감은 숯을 사용하고, 종이, 낙엽 등은 절대 사용하지 않는다.

4. 불을 지피는 시간은 오전 10시에서 오후 5시 사이이며, 그 밖의 시간에는 불 지피기를 절대로 하면 안 된다.

5. 불을 지피는 동안에는 직원이 반드시 그 자리에 있어야 하며, 불씨가 완전히 꺼진 것을 확인한 후 자리를 떠나야 한다.

6. 불 지피기를 지속적으로 한 아궁이는 정기적으로 아궁이의 재를 치우고, 온돌의 이상 유무를 수시로 확인한다.

② 재실을 개인의 생활공간으로 사용하거나, 창고 등으로 이용하지 않는다. 다만, 별도의 사무실과 창고가 아직 마련되지 않은 경우에는 사무실과 창고가 마련될 때까지 재실을 사무실, 숙직실, 창고 등으로 사용할 수 있다.

③ 기타 시설물인 담장, 홍살문(紅箭門) 등은 다음 사항에 특히 유의하여 보존ㆍ관리한다.

1. 관람 지역에 있는 담장의 경우 관람객들이 줄눈, 기와 등을 파손할 수 있으므로 수시로 점검하여 보수한다.

2. 눈ㆍ비로 산과 계곡에서 흘러내리는 물이 담장에 직접 부딪힐 경우 담장이 넘어질 우려가 있으므로 배수가 원활하도록 담장 주변에 배수로를 설치하고, 지반 침하 또는 유실 등이 발견되었을 때에는 즉시 수리하고 주기적으로 정비한다.

3. 담장과 홍살문(紅箭門)은 집중호우, 태풍, 폭설, 동결 해빙 등으로 지반 침하와 기둥 하부 부식 등으로 넘어질 우려가 높으므로 수시로 점검하여 조치한다.

제7조(계절별 중점 관리) ① 봄철에는 다음 사항에 중점을 두어 보존ㆍ관리한다.

1. 고건물의 지붕 위에 빗물 등 습기가 머물지 않도록 쌓인 낙엽 등 이물질을 수시로 제거한다.

2. 해빙기에는 고건물의 이완‧수축의 변화와 기단 등의 지반 침하 여부 등을 점검한다.

3. 고건물의 기와와 양성, 바닥 전돌, 담장 줄눈 등에 대하여 동파되었는지를 점검한다.

4. 지붕과 처마 등에 얼어붙은 얼음이 녹아내리면서 관람객에게 피해를 줄 수 있으므로 얼음을 사전에 제거하여 관람객의 안전사고를 예방한다.

② 여름철에는 다음 사항에 중점을 두어 보존ㆍ관리한다.

1. 폭우 등 우기 시 고건물의 처마, 회첨부, 내부 천정 등이 새는지 점검한다.

2. 고건물 지붕이 심하게 샐 경우 비닐 등을 덮어 응급 조치를 일단 취하고, 물이 새지 않도록 수리한다.

3. 장마 때 고건물의 침수 등을 예방하기 위하여 건물 주변의 배수로를 정비한다.

4. 태풍 등이 지나면 건물이 파손되었는지를 점검한다.

5. 맑은 날에는 일정 시간 창호를 열어 환기하여 건물 내부에 습기가 차지 않도록 한다.

6. 고온다습한 여름철에는 재실과 수복방의 실내 곰팡이 발생 방지를 위한 불 지피기를 제6조 1항에 따라 실시한다.

③ 가을철에는 다음 사항에 중점을 두어 보존ㆍ관리한다.

1. 맑은 날이 계속될 때에는 고건물의 창호를 개방하여 내부 환기와 습기 제거를 한다.

2. 고건물의 지붕 위에 낙엽 등이 쌓였는지 주기적으로 점검‧관리 한다.

④ 겨울철에는 다음 사항에 중점을 두어 보존ㆍ관리한다.

1. 동파 예방을 위해 건물의 지붕과 담장 지붕 위에 낙엽 등이 쌓였는지를 주기적으로 점검‧관리 한다.

2. 재실, 수복방 등의 온돌 파손을 막고 습기를 제거하기 위해 제6조 1항에 따라 불 지피기를 한다.

3. 청명한 날에는 건물 내부의 환기와 습기 제거를 위해 창호를 연다.

4. 겨울철 관람객 안전사고 예방을 위해 정자각 월대 바닥, 향·어로 박석, 건물 주변에 쌓인 눈을 치우고 얼었을 때에는 모래 등을 뿌려 안전 조치를 마련한다.

5. 고건물 처마의 고드름이 떨어져 관람객에게 피해를 줄 수 있으므로 고드름을 사전에 제거하여 관람객의 안전사고를 예방한다.

제3장 관람과 활용 건축물 유지ㆍ관리

제8조(일반 관리) 관람과 활용 건축물은 다음 사항에 중점을 두어 보존ㆍ관리한다.

1. 배수로 등 배수시설은 파손되지 않고 내부에 퇴적물이 없도록 점검하고 보존·관리한다.

2. 담장, 석축, 축대 등이 갈라지거나 무너지거나 흙이 유실되지 않는지 항상 점검하고 보존·관리한다.

3. 겨울에는 동파 피해를 방지하기 위한 사전 조치(단수 안내 후 음수대와 옥외소화전 물 빼기)를 한다.

4. 배수관의 동파 방지를 위해 집수정 청소와 배수관 내부의 이물질을 제거한다.

5. 시설물의 상부 구조물이나 장식물 등이 떨어질 위험이 있는 곳에는 울타리나 낙하 방지 시설을 설치하여 관람객이 안전하도록 한다.

6. 시설물이 연수가 경과함에 따라 열화(熱火) 등으로 말미암은 방수 성능의 저하를 막고 누수를 예방하기 위하여 유리나 창틀 주변의 고무 충진재를 점검하여 수리한다.

7. 지붕의 누수 여부를 점검하여 물이 샐 때에는 적절한 방수공사를 시행한다.

제9조(유형별 중점 관리) ① 역사문화관은 다음 사항에 중점을 두어 유지ㆍ관리한다.

1. 역사문화관 내 전시시설은 주기적으로 점검하여 관람 시 문제가 발생되지 않도록 한다.

2. 영상물의 송출 상태를 수시로 확인하여 이상이 있을 때에는 안내하고 수리한다.

3. 안내문은 역사문화관의 안내 창구에 충분히 비치하여 관람객에게 제공한다.

② 관리사무소는 다음 사항에 중점을 두어 유지ㆍ관리한다.

1. 사무실은 직원들의 업무 공간으로, 쾌적한 환경을 조성하기 위하여 시설물을 주기적으로 점검한다.

2. 사무실 내 냉난방설비와 환기설비를 정기적으로 점검하여 실내 공기가 실내공기질관리법 기준에 충족될 수 있도록 관리한다.

3. 관리사무소는 시설물 안전관리를 위한 특별법에 따라 안전진단 기준에 해당되는 건물은 안전진단을 실시하여 유지‧관리한다.

4. 관리사무소에 설치된 집수정, 배수펌프를 점검‧관리한다.

5. 관리사무소의 지하층은 우기 시 난방과 환기를 적절히하여 습기를 제거하고 곰팡이를 억제하는 등 위생적인 환경을 유지 관리한다.

③ 화장실은 다음 사항에 중점을 두어 유지ㆍ관리한다.

1. 화장실 내 비품 유무 확인, 청결과 시설을 유지하기 위해 매일 1회 이상 점검하고 악취를 없애기 위해 청소를 한다.

2. 화장실 내부 시설물의 부품이 파손되거나 고장이 났을 때에는 수리하여 불편하지 않도록 한다.

3. 청소 도구는 도구함에 보관하여 화장실의 청결을 유지하며, 도구함은 눈에 띄지 않는 장소에 설치한다.

4. 비가 올 때에는 화장실 바닥이 미끄러워 사람이 넘어지지 않도록 바닥의 물기를 수시로 닦아준다.

5. 겨울철 동파 예방을 위하여 사용하는 전열기는 주기적으로 점검하여 배관 동파와 화재 발생을 예방한다.

6. 정화조의 청소와 관리를 정기적으로 실시하여 악취의 역류와 해충 서식을 방지한다.

7. 여름철에는 화장실 내부와 정화조를 소독하여 화장실을 위생적으로 관리한다.

제4장 방재 시설물 유지ㆍ관리

제10조(일반 관리) 방재 시설물은 다음 사항에 중점을 두어 유지ㆍ관리한다.

1. 건조물 주위에는 소화기를 비치하고 소화기의 사용 방법을 숙지하여 언제든지 사용할 수 있도록 한다.

2. 식당 외의 공간에서는 직접적인 열기구 사용을 금지한다.

3. 목조 문화재 화재 예방을 위해 인화성 물질, 위험물은 건조물 주위에서 사용하거나 건조물 주위에 보관하지 않도록 하고, 별도의 보관 장소를 마련하여야 한다.

4. 건물 내 소화기를 비치하고 소방계획서에 소화기 배치도를 갖추어 둔다.

5. 종합경비시스템 장비의 정상적인 작동 여부와 프로그램의 이상 여부를 주기적으로 점검하여 유지‧관리 한다.

제11조(유형별 중점 관리) ① 방재시설은 다음사항을 유의하여 유지‧관리 한다.

1. 소화기는 눈에 잘 띄는 장소에 배치하고 소화기의 위치 표지를 붙이며 소화기에 대한 점검은 월 1회 이상 한다.

2. 실외에 둔 소화기는 비, 눈 등을 맞지 않도록 조치한다.

3. 소화전 호스, 관부속, 밸브류 등의 부식, 변형, 손상, 누수 여부와 소화전 표시램프의 정상 작동 여부 등을 주기적으로 점검한다.

4. 지구관리소장은 방재시설을 안전하게 사용하고 관리하기 위해 소방안전관리자를 선임한다.

5. 소방안전관리자로 선임된 자는 소방계획서를 작성하여 비치하고, 소방계획에 따라 소방 훈련 및 교육을 실시한다.

6. 소방안전관리자는 방재 시설을 언제든 사용할 수 있도록 유지‧관리 한다.

② 종합경비시스템은 다음 사항에 유의하여 유지·관리 한다.

1. 지구관리소장은 종합경비시스템을 원활히 관리하기 위해 담당자를 지정하고, 담당자로 하여금 수시로 운영 실태를 점검하여 시스템을 유지‧관리하게 한다.

2. 담당자는 개인정보보호법에 따라 상황관찰기(CCTV) 설치·운영 규정을 자체적으로 작성‧비치‧관리한다.

3. 종합경비시스템의 장비나 부품이 고장 났을 때에는 즉시 수리하여 정상적으로 작동될 수 있도록 유지‧관리 한다.

4. 종합경비시스템 관리 전문 위탁업체와 계약이 체결된 경우에는 계약조건에 따라 최상의 상태가 유지되도록 관리 감독한다.

③ 전기시설은 다음 사항을 유의하여 유지·관리한다.

1. 분전반의 분기회로별 누전차단기 등 전기설비는 정기적인 점검을 실시하되, 점검은 전기안전공사나 전기면허업체가 하도록 한다.

2. 전기설비의 누전 등 고쳐야 할 회로나 장소는 즉시 수리하여 불이 나지 않도록 관리한다.

3. 사무실 등에서 사용하는 멀티콘센트는 전기안전규격품을 사용하고 사용하지 않는 전기 배선은 철거한다.

4. 전기사용을 위한 멀티콘센트는 문어발식으로 사용하지 않으며, 전기 배선이 집기류 등에 눌리지 않게 관리한다.

5. 전기를 사용하기 위해 공사를 할 때에는 전기공사면허 소지자나 업체가 시공하도록 하고 전기가 통하는지 시험을 한 후에 사용한다.

6. 피뢰설비를 갖추고 있는 경우 접지저항을 측정하여 낙뢰로 피해가 없도록 관리한다.

제5장 건조물 조사ㆍ점검과 기록부 작성

제12조(조사ㆍ점검) ① 지구관리소장은 건조물 관리를 위한 조사ㆍ점검을 다음과 같이 실시한다.

1. 화장실은 바닥의 물기, 세면기와 거울의 청결 상태, 변기 위생 상태, 비누와 휴지 보충, 휴지통 비운 상태 등을 별표 1의 서식에 따라 매일 1회 이상 점검한다.

2. 소화기에 대한 점검은 소화기 충진 압력 상태, 안전핀 봉인 상태, 외관 상태, 약제 응고 여부 등을 별표 2의 서식에 따라 월 1회 이상 실시한다.

3. 해빙기(2월 ~ 4월)에는 시설물의 부재 이격과 기둥 기울기, 기단부 균열과 이상 여부, 벽체 배부름 여부, 서까래 처짐, 기와 파손, 창호 탈락, 재실과 수복방 바닥 온돌 상태, 담장 기와와 줄눈 탈락 여부, 소화기와 소화전 상태 등을 별표 3의 서식에 따라 점검한다.

4. 화재 예방을 위한 점검은 소방 시설과 장비 관리 운영 실태, 화재 예방 대책 수립과 운용 실적, 기타 화재위험 요소 관리 상태 등을 별표 4의 서식에 따라 분기별로 실시한다.

5. 종합경비시스템에 대한 점검은 영상 표출 상태, 영상 녹화와 영상 기록물 보유 상태, 화재 감시와 열화상 영상 분석(카메라, 온도 그래프 등) 등을 별표 5의 서식에 따라 실시한다.

6. 지구관리소장은 고건물과 시설물에 대한 조사·점검을 연간 2회 이상 별표 6의 서식에 따라 실시한다.

② 지구관리소장은 조사·점검 결과에 따라 자체보수가 가능한 경우에는 계획을 수립하여 시행한다. 다만 자체보수가 불가능한 경우 직영 보수단, 문화재 보수ㆍ정비(공사 발주) 대상에 대하여는 조선왕릉관리소장과 협의하는 등 적절히 조치한다.

③ 지구관리소장은 고건물과 시설물을 긴급히 보수해야 하는 경우에는 별표 7의 보수대상조사서를 작성하여 조선왕릉관리소장에게 요청한다.

④ 조선왕릉관리소장은 건조물 보존·관리를 위한 연간 안전점검 계획을 수립하여 정기적으로 점검하고, 점검 결과에 따른 개선사항을 지구관리소장에게 통보하여 시정토록 한다.

제13조(기록부 작성ㆍ관리) 지구관리소장은 건조물에 대한 기록부 작성 관리를 다음과 같이 실시한다.

1. 고건물의 기록 관리는 별표 8의 서식에 따른다.

2. 관람건축물에 대한 기록 관리는 별표 9의 서식에 따른다.

3. 방재 시설물의 기록 관리는 별표 10의 서식에 따른다.

제6장 기 타

제14조(재검토 기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 예규를 폐지하거나 개정하여야 하는 기한은 2016년 4월 16일까지로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행된다.

[별표 1]

화장실 수시 점검표
□ 문화재명 :
점 검 내 용	점검 결과			비 고
	양호	보통	미흡
∘화장실 바닥은 물기가 없는가?
∘세면기와 거울은 깨끗한가?
∘변기는 깨끗이 닦였는가?
∘비누는 보충되어 있는가?
∘휴지는 준비되어 있는가?
∘휴지통의 휴지는 넘치지 않았는가?
∘물을 내리지 않은 변기는 없는가?
∘고장 난 시설물은 없는가?
∘악취 등 냄새는 나지 않는가?
(점검 의견)
점검 일시 : 점검자 : 소속 (직) 성명 (인)

[별표 2]

소화기 점검표
□ 관리 번호와 장소 :
□ 소화기 종류 :
□ 소방안전관리자 :
점 검 내 용	점검 결과			비 고
	월	상태	점검자
∘소화기 충진 압력 상태 ∘안전핀 봉인 상태 ∘외관 상태 점검 ∘약제 응고 여부 ※소화기 점검 시 1회 이상 소화기를 거꾸로 뒤집어서 흔들어 준다.	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
(특기 사항) 소화기 교체 또는 약품 충분 여부 등을 기록

→

※ 축소 복사 등을 하여 소화기에 비치하여 점검표로 활용

[별표 3]

해빙기 시설물 점검표
□ 문화재명 :
점 검 내 용	점검 결과			비 고
	양호	보통	미흡
1. 고건물
∘부재의 이격과 기둥의 기울기 여부
∘기단부의 균열, 침하, 이완 발생 여부
∘벽체의 배부름과 누수, 마감 박리 여부
∘서까래 처짐, 파손 여부
∘기와의 파손(동파 등) 여부와 지붕 훼손 여부
∘창호 탈락과 파손 여부
∘목조문화재 부분 침하와 기타 훼손 여부
∘석재의 기울어짐과 석재면 박락, 콘크리트 덧칠 여부
∘재실, 수복방 등 바닥 온돌 상태 여부
∘고건물의 단청 상태
2. 기타 시설물(담장, 홍살문)
∘기와 파손과 와구토, 줄눈 탈락 여부
∘담장 주변 침하 현상과 기울어짐, 배부름 여부
∘홍살문 상태(기울어짐, 부재 파손, 훼손 등)
3. 방재 시설물
∘소화기와 소화전 상태 여부
∘종합경비시스템 작동 상태 여부
(검토 의견)
조사 일시 : 조사자 : 소속 (직) 성명 (인)

[별표 4]

화재예방 안전 점검표
□ 문화재명 :
점 검 내 용	점검 결과			비 고
	양호	보통	미흡
1. 소방 시설과 장비 관리 운영 실태
∘소화기 상태와 관리의 적정성 여부
∘화재 진압 장비(오토바이, 등짐펌프 등) 관리와 비치 상태 여부
∘소화설비(호스, 노즐 등) 비치와 관리 상태 적정성
∘소화전 방수압력의 적정성
∘화재수신기, 화재감지기, 경보기 등 정상 작동 여부
∘위험 물질과 화기 관리의 적정성
∘종합경비시스템의 정상 운영 여부
2. 화재 예방 대책 수립과 운용 실적
∘소방계획서 수립 여부와 운영 실태
∘자위소방대 편성 운영과 정비 여부
∘비상연락망(보고 체계 등) 구축과 정비 여부
∘소방 교육과 훈련 실시 여부
∘화재 예방 홍보물(안내판, 현수막, 포스터 등) 부착 여부와 상태
3. 기타 화재 위험 요소 관리 상태
∘누전차단기 작동 상태의 적정성
∘전선의 피복 상태와 콘센트의 문어발식 사용 여부
∘전열기구 사용의 적정성
(점검 의견)
점검 일시 : 점검자 : 소속 (직) 성명 (인)

[별표 5]

종합경비시스템 점검표
□ 문화재명 :
점 검 내 용	점검 결과			비 고
	양호	보통	미흡
1. 영상 관제
∘영상 표출 상태(모니터 상태, 영상 표현 등)
∘작동 상태(줌, 회전, 파노라마)
∘기능 설정 상태(프리셋, 경광등 작동, 추적기능)
2. 통합 관제
∘영상 녹화와 영상 기록물 보유 상태
∘이벤트 발생 시 영상 표출과 추적기능 상태
∘상황 적정 대응과 스피커 작동 상태
∘카메라 임의 조작 시 이상 여부
3. 산불 감시
∘화재 감시, 열화상 영상 분석(카메라, 온도 그래프 등) 상태
∘기능(프리셋, 화재 위험 레벨 작동) 상태
∘카메라 렌즈 상태
4. 기타 기능
∘서버 등 기타 장비 상태
∘장비관제실 실내온도 적정과 출입 통제 여부
(점검 의견)
점검 일시 : 점검자 : 소속 (직) 성명 (인)

[별표 6]

고건물 조사 점검표

시설물별	조 사 내 용	점검 결과	비 고
고건물	∘목부재의 이격과 기둥의 기울기 여부 ∘목부재의 부식여부 ∘기단부의 균열, 이완 발생 여부 ∘벽체의 배부름과 마감 박리 여부 ∘서까래 처짐·파손 여부 ∘기와의 파손(동파 등) 여부 ∘창호 탈락과 파손 여부 ∘목조문화재 부분 침하 여부 ∘지붕 누수 여부 ∘단청 퇴락 여부 ∘전돌 파손과 이완 여부 ∘기단의 침하와 기단석 이완 여부 ∘기타 훼손과 경관저해 여부		ㅇ 조치방법 및 조치내용 기재 - 즉시 현장 시정조치 - 관리사무소 자체 조치 - 직영사업단 보수 - 공사발주 보수 ․차기년도 보수정비 반영여부 명시 - 장기계획 수립 보수 추진 등으로 작성 - 보수정비 내용 등 ㅇ 소요예산 - 산출근거 명시
담장 홍살문	∘이완, 균열, 붕괴우려 여부 ∘부재와 줄눈 탈락 여부 ∘담장 지붕기와 탈락과 누수 여부 ∘홍살문 상태(기울어짐, 부재 파손 등)
관람 건축물	∘건물 균열과 이완 여부․ ∘건물 주변 배수와 집수정 상태 ∘출입문과 창호 상태 여부 ∘역사문화관 내부·외부 이상여부 ∘매·수표실, 해설사 대기실 등의 건물 상태 ∘화장실 악취 발생과 위생기구 훼손 여부
점검의견
점검 일시 : 점 검 자 : 소속 (직) 성명 (인)

[별표 7]

조선왕릉 보수 정비 대상 조사서

고건물명(시설물명)				지 정 별
소 재 지				규 모
연 혁				구조 양식
현 황
보수 정비 내용
소요 예산					기 타
조 사 자			조사 일시

붙임 : 보수 대상 현황 사진 1부.

보수 대상 현황 사진

사진 설명

사진 설명

[별표 8]

고건물 기록부

능명	건물명	칸수	면적		공포	처마	지붕		비고
		정면×측면	㎡	평
	정자각
	비 각
	수복방
	수라청
	재 실
	홍살문

1. 고건물 현황

※ 능별로 각각 작성

2. 사진현황

3. 보수·정비 현황

보수 기간	보수·정비 내용	보수 업체	소요 예산	비 고
보 수 작업 전
	사진 설명	사진 설명
보 수 작업 후
	사진 설명	사진 설명

※ 보수 작업 건별로 작성하며, 보수 작업 관련 사진 추가 첨부 시 양식 활용

[별표 9]

관람과 활용 건축물 기록부

대상명						소재지											전화			주간
																				야간
건물 구조																			부지 면적 면적
화재 보험 가입						회사명							가입 대상물						계약 금액
관계인		구분 종별				성명		연령				직업		주소									비고
		소유자
		관리자
소방안전 관리자				성명	신고 연월일					연령		자격증 종류					직위		전화번호				비고
번호	명칭						건물 용도				구조				층수			연면적				보물 현황
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. 시설 현황

보수 기간	보수·정비 내용	보수 업체	소요 예산	비 고
보 수 작업 전
	사진 설명	사진 설명
보 수 작업 후
	사진 설명	사진 설명

2. 보수·정비 현황

※ 보수 작업 건별로 작성하되, 보수 작업 관련 사진 추가 첨부 시 양식 활용

[별표 10]

소방 시설물 기록부

층별	바 닥 면 적 (㎡)	용도	피난설비									소화용수 설 비		소 화 활 동 설 비
			피난기구			유도등			유도표지	비상조명등	휴대 용 조 명 등	상수도소화용수	기타수조	제 연				연결 송수관		연결 살수		비상콘센트	무선통신	기타
														거실		전실
			완강기	구조대	기타	피난구	통로	객석						감지기	구역수	댐퍼	구역수	방수구	방수기구함	송수구	헤드
계

1. 소방시설 현황

층별	바 닥 면 적 (㎡)		용도		소 화 설 비																			경보설비
					소화기				옥 내 (외) 소 화 전	스프링클러						포			가스계					자동화재 탐 지					비상방송	가스누설경보기
										습식 (건식)		준비작동식 (일제살수식)
					분말	자동 확산	자동식	기타		헤드	밸브	헤드	밸브	감지기	회로	헤드	밸브	감지기	헤드	밸브	저장용기	약 제 량 (㎏)	감지기	감지기		발신기	회로	시 각 경보 기
																								열	연기
계

보수 기간	보수·정비 내용	보수 업체	소요 예산	비 고
보 수 작업 전
	사진 설명	사진 설명
보 수 작업 후
	사진 설명	사진 설명

2. 보수·정비 현황

※ 보수 작업 건별로 작성하되, 보수 작업 관련 사진 추가 첨부 시 양식 활용