김포장릉 수 종 갱 신 지 하 예 작 업

2018.  08.

서부지구관리소(김포장릉)

설 계 설 명 서
1. 사업개요 1) 사 업 명 : 김포장릉 수종갱신지 하예작업 2) 사업위치 : 김포장릉 : 경기도 김포시 장릉로 79 3) 사업기간 : 착수일로부터 10일간 4) 사업면적 : 6ha 2. 작업여건 수종갱신지는 임야 좌,우측에 분포하며 능침주변은 천연 송림으로 총면적6ha 도면 표시함 3. 설계목적 문화재 주변 수종갱신지, 송림지 하예작업 및 덩굴제거 작업 4. 사업지 구획 사업대상지는 김포장릉 수종갱신지 및 송림지 주변을 경계로 함	6. 설계 변경조건 설계변경 및 절차 : 계약일반조건, [국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률] 등 관련규정에 의함. 7. 공사기간의 연장은 다음의 경우에 관의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다. 1) 천재지변 2) 공사기간중의 강우일수가 과거 5개년 평균 강우 일수보다 초과하였을 때 3) 기타 계약자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우 4) 기타 자세한 사항은 일반시방서 및 특별시방서를 준용한다. 8. 기타사항 1) 계약에 관한 사항은 붙임 일반계약조건에 의하고, 2) 안전사고 예방을 위하여 작업 전에 안전교육 및 보호물품 착용 확인 후 사업 실행 할 것.

공 사 일 반 시 방 서
1. 적용범위 1) 이 시방서의 적용범위는 김포장릉 하예사업의 설계도서에 수록된 공정만 적용되며 본 시방서 및 설계도면에 명시되지 않은 사항은 문화재청 관련 제 법규 및 건설교통부 제정 조경공사 표준시방서 등 기타 관계법령에 준한다. 2) 도면, 시방서, 내역서의 내용이 상이하거나, 관련공사와 부합되지 않을 때, 또는 의 문이 생길 때에는 감독관의 지시에 따른다. 또한 설계도서에 누락된 사항일지라도 시공되어야 할 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야 하며, 설명이 불분명 할 시 에는 그 시방서를 작성, 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 시공하여야 한다. 3) 이 시방은 문화재수리 및 이에 준하는 공사에 적용한다. 2. 용 어 1) ‘발주자’라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하 거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다. 2) ‘시공자’라 함은 공사에 관해 문화재보호법에 의해 이 공사가 허용된 자를 말한다. 3) ‘감독자’라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 시공자에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리 원이 감독자를 대신한다. 4) ‘감리원’이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응 하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다. 5) 현장대리인(현장기술관리인)’이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임 시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 현장요 원을 말한다. 6) ‘계약문서’라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약특 수조건 및 산출내역서를 말한다. 7) ‘설계서’라 함은 공사시방서, 설계도면, 내역서 및 현장설명서를 말한다.	8) ‘지시’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)가 현장대리인(혹은 시공자)에게, 권한의 범 위 내에서 필요사항을 지시하고 실시케 함을 말한다. 9) ‘승인’이라 함은 시공자(혹은 현장대리인)로부터 요청된 사항에 대해, 감독자(혹은 발 주자, 감리원)가 권한의 범위 내에서 허락함을 뜻한다. 10) ‘협의’라 함은 감독자(혹은 발주자, 감리원)와 현장대리인(혹은 시공자)이 대등한 입 장에서 합의함을 뜻한다 3. 감독관의 권한 1) 감독관은 공사 감독관 복무규정 등에 정해진 사항의 범위 내에서 그의 권한을 행사한다. 4. 시공자의 의무 1) 시공자는 공사의 목적물을 계약서에 정한 것에 따라 성실히 시공하고 완성해야 하 며, 발주자가 최종 인수전까지는 관련시설에 대하여 관리할 책임을 진다. 2) 현장대리인은 공사 기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업 현장을 이탈 하는 경우에는 감독관의 승인을 얻어 필요한 조치를 취하여야 한다. 3) 시공자는 계약서에서 정한 것을 제외하고는 공사시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야한다. 4) 시공자는 공사의 목적물이 손상을 받을 경우 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치하여야 하며, 또한 시공자는 목적물의 품질에 대하여 책임을 져야한다. 5) 시공 전․중․후 현장관리 등 모든 사항은 감독관의 지시에 따라 시행하여야 하며 이에 이의를 제기할 수 없다. 5. 공사현장관리 1) 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다. 2) 공사시공 중 시공자는 감독관 및 발주자의 허가 없이 공공의 해를 끼칠만한 시공방

공 사 일 반 시 방 서
법을 써서는 안 된다. 3) 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사 고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다. 4) 시공자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주 지 않도록 유의하여 시공하여야 하며, 파손되었을 경우에는 감독관의 지시에 따라 원상 복구하여야 한다. 5) 공사장의 관리는 산업안전보건법 및 산재보험법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 행 하여야 한다. 6) 시공자는 문화재수리를 담당하는 문화재수리기술자, 기능자를 배치하되, 기술자격을 증명하는 서류를 공사착공 전에 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다. 7) 감독자는 배치된 현장대리인, 기술자, 기능자가 공사관리, 문화재의 원형보존, 기타 문화재수리에 있어 부적당하고 인정 될 경우에는 시공자에게 교체를 요구 할 수 있다. 8) 현장대리인과 기술자, 기능자는 감독자의 승인 없이 현장을 이탈해서는 안된다. 6. 공정관리 1) 시공자는 착공 전에 공정표, 공사용 기계기구의 사용 계획 작업장 기타 용지사용에 대하여 시공계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받는다. 2) 시공자는 감독관의 요구가 있을 때에는 공사시행의 순서, 방법, 주요자재 반입계획 주 요기계설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획에 대하여 상세한 계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다. 3) 시공자는 설계도서 등에 지정한 사항과 담당원이 지시한 각종 보고 사항에 대해 지 정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출한다. 4) 시공자는 항상 공사 진행상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때에 는 즉시 그 사유 및 공정관리 대책을 수립하여 감독관에게 보고하여야 한다. 5) 시공자는 설계도서 상에 기재되지 않은 재료, 공사방법 등에 대하여 시공자는 담 당원과 협의하여 결정한다. 7. 작업시간 1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업	할 때에는 미리 감독관의 승인을 받아야 한다. 2) 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독 관이 인정할 때에는 시공자는 지시에 따라야 한다. 8. 공사기간 1) 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공 하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약 기간 내에 완료하여야 한다. 특히 전체공사 완료 전 특별 부분에 대하여 공사의 완료 또는 시공순서에 대한 감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다. 2) 천재지변, 타 공사와의 연계성 등 부득이한 경우로 공사의 지연이 불가피한 경우에 는 감독관의 승인을 받아 연기하여야 한다. 9. 공사일시중단 ○ 감독관은 다음과 같은 경우에 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있다. 1) 시공자가 설계도서 및 설명서와 상이한 시공을 할 경우 2) 불완전한 시공을 하거나 기타 사정으로 공사 지연 또는 시공을 소홀히 할 경우 3) 기후 조건 또는 천재지변으로 인해 부실한 시공이 될 우려가 있을 경우 4) 기타 감독관의 정당한 지시에 불응한 경우 10. 사용재료 1) 모든 공사용 자재는 사전 감독관의 검사를 받아서 합격품에 한하여 사용하며, 불합 격품에 대하여는 즉시 공사장 외로 반출하여야 한다. 2) 본 공사에 사용되는 제반 재료는 한국공업규격품을 사용하되 부득이한 경우에는 감독관의 승인 후 이와 동질 이상의 것을 사용하여야 한다. 11. 재료관리 1) 재료가 현장에 반입되어 감독관의 검사를 받아서 합격한 후에 작업에 지장이 없는 장소에 적치하여 감독관이 쉽게 점검할 수 있도록 하여야 한다.

공 사 일 반 시 방 서
2) 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독관이 변질 또는 불량품으로 인정 할 경우 이를 사용하여서는 안 된다. 3) 공사에 쓰이는 재료의 사용수량은 감독관의 승인을 받아 기록해야 한다. 12. 환경보호 1) 시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법, 기타 환경관련 법령을 준수하여 시공에 따른 공해가 발생하지 않도록 한다. 2) 시공자는 환경보호 규정을 지키도록 현장 조사자에게 철저히 교육시키고, 공기, 물, 토양 등이 오염되지 않도록 한다. 3) 소음이 심한 기계기구는 사용을 피하되, 불가피한 경우에는 감독관과 협의하여 소음방 지시설을 설치하거나 작업시간을 정하여 사용한다. 13. 안전관리 1) 시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계 법령을 준수하고, 시공에 수반하는 각종 재 해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 한다. 2) 시공자는 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치를 취한다. 3) 공사현장 내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히, 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다. 4) 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비, 방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취 급에 주의한다. 5) 공사현장에 있어서는 항상 정리정돈을 하며, 특히, 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하여 사고방지에 노력한다. 6) 공사현장에서는 작업자에게 안전모와 기타 필요한 안전보호구를 착용하도록 한다. 7) 시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시한다. 8) 시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 작업자에게 위험이 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정	돈에 특별히 주의해야 하며, 특별히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있을 시에는 이 를 반영한다. 9) 공사시공 중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 담당원에게 보 고하고, 적절한 응급조치를 취한다. 14. 기록 유지 1) 공사 착공부터 준공까지의 현재료사용량 등 공사전반에 대하여 상세하게 기록한 공 사일지 등을 공사 준공과 동시에 담당원에게 제출한다. 2) 공정별로 착공 전, 공사 중, 준공사진을 촬영하여 사진에 대한 설명을 기록하고 공사 준공과 동시에 총 본수에 대한 사진첩 2부(원본 파일은 jpg로하여 CD로 제출) 를 작성하여 제출한다. 15. 뒷정리 준공검사 전 가설건물 및 공사잔재 등은 공사장 외로 반출하고 전 공사 구역을 청소 정비하여야 한다. 16. 검사 1) 시공자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감독관의 입회하에 시공하여야 한다. 2) 검사관과 감독관은 직무 수행 상 필요하다고 인정할 때 파괴검사를 할 수 있으며 검사관과 감독관의 시공에 대한 시정지시는 다른 시공에 우선하여 처리한다. 17. 준공보고서 1) 준공보고서는 시공자가 작성하여 준공 시 감독관에게 제출한다. 2) 준공보고서에는 다음 내용을 포함한다. 가. 공사 전․중․후 사진 나. 기타 공사 관련 내용

공 사 특 기 시 방 서
1. 자 격 「문화재수리 등에 관한 법률」 제14조 및 제16조 제1항에 의거 등록한 문화재수리업 자 중 전문문화재수리업(조경)자로 등록한 업체 2. 하예작업 방법 1) 수종갱신지역의 소나무 조림목에 햇빛 차단과 수분 양분을 탈취하는 잡초나 활엽수 잡목의 맹아지 등을 제거한다. 2) 소나무 조림목 수관을 덮어 기생하는 칡덩굴, 댕댕이덩굴, 아카시아 맹아, 외 래식물인 미국자리공 등을 제거 한다. 3) 작업 형식은 조림목 식재 지역 내 모두베기(전예)로 하고 풀베기 산물은 현장에 고 르게 정리한다. 4) 하예작업시 조림목에 피해(상처, 생육지장)가 발생되지 않도록 주 의하여 작업한다. 5) 산림 내 작업으로 안전사고 예방을 위하여 무릎보호대 및 기타 안전장구를 착용하 여 작업한다.