누리안호 표면공기공급 잠수시스템(규격)

사양(규격)서-1
물품명	밴드마스크		단 위	수 량
용 도	밴드형으로 잠수사에게 기체를 공급하고 통신할 수 있는 장비		Set	1
최소 요구 사항	가. 형태 : 개방형 레귤레이터, 방수 통신 및 비상 기체 공급원 연결단자 구비 나. 재질 : 네오프렌, 유리섬유(예, Fiberglass) 및 카본 파이버(Carbon Fibers), 폴리카보나이트 플라스틱, 크롬 도금한 황동 등 다. 무게 : 14파운드 이하(약7kg이하) 라. 마이크로폰, 렌즈 프레임, 이어폰, 압력균형을 할 수 있는 장치를 포함하여 공급 마. 방수 통신 커넥터 바. 장비운용과 정비에 필요한 구성품 및 부대품은 반드시 포함하여 지급한다. 사. EGS Bailout connectors ㅇ 상용압력 250psi ㅇ Helmet side whip 8인치 ㅇ Fitting 9/16-18인치 scuba 2nd stage ㅇ Quick disconnect stainless steel Male Plug ㅇ Bailout bottle side whip 29인치 ㅇ Fitting 3/8-24인치 Male ㅇ Quick disconnect stainless steel Female locking sleeve
물품 및 구성품 (참고사진)
구성품	ㅇ 밴드마스크 보관용 가방 : 1개 ㅇ 호흡기 공구 키트 : 1세트 ㅇ 여분의 스파이더 고무밴드 : 2개 ㅇ 여분의 마이크 이어폰 : 1개 ㅇ 여분의 밴드마스크 후드 : 1개(스펀지타입) ㅇ 카메라 및 라이트 부착용 마운트 : 1세트(1카메라, 2라이트) ㅇ EGS Bailout whips : 1개 ※ 납품시 밴드마스크에 부착할 것
비 고	ㅇ 제작사 검사 증명서 ㅇ EN250:2000, EN15333-1:2008 표준 적합성 인증서 ㅇ CE 또는 각국의 인증제품일 것(인증서 제출) ㅇ 운용 및 정비 매뉴얼(영어일 경우 한글번역)

	사양(규격)서- 2
물품명	움빌리컬	단 위	수 량
용 도	잠수사의 기체를 공급하는 장비로 공기·수심·통신· 영상 등 4가지이상의 요소를 일체형으로 조합한 호스	SET	6
최소 요구 사항	가. 구성 및 형식 : 기체호스(공기 및 HeO2 겸용), 수심측정호스, 통신 및 안전케이블, 비디오 / 라이트 전원 케이블, 잠수사 연결용 D링, 4선 꼬임 방식 나. 기체호스(공기 및 HeO2 겸용) ㅇ 길이/구경/색상 : 393ft (120m)이상, 1/2인치, O2피팅 ㅇ 최대 사용압력 : 500psi 이상 (제작사 압력 시험성적서 제출) 다. 수심측정호스 ㅇ 길이/구경/색상 : 393ft (120m) 이상, 1/4인치, O2피팅 ㅇ 최대 사용압력 : 250psi 이상 (제작사 압력 시험성적서 제출) 라. 통신 케이블 ㅇ 길이/직경/색상 : 400ft (122m) 이상, 11mm, ㅇ 2×20AWG(0.5㎟) screened pairs(4wire) ㅇ 최소 파단력 : 500㎏ 이상 ㅇ 잠수사부 4핀 방수 커넥터, 기체공급판넬부 바나나 플러그 마. 비디오 / 라이트 전원 케이블 ㅇ 재질/길이/직경/색상 : 폴리우레탄, 400ft(122m)이상, 15.5㎜ 이상 ㅇ 최소 파단력 : 500㎏ 이상 ㅇ 카메라 연결부 Locking Sleeve size : K size ㅇ 라이트 연결부 Locking Sleeve size : G size 바. 잠수사 연결용 D링 ㅇ D-링과 잠수사의 움빌리컬 연결부는 퀵스냅샤클(스텐)을 사용해야 한다. ㅇ 헬멧 연결구 끝단으로부터 약 1.2m 위치에 고정 설치 사. 잠수사 연결부는 움빌리컬의 기체호스 종단을 기준으로 통신케이블과 비디오 케이블의 길이가 각 2m 이상 더 길어야 한다. ㅇ 통신, 비디오/라이트 연결부는 방수접합제 몰딩하여 납품한다. ※ CCTV콘솔과 상호 작동가능하게 제작 납품하여야 하고, 수중CCTV와 라이트의 커넥트 연결부 규격에 호환되어야 한다. 움빌리컬의 표면공기 공급부 피팅은 수요기관을 방문하여 잠수통제실 규격과 밴드마스크에 맞춰서 납품하여야 한다. ※ 움빌리컬은 양성부력으로 제작 되어야 한다.
구성품	ㅇ 움빌리컬 양 끝단 방수·방진 보관커버(캡) 제공 ㅇ 움빌리컬 프로텍터(7.5인치 × 50ft) 12개 ㅇ 퀵스냅샤클 : 6ea ㅇ 움빌리컬 전용 덕테이프 1Box(24roll)
비 고	ㅇ 제작사 호스 압력시험성적서, 통신 및 비디오 케이블 성적서 ㅇ 움빌리컬과 프로텍터 색상 선정 시 수요부서 협의

	사양(규격)서- 3
물품명	수중 CCTV 및 라이트	단 위	수 량
용 도	수중에서 촬영이 가능한 CCTV 및 라이트	SET	4
최소 요구 사항	가. 카메라 ㅇ 카메라 사용 한계 수심 2000m이상 (제작업체 시험인증서 제출) ㅇ 해상도 : HD 1080P 30fps 이상 ㅇ 신호타입 : NTSC 방식 ㅇ 재질은 해수에 강한 아노다이징(anodizing) 처리한 알루미늄 또는 Derlin ㅇ 크기는 (∅50 x L150㎜ 이하 제품) ㅇ 무게는 0.2㎏ 이하의 제품 ㅇ 밝기는 1.3lux@F2.0 나. 라이트 ㅇ 라이트 사용수심 2000m이상 (제작업체 시험인증서 제출) ㅇ LED 제품 이며, 영상 컨트롤러 연결 시 밝기 조절이 가능한 제품 ㅇ 밝기 : 2150루멘, 3000K, 960lux at 1m 이상 ㅇ 전원 : 24VDC / 18와트 ㅇ 재질은 해수에 강한 아노다이징(anodizing) 처리한 알루미늄, Derlin ㅇ 크기는 (∅50 x L140㎜ 이하 제품) ㅇ 무게는 0.22kg이하의 제품 다. 카메라 커넥터 ㅇ 타입 : 5핀 Female 소켓, 케이블 : 18inch 피그테일 18 SO AWG 케이블 ㅇ 재질 : 특수 네오프로필렌, 몰드 ㅇ 커넥터 연결부 : 구리합금, ASTM-B-448 규격 합금도금 ㅇ 카메라 연결부 Locking Sleeve - 재질 : Delin, 사이즈 : K size - 지름 : 1.5inch, 길이 : 1.80inch 라. 라이트 커넥터 ㅇ 타입 : 3핀 female 소켓, 케이블 : 18inch 피그테일 18 SO AWG 케이블 ㅇ 재질 : 특수 네오프로필렌, 몰드 ㅇ 커넥터 연결부 : 구리합금, ASTM-B-448 규격 합금도금 ㅇ 라이트 연결부 Locking Sleeve - 재질 : Delin, 사이즈 : G size - 지름 : 1inch, 길이 : 1.30inch 마. 납품시 헬멧 및 밴드마스크에 장착하여 납품할 것. 바. CCTV 및 라이트 커넥터는 엄브리컬에 연결하여 납품 할 것. ※세트 구성 : 카메라 1ea × 라이트 2ea = 1Set
구성품	ㅇ 카메라 · 라이트 보관 시 별도의 방수, 방진이 가능한 보관마개(캡) 제공 ㅇ 카메라 · 라이트 커넥터 케이블 여유분 8set 추가 구성하여 납품 할 것
비 고	ㅇ 제작사 방수시험 성적서 제출

사양(규격)서- 4
물품명	부력조절기 백플레이트 하네스	단 위	수 량
용 도	공기탱크를 이용한 잠수 조사에 필요한 부력조절기와 분리 가능한 백플레이트 하네스	SET	6
최소 요구 사항	가. 부력조절기 ㅇ 13kg (30Ibs)부력 용량의 도넛 윙 형태일 것 ㅇ 방탄 나일론 외피로 1680 데니아 이상일 것 ㅇ 도넛 내부 블레더는 420 데니아 이상 일 것 ㅇ 텍다이빙이 가능한 인플레이터로 구성되어야 함 나. 백플레이트 하네스 ㅇ 백플레이트는 스테인레스 스틸로 구성되어야 함 ㅇ 좌, 우 어깨의 D링이 각 2개 이상이어야 하며, 허리와 하체 조절 부위에도 4개 이상의 D링이 장착되어야 함 ㅇ 어깨 받침 패드가 장착되어 있어야 함. ㅇ 어깨 길이가 조절되는 형태이면서 퀵 릴리즈버클 형태로 되어 분리가 가능하여야 함
물품 및 구성품 (참고사진)	ㅇ 도넛형의 윙 ㅇ 백플레이트 ㅇ 하네스 ㅇ 싱글탱크어댑터 ㅇ 크러치스트랩
비 고	ㅇ 제작사 시험성적서 ㅇ 제작사 품질보증서

사양(규격)서- 5
물품명	비상기체 하네스	단 위	수 량
용 도	잠수사의 웨이트와 움빌리컬 비상공기탱크 착용하고 움빌리컬과 연결하기 위한 제품	SET	6
최소 요구 사항	가. 비상기체 하네스 ㅇ 탱크 용량 11ℓ까지 착용 가능한 Bottle Mount type 일 것 ㅇ 탱크를 고정하는 방식은 백팩 밴드 형식일 것 ㅇ 납웨이트의 최대 수납 가능 용량은 30kg 이상 일 것 ㅇ 납웨이트의 수납은 하네스 허리 하단부에 부착된 형태 일 것 ㅇ 손잡이 형태로 당기면 웨이트가 이탈이 가능한 퀵 릴리즈 핸들 방식 일 것 ㅇ 3곳 이상의 회수용 D링을 장착하여야 하며 1000kg의 인장력을 견딜 것 ㅇ 다리 끈이 정리 가능해야 함 ㅇ 어깨 받침 패드가 장착되어 있어야 함 ㅇ 하네스 뒷면에 움빌리컬 연결용 D링이 2곳 이상 장착되어 있어야함
물품 및 구성품 (참고사진)
비 고	ㅇ 제작사 시험성적서