『조선저축은행 중역사택 보수정비 설계용역』

과 업 내 용 서

2018. 11.

과  업  내  용  서

제 1 장  설계용역 일반사항

1. 용역 목적

- 덕수궁 선원전 권역에 위치한 조선저축은행 중역 사택에 대한 보수·정비를 실시하기 위한 설계용역으로 보수·정비 후 탐방객 휴게공간 등으로 활용하고자함

2. 용역 개요

가. 용 역 명 : 조선저축은행 중역사택 보수·정비 설계용역

나. 사업대상위치 : 서울특별시 중구 덕수궁길 83(정동 1-8)

다. 용역기간 : 착수일로부터 365일

라. 추정금액 : 109,890,000원(부가세 포함)

마. 과업의 주요내용

1) 조선저축은행 중역 사택 보수·정비 설계용역

2) 건축물과 그 주변에 기반시설물(전기,통신,소방)의 설치를 위한 설계

※ 대상건물 1동 (서울시 중구 정동 1-8번지 내)

조선저축은행 사택

가) 조선저축은행 사택

- 1938년 7월 오바야시구미가 지은 건물로 일제 강점기에는 동양척식

회사 사택으로 사용되다가 부지교환 전까지는 미 부대사의 숙소로 이용 됨.

- 규모 : 지하 1층, 지상 2층

․ 총 465.5㎡ : 지하(20.4㎡), 지상1층(322.4㎡), 지상2층(122.7㎡)

- 구조 : 기초콘크리트, 가구 및 지붕 목조, 벽체 벽돌조 등

3. 설계용역 일반사항

가. 설계의 정의

본 설계용역의 성과물은 문화재보호법 등 제반 관계 개별법의 기준과 각종 기술기준에 위배됨이 없어야 한다.

나. 설계의 책임 및 손해배상

설계도서는 용역도급자의 책임으로 작성하며 납품 후라도 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가 등)로 인하여 발생되는 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 진다.(성과물 재보완 후 납품 포함)

다. 관계 개별법 규정 및 기준 검토적용

용역도급자는 제반 개별법 규정에 대한 저촉 여부를 판단하고 관계기관(인허가 부서) 협의 후 법 규정에 위배됨이 없이 성과물에 반영하여야 하며, 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

라. 용역 참여 기술자

1) 용역도급자는 용역에 참여한 기술자의 성명, 담당업무와 참여기간, 재직증명 등에 관한 사항을 기록한 분야별 참여기술자 명단을 착수와 동시에 제출하여야 하며, 참여 기술자의 변경이 있을 경우에는 지체 없이 변경내용을 통보하여야 한다.

2) 발주청에서는 과업 추진에 현저한 지장을 주는 참여기술자(관계 협력기술 참여자 포함)의 변경을 요구할 수 있으며 용역도급자는 즉시 이에 응하여야 한다.

바. 현황측량

설계 전에 발굴조사 결과를 정확히 숙지하고 현황측량을 시행하여 정확한 데이터를 가지고 설계에 임하여야 한다.

사. 현장조사와 자료수집

용역도급자 책임하에 사전 현장조사 및 관련 자료수집(문헌, 고증자료, 벤치마킹 등 포함)은 완벽하고 충실하게 수행하여야 하며, 사전 조사 불충분으로 인한 부실한 성과물에 대한 책임은 용역도급자에게 있다.

아. 성과물의 소유권 및 저작권

본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다.

자. 용역 수행절차

1) 현장조사, 자료수집

2) 기본설계(안) 마련 ↔ 관계 개별법 적합여부 검토

3) 기본설계(안) 확정완료 ↔ 발주청 협의

4) 실시설계 ↔ 관계 전문기술자 협조

5) 중간보고 및 협의

6) 문화재위원회(사적분과) 심의

7) 용역성과물 납품 및 용역완료

차. 기타

1) 용역완료와 동시에 각종 행정절차를 이행할 수 있도록 완벽한 서류구비 제출 및 납품 후라도 보완이 요구되는 사항은 즉시 보완 납품하여야 한다.

2) 본 지침에 언급되지 않은 사항은 발주청과 협의 후 추진하여야 하며, 해석 의견 상충 시 발주청의 해석이 우선한다.

제 2 장  설계용역 진행관련

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성은 문화재청 고시 제2012-140호(2012.12.24)「문화재수리 설계도서 작성기준」에 따른다.

2. 설계도서의 분리작성

공종별로 분리하고 발주 단위별로 설계서를 작성하여야 한다.

3. 설계 도서의 양

「문화재청 고시 제2012-140호(2012.12.24)「문화재수리 설계도서 작성기준」 별표1 설계도서 작성항목에 따른다.

4. 설계진행 단계별 고려 사항

용역도급자는 설계진행 단계별로 다음 사항을 반영하여 과업을 진행하여야 한다.

가. 설계착수 단계

용역도급자는 용역착수 시 다음의 제반서류(이하“착수계”라 한다) 2부를 (1부는 원본, 1부는 사본) 계약 후 7일 이내에 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 책임기술자 선임계

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

4) 설계용역수행 조직표

5) 관련 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등

6) 설계용역 추진 예정 일정표

7) 계약금액에 대한 산출내역서

8) 부분 하도급(협력기술 참여자) 예정 현황

9) 보안각서 (보안계획서 작성 포함)

10) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 설계 단계

1) 도면, 시방서, 공사비 산출근거 및 집계표

2) 각 공종별 내역서

3) 예정공정표

4) 필요시 개별법 행정절차 이행 신청서류

5) 기타 발주자의 필요에 의해 요구되는 사항

5. 용역수행 공정보고 및 회의

가. 공정 보고

용역도급자는 발주청에 제출된 “용역추진 예정 일정(이후 ”예정 공정“이라 한다)표”에 맞춰 기한 내 용역완료가 될 수 있도록 적극적인 공정관리를 하여야 하며, 공정률 자체 검토 후 당초 목표 미달성으로 판단 될 경우 조정 전후 대비 보완공정표를 함께 제출하여야 한다.

나. 업무회의 및 위원회

1) 일반사항

- 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 않은 경우에는 용역도급자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의 결정하여야 한다.

- 용역도급자는 업무회의가 개최될 경우 원활한 회의진행을 위하여 회의자료를 준비하여야 하며 회의내용은 발주청과 협의 한다

2) 전문가 자문회의

용역도급자는 필요사항에 대하여 전문가의 자문의견을 수렴하고 발주청의 승인 후·설계에 반영하여야 한다. 관계 전문가 구성은 발주청과 사전 협의하여야 한다.

3) 문화재위원회

문화재보호법에 의한 사적지 내 현상변경 사항으로서 필요시 문화재위원회의 심의를 받아야 하며 용역도급자는 심의에 참여 설명하여야 한다.

6. 보안유지 의무

가. 용역도급자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 성과물과 용역 수행과정에서 습득하게 된 각종 정보 및 지식을 제3자에게 유출하여서는 아니 된다.

나. 용역도급자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수계 제출 시 용역 보안 계획서와 함께 설계참여 관련자 전원이 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 모든 성과물은 개인적인 소유, 임의 복사방치, 제3자 외부유출 제공 하여서는 아니 된다.

3) 용역 과정 상 생산된 관계도서 및 문서는 발주청의 승인 없이 유출되서는 아니 되며 생산됐던 모든 폐기문서는 파쇄처리 하여야 한다.

4) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역도급자에게 있다.

제 3 장  설계 일반지침

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 용역도급자 임의로 판단해서는 아니되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 시설물 기본적으로 미래에 대한 변화수요 및 유지관리를 고려하여 설계하여야 한다.

다. 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

사. 기타 요구사항 반영

2. 적용기준

가. 적용법규 및 기준

1) 본 용역의 모든 성과물은 관련법규 및 과업지시 내용에 합당하여야 한다.

2) 본 과업 지시내용에 의문이 있거나 구체적 명시가 없는 부분은 발주청과 사전 협의하여야 한다.

나. 일위대가 기준

1) 수량 및 기준단가 산출은 국가공인 표준품셈에 의거한  적산요령에 의한다.

2) 자재단가는 납품일에 가장 가까운 달의 가격을 기준으로 하되 최소한 3가지 이상의 물가정보 자료를 조사하여 가장 낮은 기준으로 적용한다.

3) 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 불가피하게 일식으로 적용되는 단가에는 충분한 이해와 근거가 될 수 있는 자료(견적서는 원본 첨부)를 첨부하여야 한다.

4) 견적으로 제출되는 단가는 2개사 이상의 비교 견적을 받아 적정성 검토 후, 가격이 저렴하고 품질이 우수한 제품을 결정 적용단가로 한다.

다. 의무 및 유의사항

1) 설계도서 납품 후, 설계하자, 관계법규에 부적합한 성과물로 사업추진에 난항이 발생할 경우 도급자 부담으로 이를 보완하여야 하며 이로 인해 발생되는 모든 책임은 용역도급자에게 있다.

2) 본 설계를 수행함에 있어 제반허가 및 심의절차 등에 소요되는 제비용은 용역도급자 부담으로 한다.

라. 용어의 해석

1) 본 과업지시서의 내용에 해석 차이가 있을시 우리 청의 해석에 따른다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 일반적 관행에 따른다.

마. 관련법규 적용

1) 본 설계에 대한 관계법의 적용은 현행 대한민국 법규에 의하며, 법으로 명시되지 않은 사항은 통상관례에 따른다.

2) 기타 우리 청의 방침과 감독원의 지시에 따라야 한다.

3. 분야별 설계 일반지침

가. 문화재

1) 일반사항

가) 보수·정비 대상에 대한 관련 보고서 등을 참고하여 설계도서를 작성한다.

나) 문화재 복원에 유․무형으로 영향을 줄 수 있는 환경, 지형, 배수관계 등을 조사하여 설계에 반영한다.

다) 고증 자료 및 관련 용역 보고서를 통해 구조․양식 등에 대하여 정확하고 자세하게 검토하고, 보수방법 등을 설계도서에 구체적으로 제시한다.

라) 사전조사 단계에서 대지현황을 주변의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획 설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나. 토목

1) 일반사항

가) 사전조사 단계에서 대지현황을 주변의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획 설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 대지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 조사 분석하여야 한다.

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수, 포장 하수계획 평면도는 세분하여 작성한다.

2) 현황 측량

가) 현황측량의 본 지침서에 준하되 명기치 않은 사항은 측량법 및 동법시행령 규정에 준하며 감독관의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 우리 청의 확인을 받는다.

나) 현황측량은 주위도로망 및 주변 도시계획선까지 기재하고 대지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사하여 작도하여야 한다.

다) 수준점(T.B.M.)은 부지내 1점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

3) 토목 설계

가) 토공은 가급적 절․성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 용역도급자는 토공설계에 사토장을 현지에서 직접 조사하여 운반거리 등에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건설기계는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

라) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계는 지질조사 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

4) 우․오수 설계

가) 사업부지에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배수될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결 처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

5) 진입로 및 포장 설계

가) 진입도로 계획은 사무소 직원 및 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변진입로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자 및 장애인의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 진입로 등의 포장은 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

다) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 예정공사비를 고려하여 인입여부를 고려하고 인입이 가능할때에는 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 향후 복원건물과 연계하여 설계하여야 한다.

7) 기  타 : 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

다. 기계설비

1) 기계설비 일반사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) 위생설비, 소화설비, 자동제어(시스템에어컨 등)설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

2) 기계설비 일반지침

가) H.V.A.C. 설비

- 주요장비 및 자재는 신기술, 중소기업우수, 친환경인증, 고효율인증제품, 조달청우수제품 등을 적용 설계함을 원칙으로 하며 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

- 냉․난방 시스템은 기존시설과 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방식을 택하여 설계한다.

- 실내의 냉ㆍ난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계 하여야 한다.

- 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이하게 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

나) 위생설비

- 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

- 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

- 위생기구는 KS 제품 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

다) 소화설비

소방 관련법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물안전관리법 등의 설치 기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

라) 자동제어설비

자동제어설비는 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

마) 기타설비: 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

라. 전기설비

1) 전기설비 일반사항

가) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 토목, 전기, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

라) 전기설비는 미래 지향적인 기술 및 절약형을 적용하여야 한다.

2) 전기설비 공종별 지침 - 해당사항 발생시

가) 수변전설비

- 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

- 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

- 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 충분히 확보한다.

나) 동력공사

- 전동기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선 굵기로 설계하여야 한다.

- 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

다) 소방설비공사

- 소방법에 적합한 설계를 하여야 한다.

(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 고려)

- 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의성 검토하여야 한다.

마. 정보통신

1) 일반사항

가) 장래 확장 등 향후 수요를 감안한 적정 용량과 시설을 확보한다.

나) 유지관리의 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

- 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

2) 정보통신 일반지침

가) 통합배선설비공사

- 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

- 통신실의 설치조건 및 위치를 검토하여야 한다.

- 통합배선 구성방식 및 전화/LAN 수구 적정수량을 검토하여야 한다.

- MDF/IDF 위치 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

- 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

나) 약전설비공사

- 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

- CATV설비, 위성방송설비를 검토하여야 한다

다) 통합접지공사

- 접지규모를 검토하여야 한다.

- 규정 및 기준에 통신접지공사가 되도록 설계하여야 한다.

제 4 장 설계도서 납품목록

□ 설계 납품도서

ㅇ 1차년도 완료시 기본설계도면 2부(A3) 제출

ㅇ 2차년도 최종 설계도서는 아래와 같음

구분	품 목	규격	수량	단위	공 종						비 고
					문화재	토목 기계 등	소방	전기	통신	폐기물
1	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접 분리발주별
		A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
2	설계개요, 공정표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
3	원가,내역서 (관급포함)	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
4	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
5	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
6	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
7	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
8	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
9	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	분리발주별
10	조감도	A2	3	점	◯	◯					보드, 파일 포함
11	CD-ROM		10	점	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별통합
12	기타발주기관 요구품목										별도요구시

※ 성과물의 합본, 분본 납품 여부는 발주청과의 협의 후 제출한다.

〔붙임 1〕

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 조선저축은행 중역사택 보수·정비 설계용역

2. 계약일자 : 2018.   .   .

3. 착수일자 : 2018.   .   .

4. 완수예정일 : 2018.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히   서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업 수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2018년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

문화재청장 귀 하

〔붙임 2〕

수석  책임기술자  선임계

1. 용 역 명 : 조선저축은행 중역사택 보수·정비 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2018.   .   .

4. 착수일자 : 2018.   .   .

5. 완수예정일 : 2018.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을  서약합니다.

붙임 : 문화재실측설계(면허)증, 경력증명(이력)서, 재직증명서 등 1부

2018.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                  (인)

문화재청장 귀 하

〔붙임 3〕

부분 하도급(협력기술) 승인 요청서

1. 용 역 명 : 조선저축은행 중역사택 보수·정비 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2018.   .   .

4. 착수일자 : 2018.   .   .

5. 완수예정일 : 2018.   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 :

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급(협력기술)하고자 하오며 용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2018.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

문화재청장  귀 하