과 업 지 시 서

1. 용역명 : 소나무재선충병 예방 나무주사사업 실시설계용역

2. 대상문화재

ㅇ 지 정 별 : 사적 제207호 남양주 홍릉과 유릉(1970. 5. 26 지정)

ㅇ 소 재 지 : 경기도 남양주시 금곡동 141-1 일원

ㅇ 지정면적 : 1,278,242㎡

ㅇ 현    황

- 홍릉 : 조선 제26대 고종과 명성황후 민씨의 능

- 유릉 : 조선 제27대 순종과 순명효황후 민씨, 계비 순정효황후 윤씨의 능

3. 설계내용

가. 설계대상

ㅇ 홍릉과 유릉 문화재구역(127.8ha)

※ 단, 현장 여건에 맞춰 감독관 협의 하에 변경 가능

나. 실시설계지침

ㅇ 「산림보호법」,「산림병해충 방제사업 설계․감리 및 사업시행요령(산림청 훈령 제1096호)」에 따르되 문화재 현장여건에 따라 품, 요율 등 적용을 달리할 수 있다.

ㅇ「조선왕릉 역사경관림 산림생태 현황보고서」(2010년, 문화재청발간)을 참고하여 설계에 반영한다.

ㅇ 능침, 관람로 주변 등 주요 경관지역은 토양관주 방법 등을 적용하여 경관훼손과, 경관수목에 미치는 영향을 최소화 한다.

4. 실시설계용역기간 : 착수일로부터 45일

5. 실시설계도서 작성기준

가. 실시설계도서 작성시 준수사항 및 유의사항

ㅇ 「산림보호법 시행규칙」 제25조의 규정에 따라 책임기술자 1명을 참여시켜 방제사업을 설계하여야 한다.

- 책임기술자는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한법률」에 따른 기술 특급의 산림경영기술자여야 한다.

ㅇ 예방주사, 토양관주 대상수목의 현장 표시와 도면표시가 일치하여야 한다.

ㅇ 현장조사는 시행중간에 감독관의 현장 확인 및 승인을 받는다.

ㅇ 실시설계자는 실시설계 사전검토를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 설계를 완료하고 문서로 감독자에게 사전검토를 요청하여야 한다.

ㅇ 발주청은 필요할 경우 실시설계자로 하여금 실시설계도ㆍ서의 보완을 요구할 수 있다. 실시설계자는 발주청이 요구하는 사항을 실시설계에 반영하여야 한다.

ㅇ 설계도서는 나무주사와 토양관주로 구분하여 작성하고 예산에 맞춰 분리 하여 작성한다.

ㅇ 실시설계자는 실시설계가 완료되었을 경우에는 다음 각호의 사항이 포함된 실시설계도ㆍ서와 이를 포함한 전자기록매체(CD), 용역계약시 과업지시 사항을 발주청에 제출하여 완료검사를 받아야 한다.

1. 설계설명서

2. 시방서

3. 작업지시도

4. 표준지 배치도

5. 예정공정표

6. 사업비 원가계산서

7. 설계내역서

8. 단가산출서

9. 자재내역서, 일위대가표, 산출기초조사서 등 첨부자료

10. 그 밖에 발자자가 용역계약시 요구한 사항

ㅇ 실시설계자는 발주청이 요청할 경우 사업실행자와 감리자를 대상으로 실시설계의 방향, 작업요령, 작업시 주의사항 등에 관한 교육과 현장설명을 하여야 한다.

ㅇ 설계도서는 철저한 현황조사에 근거하여 작성한다.

ㅇ 작업로의 방화선 등 합리적 동선 등을 배치도와 과업지시에 표시한다.

ㅇ 설계도서에 책임기술자(실측․설계), 현황, 조사자 설계도서 작성실무자 성명을 도면상에 표시하고 서명 날인한다.

ㅇ 발주처 및 관계전문가 입회하에 1회 이상 자문회의를 실시하도록 한다.

- 자문위원 선정 및 자문회의 시기 등을 발주처와 사전 협의하도록 한다.

ㅇ 공사내역은 현장여건과 예산범위 등을 감안하여 발주처와 협의 후 작성한다.

ㅇ 용역설계 성과품 납품기한 7일전까지 설계도서(내역포함)에 대한 초안을 납품하여 검토를 받은 후 최종 납품하도록 한다.

ㅇ 설계도서는 발주처의 요구에 따라 금액 및 공정별로 분리하여 납품하도록 한다.

ㅇ 본 지침에 언급하지 않은 사항과 이의가 있을 때는 발주처의 해석에 따른다.

나. 설계설명서 작성기준

ㅇ 설계설명서에는 사업명, 목적, 사업요약, 문화재명, 소재지, 예산, 연혁, 주변현황, 사업대상현황, 사업지침, 공사기간, 공정표 등을 상세하게 기록한다.

다. 시방서 작성기준

ㅇ 시방서는 문화재청 「문화재수리시방서」 내용을 기본으로 하며, 산림청 병해충 방제 관련 내용을 특성에 맞도록 추가, 변경, 삭제하여 작성토록 한다.

ㅇ 공사의 특성과 성격, 계약목적물에 요구되는 품질 및 성능, 공사시행을 위한 사항을 포함한다.

ㅇ 당해 수리공사 계약목적물의 성능이 충족되도록 표준시방서의 내용을 기본으로 하여 특성에 맞도록 추가, 변경, 삭제하여 작성한다.

ㅇ 설계도면에 표시한 내용 외에 시공과정에서 사용되는 기자재, 허용오차, 시공방법 및 이행절차 등을 기술한다.

ㅇ 표준시방서에서 제시한 재료, 공법 등의 사항 중 당해 공사에 적용하여야 할 사항을 선택하여 작성한다.

ㅇ 품질 및 안전관리계획에 관한 사항을 포함하여 기술한다.

ㅇ 행정상의 요구사항 및 조건, 가설물에 대한 규정, 의사전달방법, 품질보증, 공사계약 범위 등과 같은 사항을 포함하여 기술한다.

ㅇ 공사에 포함된 모든 공종의 시공방법과 시공 상태 등 시공에 관한 사항을 상세하게 기술한다.

ㅇ 해당 공종과 관련되는 다른 공종과의 관계 및 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차를 포함하여 기술한다.

ㅇ 관련법규 등에서 발주처가 수리업자에게 이행의 확인 등을 하도록 규정된 사항을 포함한다.

ㅇ 발주처, 관련기관의 요구사항을 검토한 후 포함하여 기술한다.

ㅇ 해당 기준에 적합한 시험, 검사 등에 관한 사항이 있으면 포함하여 기술한다.

ㅇ 공사대상이 있는 주변현황을 조사하여 상세하게 기술한다.

ㅇ 시방서의 기술 순서는 작업진행 공정에 따라 작성한다.

ㅇ 시공시 유의할 사항을 착공전, 시공중, 시공완료 후 등으로 구분하여 작성한다.

ㅇ 치수는 가능한 한 도면에 기입한다.

라. 설계내역서

ㅇ 원가계산서, 총괄내역, 부분별내역, 일위대가, 단가조사표, 부표, 수량산출조서, 견적서 순으로 작성한다.

ㅇ 단가조사표에 단가 인용근거 자료를 명시한다.(예 : 가격정보 ○쪽, 견적서 등)

ㅇ 공사내용에 따른 수량산출조사는 과다, 과소 또는 오류가 없도록 하고 필요시 부위별 도면을 표기하여 알기 쉽게 작성한다.

마. 설계도면

ㅇ 도면의 축적은 전체배치도면은 1/2만~5만으로 하되, 감독관과 협의하여 결정한다.

ㅇ 전체도면은 격자형으로 구분하고 각 각의 확대도면을 작성한다.

ㅇ 도면목록을 작성하고 매장마다 도면명칭 및 도면번호, 축척 등을 표기하고, 그래프스케일도 표시한다.

ㅇ 모든 설계도면은 CAD로 작성하여 출력된 도면과 CD를 납품한다.

ㅇ CAD화된 도면은 CD-ROM으로 납품하되, CD-ROM은 호환성이 있도록 조달청에서 선정통보(관보 제134669 : ‘96.11.23)된 CD-ROM 저장프로그램에 의하여 저장된 CD-ROM이어야 한다.

바. 현황사진

ㅇ 사진첩의 각 사진은 고유번호를 부여하고 첫 쪽에 내용과 사진번호순으로 작성, 설명을 기입하도록 한다.(사진 아래에도 설명 기입)

ㅇ 사진첩은 설계검토 시 현지 확인 조사를 생략할 수 있을 만큼 자세한 설명과 함께 작성되어야 한다.(A4용지)

ㅇ 사진의 작성은 시방서, 도면, 내역과 그 내용, 순서가 일치하여야 한다.

ㅇ 공사대상의 전체 현황사진은 물론, 근경, 근접사진과 함께 각 부분별로 사진을 작성한다.(필요시 연결사진을 촬영, 작성한다.)

ㅇ 디지털 촬영 파일은 CD로 납품한다.(파일명에 사진의 제목을 넣고 편집 가능한 형식으로 저장)

ㅇ 사진촬영은 현황파악이 가능하도록 선명하여야 한다.

6. 성과품 납품명세

가. 용역완료시 납품명세

ㅇ 설계도서 5부

ㅇ 설계도면(A1) 3부, (A3) 3부

ㅇ 현황사진첩 : 칼라사진 출력집 2부

ㅇ 설계도서를 CAD로 작성하고, 사진첩을 포함한 CD-ROM  5장

나. 추후 공사발주시 납품명세(단가조정 등 포함)

ㅇ 설계도서 5부

ㅇ 설계도면(A1) 3부, (A3) 3부

ㅇ 현황사진첩 : 칼라사진 출력집 2부

ㅇ 설계도서를 CAD로 작성하고, 사진첩을 포함한 CD-ROM  5장

다. 발주처 요청 시 모든 설계도서는 5부 이내 추가 제출 할 수 있음

7. 설계용역 수행 시 이행 및 유의사항

가. 용역수행자는 성과품 납품 시 감독관과 사전 협의 후 납품한다.

나. 다음 사항에 해당되는 사례가 발생하였을 경우 발주처 판단에 의해 일방적으로 용역계약을 해지할 수 있으며 용역수행자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떤 형태로든 보상을 청구할 수 없다.

ㅇ 과업지시서에 부합되지 않게 설계하거나 계약내용에 대한 발주처 지시에 순응하지 않을 때

ㅇ 용역수행 추진이 부진하여 용역기간 내에 용역을 완료할 수 없다고 판단될 때

다. 과업지시서에 누락된 사항은 다른 일반 관련사항을 적용한다.

라. 용역 수행 중 조사된 각종자료 및 성과품 일체에 대한 소유권과 제반 권한은 발주처에 있으며 다른 목적으로 사용하지 않도록 한다.

마. 용역책임자는 용역일정을 준수하고 감독관이 정하는 바에 따라 용역 수행 진도를 보고한다.

바. 발주처에서는 관계전문가 또는 관련공무원을 조사현장에 파견하여 진행사항을 확인할 수 있으며 용역수행자는 이에 협조하여야 한다.

사. 용역수행 중 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우 용역수행자는 일부 과업내용을 의뢰하여 수행할 수 있으며 의뢰한 결과물 및 보완사항에 대하여는 용역업체가 책임을 진다.

8. 기타사항

가. 저작재산권의 양도 등과 관련하여서는 다음 사항을 준수한다.

ㅇ 사업자는 ‘융·건릉 역사경관림 조성 설계용역’ 수행으로 발생한 저작물에 대한 모든 저작권(2차적 저작물 작성권 포함)을 문화재청에 양도한다.

ㅇ 문화재청은 위의 저작물에 대하여 수정․변경하여 이용할 수 있고, 사업자는 저작인격권을 근거로 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

ㅇ 사업자는 위의 저작물을 작성하면서 저작권 등 타인의 궐리를 침해하여서는 아니 된다.

ㅇ 사업자가 위의 저작물 작성과 관련하여 저작권 등 타인의 권리를 침해함으로 인하여 문화재청에 손해가 발생한 경우에는 사업자는 그 손해를 배상하여야 한다.

ㅇ 문화재정이 위 사항에 따라 양도받은 저작재산권을 등록하고자 하는 경우 사업자는 이에 성실히 협조하여야 한다.

나. 용역업체는 본 용역계약 만료일까지 계약내용의 성과품을 제출하도록 하되, 추후 발주처에서 요청 시 공사단가 및 수량변경에 따른 설계도서를 수정· 보완하여 작성·제출하며 그에 대한 대가는 지급하지 아니한다.

다. 기타 명시되지 않은 사항은 감독관과 협의하여 결정하여야 한다.