국립해양문화재연구소 “해양 속의 한국”특별전

인테리어․보조물 제작 및 설치

과  업  내  용  서

2014. 10.

국립해양문화재연구소

과  업  내  용  서

Ⅰ. 일반사항

1.1. 본 과업내용서는 국립해양문화재연구소 “해양 속의 한국” 특별전의 전시 인테리어․보조물 제작 및 설치(이하 “본 제작”)의 과업내용서라 규정한다.

1.2. 사업 위치 : 국립해양문화재연구소 기획전시실 및 전시실 주변 복도 공간 등

1.3. 사업 기간 : 착수일로부터 50일

1) 총 계약 기간 : 착수일로부터 50일

․실시설계기간 : 착수일로부터 15일

․현장설치기간 : 실시설계 완료일로부터 35일까지 완료

2) 본 전시물의 제작은 공장 제작을 원칙으로 하며, 현장설치 시에는 반드시 조립 설치만 가능하도록 하여야 한다.(단, 공장 제작이 불가능한 경우 감독자와 협의 후 현장시공을 할 수 있다.)

1.4.  본 과업내용서의 모든 항목은 설계도 및 내역서에 규정하여 적용한다.

2. 적용범위

2.1.  본 과업내용서는 인테리어 및 전시보조물 제작․설치 부분에 적용한다.

2.2.  해당 제작

가. 기획전시실 외벽, 전시실내 가벽체 및 바닥재, 유물받침대, 전시패널, 네임카드, 전시조명, 전기설비 등에 적용하여야 한다.

나. 본 과업내용서와 상이한 사항은 본 과업내용서의 내용을 우선 적용하여야 한다.

다. 본 제작과 관련하여 본 과업내용서에서 언급하지 않은 일반적인 사항에 대해서는 모두 실내건축 표준과업내용서를 준용하여야 한다.

라. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주처의 사정에 의거 변경  사항 발생 시 수정요구에 따라야 한다.

3. 인테리어 기본 설계 방침

3.1. 전시 유물 및 사진 자료 등을 통해 해양 네트워크의 역사적 중요성과 관련 유물의 특징을 잘 살리도록 전시 설계한다.

3.2. 전시공간은 기획전시실과 전시실 주변 복도를 활용하며 벽부장과 우리 소 소장 독립진열장을 적절히 활용한다.

3.3. 전시 구성 시나리오를 바탕으로 각 테마별로 차별성 있으면서도 전체적으로  조화롭게 계획되어야 한다.

3.4. 모든 설치물은 철거가 용이하여야 한다.

4. 전시 가벽체 설치

4.1. 전시 가벽체의 역할은 전시 주제별의 공간구획 및 이미지월, 독립진열장의 구획 의도 등으로 사용된다.

4.2. 벽체는 전시기간 중 헐거워지거나 넘어지지 않도록 충분한 힘으로 연결하고 약한 부위에 대해서는 추가적인 보완작업을 감독관의 지시 하에 실시하여야 한다.

4.3. 별도의 현장작업이나 도장 및 마감 작업이 용이하게 할 수 있도록 제작하여 현장 폐기물이 잔존하여 전시 유물과 관람객에게 미칠 수 있는 영향을 최소화 하여야 한다.

4.4. 기준선 작업은 바닥면의 보호를 위해 먹줄을 놓는 작업은 하지 않으며 레이저 계측기와 마스킹 테이프를 이용하여 기준점 및 연장선을 긋고 사용하여야 한다.

4.5. 모든 치수는 도면에 명기된 치수를 사용하며, 도면에 명기되지 않은 치수는 현장 실측하여 감독관의 지시에 따라야 하여야 한다.

4.6. 설치 과정에서 발생할 수 있는 전시실의 손상을 방지하기 위하여 감독관의 지시 하에 충분한 보양을 한 뒤 설치하여야 한다.

4.7. 바닥면 수평을 각 모듈별로 정확히 맞추어 작업하고 최종적으로 수평계를 이용하여 수평상태를 점검하여야 한다.

5. 전시 공간

5.1. 전시효과와 전시물 보호기능을 충족시킬 수 있는 전시대를 제작하되 전시관의 건축적 특성, 전시 공간, 전시물의 내용 및 주위환경과 조화가 되도록 하여 관람객의 이해와 접근을 극대화 한다.

5.2. 도난방지를 위하여 견고한 구조와 미려함은 물론 전시물의 보존유지를 고려하여야 한다.

5.3. 전시대의 보조 장치 등은 노출되지 않도록 하여야 하며 조명기구는 난반사 방지형을 채택한다.

6. 전시 조명

6.1. 설치 작업 전 모든 부속자재는 샘플을 제출하여야 하고 구조적으로 타당성을 조사하여 승인을 받은 뒤 설치에 임한다.

6.2. 광량을 고루 분포시켜 균일한 빛 밝기가 나오도록 하여 이미지 표현 및  유물이 안전하게 빛에 노출될 수 있도록 문제없이 제작한다.

6.3. 램프의 수명시간을 확인하고 전시 시간 중 램프 교체가 없어야 하며 관람객 및 설치 작업자 등을 위해 안전한 조명 설치가 이루어져야 한다.

6.4. 전시에 소요되는 모든 조명은 LED조명을 사용한다.

6.5. 빛에 민감한 유물에 대해서는 조도조절기를 설치한다.

6.6. 안정기는 KS제품의 안정기를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

6.7. 배선 위치 및 자재는 감독관이 지정하는 위치에서 지정 자재를 사용하여야 하며 경우에 따라서는 전시 시간에 효과적인 작동을 위해 프러그 스위치를 사용하여야 한다.

6.8. 배선은 보수 및 관리가 용이하게 정돈 설치되어야 한다.

6.9. 배선의 연결 부분은 누전 현상이 없게 절연테이프를 사용하여야 한다.

7. 패널, 네임카드, 사인물

7.1. 패널 및 유물설명카드 등의 규격은 가급적 통일성을 꾀하되 발주처와 사전협의하여야 한다.

7.2. 전시, 안내, 기타의 사인물과 유물설명카드 등은 연구소의 이미지와 조화되어야 한다.

7.3. 시각적인 효과를 극대화하여 관람객의 이해와 접근을 용이하게 한다.

7.4. 시안이 완성된 자료는 발주처 감독관과의 협의 후 검토·확인하여야 한다.

7.5. 검토 과정 중 육안으로 발견할 수 없는 이상으로 인한 문제 발생 혹은 검토 받은 시안과 출력 결과물이 다른 경우 감독관의 지시에 따라 즉시 수정․재출력하여야 한다.

7.5. 패널과 사인물은 반사되지 않는 재질로 제작함으로서 관람객의 문화재 감상에 장애를 주지 않아야 한다.

7.6. 패널․유물설명카드․홍보배너․기타의 사인물 등 결과물을 납품할 때, 별도의 가공절차 없이 출력이 가능한 전자파일(JPG변환 파일 포함)을 함께 제출하여야 한다.

7.7. 패널 디자인 등 사업 관련 성과물에 대한 저작권은 국립해양문화재연구소에 귀속한다.

7.8. 디자인비용은 박물관기준을 적용하여 산출한다.(당해 연도 편집조판비용 적용)

8. 받침대

8.1. 받침대는 유물 보호와 안전을 최우선으로 고려하여 제작되어야 한다.

8.2. 받침대의 규격은 전시유물을 고려하여 설계하여야 한다.

8.3. 조명형 받침대는 전시유물의 연출 효과와 안전성을 고려하여 설계하여야 한다.

8.4. 유물의 질감과 성격에 따라 특수 받침대를 제작·연출하여야 한다.

8.5. 발주처에서 보유하고 있는 유물 받침대 중 활용 가능한 것은 최대한 활용하여야 한다.

9. 독립형 전시진열장

9.1. 특별전의 구성 시나리오와 유물 수량을 검토하여 공간구성이 효과적으로 기획되어야 하며, 벽부장과 독립장을 적절히 활용한다.

9.2. 유리를 사용할 경우는 반드시 투명 접합유리를 사용하여야 하며, KS 규격에 합격한 제품을 사용하여야 한다.

9.3. 유리의 모든 마감면은 면취처리를 하여 유물이나 관람객에게 위험하지 않도록 조치하고 접합필름에는 자외선 차단기능이 90%이상인 제품을 사용하여야 한다.

9.4. 독립진열장은 바닥면 수평을 정확히 조정한 뒤 삽입하여 조인한 뒤 유물을 설치하고 잠금장치로 시건하여야 한다.

9.5. 유물의 전시 방법이 효율적이고 번거롭지 않아야 하며 관람객의 시선 및 각도를 충분히 고려하여 전시대를 제작하여야 한다.

10. 도장작업

10.1. 합판면 부분 퍼티작업을 하여야 한다.

10.2. 면 고르기 샌딩 작업을 하여야 한다.

10.3. 2차 퍼티작업을 하여야 한다.

10.4. 2차 면 고르기 샌딩 작업을 하여야 한다.

10.5. 수성페인트 1차 롤러 작업을 하여야 한다.

10.6. 요철 부위 퍼티작업 및 면 고르기 샌딩 작업을 하여야 한다.

10.7. 정벌 페인트 롤러 작업을 하여야 한다.

11. 현장설치

11.1. 현장의 반입은 지정된 장소에 일반 화물로 반입하여야 한다.

11.2. 현장물품의 반입 시간은 관람객에게 피해를 주지 않도록 관람시간을 피해서 운반하여야 한다.

11.3. 현장물품 반입 시 물품목록표를 작성하여 반입 전 감독관에게 확인을 받은 후 내부에 반입하도록 하며 물품반입 사진을 함께 찍어두어 나중에 제출할 수 있도록 한다.

11.3. 운반 시 파손 또는 흠집이 생기지 않도록 최대한 보양하여 운반하여야 한다.

11.4. 지정된 위치에 정확하게 부착·설치하여야 한다.

11.5. 실크 프린트는 지정된 색상의 잉크로 전시벽체에 프린트하여야 한다.

11.6. 제작된 설명카드는 지정된 위치에 부착·설치하여야 한다.

12. 공통사항

12.1. 제작 설치면이 평행하게 되었는지 확인하여야 한다.

12.2. 설치면의 크기를 검토하여 플레이트의 위치가 확보되었는지 확인하여야 한다.

12.3. 사전 협의된 제작순서에 의거하여 주, 부자재를 반입하여야 한다.

12.4. 전시 내부구조물은 반드시 사전에 제작하여 작업 지시일부터 현장설치 가능하여야 하며, 공장에서 제작하는 과정을 사진으로 남겨두어 제작공정사진목록을 제출할 수 있도록 한다.

12.5. 반입된 자재를 분류하여 제작 전 감독관에게 검사를 받고 사용하여야 한다.

12.6. 검수한 자재는 제작위치에 이동, 제작순서의 역순으로 정리, 보관되어야 한다.

12.7. 작업완료 후 깨끗이 청소하여 작업 시 발생 할 수도 있는 미세한 철분에 의한 표면분사, 청소 시 설치된 전시 보조물은 오염물질이 묻지 않도록 충분히 고려하여 보양조치토록 한다.

12.8. 설치 시 부주의로 인한 손상제품은 교체·수리하며, 정도가 약한 손상은 감독관의 승인 하에 현장 보수하여야 한다.

12.9. 전시 공사에 사용되는 모든 자재는 친환경자재를 사용하도록 한다.(MDF E1급 이상)

12.10. 소방과 관련하여 사업 완료 후 방염성적서(또는 시험서)를 제출하여야 하며, 전시 관련 사용하는 모든 벽지는 방염벽지를 사용한다.

13. 기타

13.1. 기타 동 과업내용서에서 언급하지 않은 사항은 감독관과 협의하여 결정한다.

13.2. 전시실 등 연구소 시설의 손상을 가했을 경우 원상태로 복구하여야 한다.

13.3. 본 전시공사와 관련하여 사다리, 작업용 공구 등의 안전한 사용 및, 현장내 안전사고 예방을 위한 안전교육을 실시하여야 하며, 현장 내 화재예방을 위한 소화기 등을 반드시 비치 운영하여야 하고, 현장대리인은 공사 진행시에는 반드시 현장 내에 상주하여야 한다.