조선의 국왕실 영상장비 구축

과업내용서

(입찰 구매분)

2014.10

국립고궁박물관

제 1 장  일 반 사 항

1. 사 업 명 :   조선의 국왕실 영상장비 구축

2. 구축 목적

ㅇ 국립고궁박물관의 전시유물에 대한 용이한 정보검색과 입체적 유물 정보검색

서비스 기능을 극대화하며 영상콘텐츠를 제작· 설치하여 멀티미디어시대의 다양한

관람 욕구 충족 등 관람서비스 증진

3. 설비개요

ㅇ 명    칭 : 조선의 국왕실 영상장비 구축

ㅇ 설치장소 : 국립고궁박물관 2층 조선의 국왕실

ㅇ 대   상 : 조선의 기록문화 멀티비전형 1식, 27대 국왕 정보검색 올인원PC 3대, 어보제작과정외 디지털 액자 5대, 정전의 당가 외 LED TV 2대, LED 이동형 검색대 1대

4. 설비내용

가. 조선의 기록문화 재생을 위한 멀티비전형 영상장비 제작·설치 (FULL HD)

ㅇDID산업용패널 (MULTI CONNECTION내장) 1x6설치

ㅇ MULTI CONNECTION PANEL (패널통합내장형 HDMI 1, HDMI 2,        Component, CVBS Analog D-SUB, DVI-D RS-232,OSD,IR): 현존하는          영상관련 각종 신호를 수용 할 수 있도록 제작.

ㅇ 위 통합형 패널 부착을 위한 STEEL CASE 제작 설치

ㅇ 행사 안내를 위한 방송장치 설치 : USB, CD, PC방송

ㅇ 시스템 운영 PC 설치: 상영스케쥴, 전원, 각종 멀티미디어를 재생 할        수 있는 프로그램, 월, 일, 요일에 따라 상영물 자동 선택상영.

ㅇ VIDEO, AUDIO, MATRIX SWITCHER(4×4)의 기능의 내장으로             VIDEO GRAPHIC, AUDIO DATA를 RANDOM하여 DUBBING 전송

ㅇ 시스템 보호를 위한 온도 센서감지 자동 FAN설치

ㅇ 영상콘텐츠 제작(제공)자와 상호 협의 설치

나. 27대 국왕 정보검색(영상 1) : 3곳

ㅇ 올인원 PC 컴퓨터를 사용한 스텐드형 검색대 제작 설치

ㅇ 해상도 : 1920*1080

ㅇ 화면크기 W.D.H:574*189*438mm, 핸드 제스처, 멀티 터치기능

ㅇ 영상콘텐츠 제작(제공)자와 상호 협의 제작, 설치

다. 어보제작과정 외 (영상 3, 5, 6, 8, 9) 5곳

ㅇ 디지털 액자(22평형)를 사용 한 영상물 구현을 위한 제작 설치

ㅇ 해상도:1920 x 1080,  화면비율: 16:9

라. 정전의 당가 외 (영상2, 4) 2곳

ㅇ LED TV(48평형)를 이용한 기록물 및 영상 상영을 위한 설치

ㅇ 해상도:1920 x 1080 화면비: 16:9

ㅇ 각종 컨텐츠상영 가능한 LED TV (2D, 3D)

마.  조선왕실의 책 (영상 10) 1곳

ㅇ LED 패널(40평형)를 이용한 기록물 및 영상 상영을 위한 설치

ㅇ 해상도:1920*1080 40평형:913.2mm *531.3mm *52.4mm )IR, 10 Point,PC       System 내장형 멀티 터치, 터치스크린 시스템(touch screen system)

5. 계약자공급범위

ㅇ  기존의 장비와 다수공급물품 공급업체와 상호 협력공사

ㅇ  수요기관에서 구매요청한 물품의 설계 및 제작납품

ㅇ  각종도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

ㅇ  각종시험의 수행                                                         ㅇ  납품기기의 성능보장 및 설치보전에 필요한 제반행위

ㅇ  제출자료

1) 계약자는 제작착수 이전에 설계, 제작시험에 관계되는 자료 및 도면을 제출       하여 감독관의 승인을 받은 후 제작하여야 한다.

2) 계약자는 제출서류 및 자료의 미비, 분실 또는 기한내의 미 제출로써 야기       되는 제반문제에 대하여 책임을 진다.

3) 제출 자료는 각 품목별 특기 규격서에 의한다.

ㅇ 설계변경범위

1) 관계법규의 규정으로 인한 설치내용의 변경에 따른 설계변경.

2) 발주처 요구에 의한 설계변경.

3) 위 사항 이외의 타 여건에 의한 설계변경 없음.

* 내역서(사양서)에 있는 품목은 각 시스템( 기존, 신규 )에 서로 상호           연동 및 호완 되도록 설계되어 있어 그 품목은 변경될 수 없다.

ㅇ 물자관리

1) 반입한 자재를 준공 시까지 계약자의 잘못으로 인하여 발생하는 분실, 훼손       등에 대한 책임은 계약자가 부담하여야 한다.

2) 자재는 종류별, 규격별로 정리정돈하고 현장감독 및 관계직원이 점검코자       할 때에는 항시라도 파악될 수 있도록 하여야 한다.

3) 자재중 공사잔품 및 회수물자는 지정된 장소에 적절히 정리정돈하고 관리       하여야 한다.

4) 검수 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 변질 또는 불량품으로 인정될       때에는 이를 사용하여서는 아니 된다.

5) 자재는 실외에서 상자류를 해체하여 반입하고 운반중 충격으로 인한 손상이

없도록 하여야 한다.

ㅇ 공정계획

계약자는 설계도 및 시방서에 의하여 설비 전반에 대한 공정표를 소정 양식에 의거

작성하여 착공 전에 제출하도록 한다.

ㅇ 종합시험 및 검사                                                            1) 제작완료 후 원칙적으로 감독관 입회하에 시험을 실시하여 합격하여야 한다.

2) 현장설치가 완료된 후 계약자 책임하에 기기별 단독시험 또는 종합시험을        실시한다.

3) 제작 납품 후에도 설치공사에 따른 정상 작동여부 결과에 대하여서는 계약자가          책임을 지며  하자에 대한 책임한계를 분명히 하여야 한다.

ㅇ 운영매뉴얼 작성 및 교육

1) 규격별 성능과 조작법, 종합운영 설명서 등을 작성하여 수요기관이 요구          하는 수량을 납부하여야 한다.

2) 계약자는 발주기관이 지정한 운영자와 검수원에게 교육을 실시한다.

ㅇ 보 증

1) 계약자는 설비운영이 개시된 날부터 2년 이내에 발생되는 제반사항에           대해서는 무상조치 하여야 하며, 이에 따른 하자이행증서를 제출하여야 한다.

2) 사용자 부주의 및 소모품 천재지변에 의한 설비의 파손 등은 제외한다.

ㅇ 기 타

1) 모든 기기 및 재료는 ㉿표시품 또는 이와 동등이상의 성능을 가진              표시품을 사용함을 원칙으로 한다. (단, ㉿ 또는 이와 동등한 품질보증           제품이 아닌 것은 공인기관시험성적서로 대체한다)

2) 본 규격서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은              발주처 해석 및 의견을 계약자는 사전 확인하여야하며, 계약 후에는              발주처의 해석에 따른다.

3) 계약자는 본 규격서에 기술되지 않았어도 본 구입품의 성능상 필요한            부품은 설비에 반영하여야 한다,

4) 발주처에서 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본사양의 성능발휘에          중대한 차질이 발견되었을 경우 계약자의 책임 및 부담으로 즉시 수리           또는 교환하여야 한다.

단 발주처에서 기본 규격서에 제시된 물품 외 무리하게 타 제품 납품을 요구한         경우 발주처에서 승인하여 납품한 제품이 기본사양의 성능발휘에 중대한          하자가 발견된 경우 계약자는 책임이 면제될 수 있다.

제 2 장  제 작 사 항

ㅇ 본 품의 내부 회로는 반도체 회로로 구성되며 교류잡음이 없도록 한다.

ㅇ 본 품에 사용되는 모든 부품은 KS규격품 또는 감리원이 인정하는 국내         최상급 MAKER의 제품으로 하고 고도의 성능 보장상 불가피 한 경우에는        감리원의 승인 하에 외제(UL, CAS, JIS)를 사용하고 이를 제작 시방서에         명시토록 한다.

ㅇ 본 품은 설치 및 조작이 용이하고 내충격성, 내식성, 방진, 방습, 방역 및        GAS에 강한 구조로 하며 장기간 사용에 제반 특성에 변화가 없도록 한다.

ㅇ 주요 IC개소에는 IC SOCKET을 사용하도록 한다.

ㅇ 기기 내.외의 모든 접속 부분은 접속저항이 적은 우수한 CONNECTOR를       사용하도록 한다.

ㅇ 본 품의 제작에 필요한 RACK CABINET은 0.5MM 이상의 강판재로             19인치 국제 규격에 합당한 것을 사용한다.

ㅇ 전원에 소요되는 선로 및 단자는 허용전류의 3배이상 용량의 것으로 사용        하도록 한다.

ㅇ 모든 선로는 극성대로 연결하며 선 번호를 기재토록 한다.

ㅇ SWITCHER류는 공인된 제품의 것으로 사용토록 한다.

ㅇ 장비 간에 연결되는 코드(케이블, 전선)류의 종단은 규격에 적합한 터미널        또는 콘넥타를 사용하도록 한다.

ㅇ 외부선로는 전선관내에 포설하고 CABINET나 DESK내의 선로는 규격에          적합한 DUCT 또는 MOLD내에 포설하도록 한다.

ㅇ 전원선로는 신호선로가 근접하므로 써 발생할 수 있는 잡음을 최소화하기         위해 두 선로의 근접을 피하도록 한다.

ㅇ 통합수납 장착된 장비의 전원은 전원 분배기로부터 공급받도록 한다.

제 3 장  특 기 사 항

1.  멀티비전형 패널 : 조선의 기록문화(영상 7)                               ㅇ 46평형 LED 패널:(가로x높이x깊이;1023.7mm*578.3mm*95.5mm. Bezel:좌3.7mm     우1.8mm 합5.5mm) 6대를 1열로 설치하며 . 패널과 패널사이의 붙임간격         (Bezel)이 5.5mm를 넘지 말아야 하며 1920*1080 해상도를 유지하여야 한다.

ㅇ 신속한 화면전환 및 동시화면이 가능하여야 한다.(HDMI 분배기를 사용하여 동시간

화면을 작동시킴)

ㅇ 실시간 자막시스템을 통한 정확한 영상 내용전달

ㅇ HDMI1,HDMI2, Component(CVBS Common), Analog D-SUB, DVI-D, Display Port      1.2를 내장하여  영상관련 각종 신호를 수용 할 수 있는 제품 이어야 한다

ㅇ MULTI CONNECTION PANEL(HDMI 1,HDMI 2 등)은 패널과 통합형으로        일반TV와 같은 모형과 같으며 프레임 브라캣에 외부 손상없이 볼트로 취부      되어야 한다.

ㅇ CONTROL PC는 영상송출은 물론 스캐줄 관리, 전원제어, 자막 등을 하나의      PC로 관리 운영토록 한다.

ㅇ 행사 음악 및 음성전달을 위한 방송장치 설치 :  USB, CD, PC방송을 할 수        있도록 하며 패널 외부 케이스 (FRAME & CASE) 내부에 스피커를 설치한다.

ㅇ 하루 평균 10시간 FULL TIME으로 작동되므로 시스템 보호를 위한 온도          감지 자동 FAN 설치한다.

ㅇ 추후 기존 통합 콘트롤 장치와 연결 될 수 있는 기능의 장비를 구성 한다.

나. 올인원 PC : 27대 국왕 정보검색(영상 1) : 3곳

ㅇ 해상도:1920*1080 W.D.H:574*189*438mm, 핸드 제스처, 멀티 터치, 터치스크린 시스템(touch screen system)의 제작은 일반인이 화면을 이용하여 검색 및 자료 열람 등을 손쉽게 사용 할 수 있도록 제작되어야 한다.

ㅇ PC일체형 MONITOR로 별도의 DVD 등의 기기 없이 LOCAL SERVER/ CONTROLLER 에서 위치 및 각종 정보안내를 위한 주제별 화면을 전송, 표출하여야 하며,  각종 데이터베이스와 연동하여 실시간 표출, 다양한 데이터의 제공 ( 동영상, 문자, 그림, 사진, 그래픽 등 ) 및 DATA의 형태와 관계없이 화면 중첩(PIP), 멀티플레이 동영상 홍보,  IT 시대의 박물관 A/V시스템 관리 시스템,  원격 데이터 제어 (H/W, S/W), 중앙관리,  ONE STOP 운영프로그램을 이용한 운영의 편리성,  S/W, H/W의 지속적인 UP GRADE 로 시스템 유지·보수, 키오스크 시스템 확장의 편리성을 주어야 한다.

ㅇ  외함의 디자인은 감독관측과 충분히 협의 후 제작하여야 하며, 외부의 충격이나 안전에 지장이 없도록 견고하게 취부 하여야 하고, 국립고궁박물관에서 지정한 SYMBOL MARK를 인쇄하여 사용하되, 타 지역에는 사용하여서는 안 된다.

ㅇ 일정 스케쥴에 의해서 동작 되도록 전기공사측과 협의 설치

다. 디지털액자 : 어보제작과정 외 (영상 3, 5, 6, 8. 9) 5곳

ㅇ 디지털 액자(22평형)를 사용 한 영상물 구현을 위한 제작 설치

ㅇ 해상도 : 1920 x 1080 화면비율: 16:9

ㅇ 일정 스케쥴에 의해서 동작 되도록 전기공사측과 협의 설치

라. LED TV : 정전의 당가 외 (영상2, 4 ) 2곳

ㅇ LED TV(48평형)를 이용한 기록물 및 영상 상영을 위한 설치

ㅇ 해상도:1920 x 1080 화면비: 16:9

ㅇ 각종 컨텐츠상영 가능한 LED TV (2D, 3D)

마. 터치 LED 패널 : 조선왕실의 책(영상 10) 1곳

ㅇ 해상도:1920*1080, 40평형: 913.2mm *531.3mm *52.4mm )

ㅇ IR, 10 Point,PC System 내장형 멀티 터치, 터치스크린 시스템(touch screen system)으로 제작

ㅇ 일반인이 화면을 이용하여 검색 및 자료 열람, 확대, 축소, 영상물 PLAY     등을 손쉽게 사용 할 수 있도록 제작되어야 하며 외부의 충격에 손상이 없도록 강화 유리 처리가 되어야 한다.

ㅇ 별도의 프레임이 없이 오픈프레임 방식이어야 하며 스텐드TYPE 검색대로  제작할 수있도록 하여야 하며, 외부의 충격이나 안전에 지장이 없도록 견고하게 취부 하여야 한다.

ㅇ 일정 스케쥴에 의해서 동작 되도록 전기공사측과 협의 설치

제 4 장. 기 기 구 성

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
가	조선의 기록문화(영상 7)
A	영상 DISPLAY 부문
1)	DID 산업용패널 (명암비 3500:1)	LH46UDCBLBB (46평형: 1023.7mm * 578.3mm * 95.5mm. Bezel: 좌3.7mm 우1.8mm 합5.5mm)	6	EA	입찰구매품
	MULTI CONNECTION PANEL (패널통합형)	HDMI1,HDMI2, Component, CVBS Analog D-SUB, DVI-D RS-232,OSD,IR	6	EA	입찰구매품
2)	외부 케이스 (FRAME& CASE)	제작(천정타입)	1	EA	입찰구매품
3)	AUTO BLOWER	PF-9302,앰프팬	3	EA	조달G2B품목
4)	SPEAKER(CASE내부장착) 143(W)x230(H)x145(D)mm	CI-60 (Full range8Ω60W)	2	EA	조달G2B품목
B	콘트롤부
1)	MEDIA SERVER PC	프로세서:INTEL XRON E-31245V3(3.40MHZ) 메모리: 4GB 1600MHZ DDR3 하드디스크:1TB 3.5" 7200RPM SATA HDD 그래픽:INTEL HD GRAPHICS P4600 네트워크: 내장형 기가비트 이더넷컨트롤러	1	EA	입찰구매품
2)	PC용 MONITOR	해상도: 1920×1080 W.D.H: 565.6 * 47 * 331.5	1	EA	조달G2B품목
3)	소프트웨어 및 편집		1	EA	일반공사품목
4)	HDMI 분배기(1:8) 해상도 720P, 1080I,1080P지원	NET MATE	1	EA	입찰구매품
5)	파워드앰프 (8Ω200W*200W CDP내장)	PM-613CD3	1	EA	조달G2B품목
6)	POWER DISTRIBUTOR (전원공급장치 A/C)	SPAC-660N,8ch	1	EA	조달G2B품목
7)	POWERDISTRIBUTOR (AC/DC전원분배기)	PD-6359	1	EA	조달G2B품목
8)	네트워크시스템장비용랙	PA-151D,	1	EA	조달G2B품목
9)	REMOTE CONTROL CABLE & CONNECTOR	RS-232 (20M)	2	EA	일반공사품목
10)	REMOTE CONTROL CABLE & CONNECTOR	RS-232 (2M)	5	EA	일반공사품목
11)	HDMI CABLE & CONNECTOR (1080p)	20M(리피터칩내장)	6	EA	일반공사품목
12)	전원CABLE	2.5/50SQ*3P	120	M	일반공사품목
13)	SPEAKER CABLE	VCTF 1.5 SQ*2C	20	M	일반공사품목
14)	Antenna용 고발포동축케이블	5C-HFBT	20	M	일반공사품목
15)	연결콘넥터및 DUCT .전선관 잡자재		1	식	일반공사품목
나	27대 국왕 정보검색(영상 1)
1)	올인원 PC	CN/DM700A3D-X01G	3	EA	조달G2B품목
2)	검색대 하우징	슬림형 : 지정칼라도장 (W.D.H:600*480*200: STAND H;1500)	3	EA	일반공사품목
다	어보제작과정 외 4곳(영상 3, 5, 6, 8. 9)
1)	디지털 액자(22")	해상도:1920 x 1080 화면비: 16:9 W.D.H:539*38*330mm	5	EA	입찰구매품
2)	탁상형 액자스텐드	22" 용 VASA(75/100) 상하TILT 2단(-75 TO +75)	5	EA	일반공사품목
라	정전의 당가 외 (영상2, 4)
1)	LED TV (960×54.5×567)	UN48H6350AF Smart LED	2	EA	조달G2B품목
2)	벽걸이 브라켓		2	EA	일반공사품목
마	왕실의 책(영상 10)
1)	터치DID 산업용 LED 패널	40인치오픈프레임 ,강화유리 (913.2mm *531.3mm*52.4mm ) 내장그래픽 IR, 10 Point,PC System 내장	1	EA	입찰구매품
2)	이동형 검색대 하우징		1	EA	일반공사품목
3)	전원cable및 연결 잡자재		1	식	일반공사품목

5 장.                    기   기      별           사               양(입찰구매분)

품 명	DID 산업용 LED 패널
이 미 지
제품규격	디스플레이	해상도	1920 x 1080 @ 60 Hz
		칼라지원	16.7 M
	특징	특장점	ACM Support(Advanced Color Management), Magic Clone(to USB), Auto Source Switching & Recovery, Lamp Error Detection, Anti Retention(Haze 44%), Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, Video Wall(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting 2x2 UHD Resolution, HDCP Support), Smart Scheduling, Smart F/W update, Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Built In MagicInfo(Lite, Premium-S, Videowall-S)
		패널	화면 크기	116.84 cm
			디스플레이 면적	1018.mm(H) x 572.9mm(V)
	전원	전원전압	AC100 ~ 240V
		대기전력(DPMS)	less than 0.5W
		종류	Internal
	크기/무게	가로x높이x깊이 / Kg	1023.7 x 578.3 x 95.5 mm/ 18.2Kg
		사이즈	46"
		픽셀피치	53025mm(가로) x 0.53025mm(세로)
	패널	명암비(Typ)	3500:1
		뱕기(Typ)	700 cd/m2
		시야각(수평/수직)	178/178
	기능	46평형 LED 패널:(가로x높이x깊이;1023.7mm*578.3mm*95.5mm. Bezel:좌3.7mm 우1.8mm 합5.5mm) 6대를 1열로 설치하며 . 패널과 패널사이의 붙임간격 (Bezel)이 5.5mm를 넘지 말아야 하며 1920*1080 해상도를 유지하여야 한다

품 명	MULTI CONNECTION PANEL 내장형	모 델 명	패널통합형
이 미 지
제품규격	입력신호	비디오	8ms
		입력	PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)
		출력	DVI OUT(L00P OUT), AUDIO OUT RS232C OUT, IR OUT
		최대픽셀클럭	148.5 MHz
		수평주파수	30kHz ~ 81kHz
		수직주파수	56Hz ~ 85Hz
	안전인증정보	인증구분	FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class B, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22), KCC (Korea) :KN22, KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22) , CCC(China) :GB 9254-2008, GB 17625.1-2003
	기능	MULTI CONNECTION PANEL (패널통합내장형: 현존하는 영상관련 각종 신호를 수용 할 수 있도록 한다

품 명	외부 케이스 (FRAME& CASE)		모 델 명	STEEL 제작(천정타입)
이 미 지
제품규격	적용규격	패널		46"LED 패널 6 대 거치 및 장착
		스피커		60W SPEAKER내장
		BLOWER		케이스 뒷면에 자동 열감지 FAN내장
		제품사이즈		6880 * 670 *180
		재 질		STEEL 0.8T
		최대용량		100KG
	기능	특기사항 ; 대형 페널에서 발생하는 열을 밖으로 방출 하기위한 벤츄레이션 홀을 타공 하여야 하며 패널의 탈부착이 용이하도록 제작한다. CASE 전, 후면은 각종 CONNESTION 및 유지보수가 용이하도록 제작한다 천정에 고정되는 관계로 천정부착 브랴켓은 견고하게 제작하며 높 낮이 조절이 가능 하게 제작 한다.

품 명	이 미 지	모 델 명	제 품 규 격
MEDIA SERVER PC			CPU	- INTEL CORE 2 DUO 2.13GHZ
			RAM	- DDR2 SDRAM 2G
			VGA	- Geforce 7300GT 256
			HDD	- 320GB
			Network Interface Module
	기능 및 특성
	- Data 선택, Data 중첩 (PIP), Data전송 및 저장의 기능을 갖는다. - 동영상, 사진, 그래픽, 문자 등의 Data의 간단 편집 기능으로 수정 및 저장 삭제가 용이하여야한다. - HD해상도를 지원하기 위해서 상기제품의 사양은 1920 x 1086 HD 해상도 로 변동되어 해상도를 손실 없이 전송할 수 있어야한다. - 문자발생기의 기능은 자막을 이용한 공지사항을 서로 다르게 전송 및 표출 할 수 있어야하며, Data I/F Program으로 외부 Data Base와 연동하여 다양한 정보를 실시간 표출할 수 있어야한다.

품 명	이 미 지	모 델 명	제 품 규 격
HDMI 분배기(1:8)			IN PUT	1 CH
			OUT PUT	8 CH
			해상도	UXGA, 480p, 720p, 1080i,1080p/Deep color 12bits 지원
			외형 (가로x높이x깊이)	440 * 45 * 185mm
			무게	2.43 Kg
	기능 및 특성
	신속한 화면전환 및 동시화면이 가능하여야 한다. (HDMI 분배기를 사용하여 동시간 화면을 작동시킴)

품 명	디지털 액자
이 미 지
제품규격	디스플레이	1920x1080, Full HD 고화질 22인치 16:9 LCD패널
	운영체계	사진, 동영상, mp3 재생 기능지원
	장치	확장슬롯 : SD / USB(외장하드연결지원)
		HDMI / AV 입력 지원으로 서브 모니터 활용
		동영상 : AVI, MOV, TS, MPG, MKV, FLV, MP4
		사진 : JPG, JPEG (AUTO RE-SIZE 조정)
		음악 : MP3, WMA
	기능 및 특성
	디지털액자를 통해 제한된 물리적 공간의 한계 극복 아날로그 작품과 디지털 제품이 만들어내는 창의적 복합전시의 시너지효과 를 기여하여 하여야 한다

품 명	터치DID 산업용 LED 패널		모 델 명	검색대 제작용 (강화유리, 오픈프레임)
이 미 지
제품규격	디스플레이	응답속도		8ms
		칼라지원		8 bit - 16.7M
	특징	특장점		ACM Support(Advanced Color Management), Magic Clone(to USB), Auto Source Switching & Recovery, Lamp Error Detection, Anti Retention(Haze 44%), Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, Video Wall(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting 2x2 UHD Resolution, HDCP Support), Smart Scheduling, Smart F/W update, Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Built In MagicInfo(Lite, Premium-S, Videowall-S)
	전원	소비전력		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
		대기전력(DPMS)		less than 0.5W
		종류		Internal
	크기/무게	가로x높이x깊이/Kg		915*535*85 / 18.0Kg
		사이즈		40"
	패널	명암비(Typ)		3500:1
		밝기(Typ)		700 cd/m2
		시야각(수평/수직)		178/178
	셋탑	Intel 듀얼코어 3.0Ghz CPU, 4GB RAM, 500GB HDD, 내장그래픽, PC System 내장(OS : WINDOWS 7 정품내장)
	터치 패널	IR, 10 Point,
	기능	- 고객으로부터 터치스크린에 먼지, 오염, 액체로부터 완벽하게 보호 하며, 4선 저항막으로 제작하여 안정된 동작, 빠른 터치 응답, 터치 입력의 쉬움 등 배선의 폭을 좁게 하여야 한다. - 터치스크린은 외부 요소들에 의해 영향을 받지 않으며, 높은 투명도를 가지고 있어야 한다.