2014.

파주 장릉 재실 복원정비공사

示  方  書

原價計算書

內  譯  書

一位代價表

單價算出書

數量算出書

設  計  圖

문화재청 조선왕릉관리소

	조 선 건축사무소
서울시 종로구 가회동 11-41
T E L : 02 - 3675 - 7963
대 표 : 윤 대 길

파주 장릉 재실 복원정비공사 시방서

1. 사 업 명 : 파주 장릉 재실 복원정비공사

2. 지 정 별 : 사적 제203호

.

3. 소 재 지 : 경기도 파주시 탄현면 갈현리 산25-1번지 일원

4. 총사업비 : 일금. 사억구천삼백일십오만구천원정(₩493,159,000원)

5. 연  혁

조선 16대 왕인 인조(재위 1623∼1649)와 부인 인열왕후(1594∼1635)의 무덤이다.
인조는 광해군 때 인조반정(1623)을 통해 왕위에 올랐으나 이괄의 난(1624), 정묘호란(1627)과 병자호란(1636) 등 시련이 있었고, 백성의 삶이 어려워지자 강원도에 대동법(1623)을 실시하였다.
장릉은 인조가 왕위에 있을 때 정한 파주 북운천리에 있었으나, 뱀과 전갈이 석물 틈에 집을 짓고 있어 현재의 위치로 옮겼다. 왕과 왕비가 합장된 무덤 형태이다. 전통적인 십이지신상이나 구름무늬가 아닌 모란무늬와 연꽃무늬가 새겨진 병풍석이 무덤을 두르고 있다. 중앙에 설치되어 있는 돌로 된 등인 장명등에도 모란무늬와 연꽃무늬가 새겨 있는데 이는 17세기 석물문양의 특징을 보여주는 예이다.

6. 공사개요

▣ 문간채 해체보수공사

[건물 개요]

구 분	내 용	비 고
규 모	측면 1칸, 정면 8칸(정면 7칸이 원형으로 보여짐)
구 조	목 조
주 초 및 기 단	화강석 주초석
기 둥	중앙 각기둥 240x240mm, 익사 각기둥 210x210mm
가 구	중앙 납도리 180x270mm, 익사 납도리 150x210mm 도리양식
벽 체	수장폭 75mm
천 정	연등천정, 반자마감
처 마	처마내밀기 – 중앙:1500mm, 익사:1025mm
지 붕	맞배지붕, 한식기와(중와), 와구토마감, 중앙: 용마루 착고, 부고 위 적새 5단, 익사: 용마루 착고 위 적새 5단, 내림마루 당골 위 적새 3단

6-1. 공통 가설공사

ㆍ현장 주변에는 전체공사내용과 공사 중임을 표시하는 전체 공사안내판(900×1,200mm)을 진입로에 해당하는 부분에 설치하여 통행인으로 하여금 주의를 환기토록 한다.

ㆍ공사의 원활한 진행을 위해 공사 대지 내에 컨테이너 가설사무소와 보관시설인 가설창고를 각 1개씩 설치하도록 한다.

ㆍ계획 부지 내 다른 공사에 지장을 주지 않는 장소에 목재 치목장을 설치하여 목재의 치목장소와 자재보관 장소로 활용하도록 한다.

ㆍ공사안내판에는 공사 실명제에 따른 기술자 및 기능자, 감독관의 성명, 연락처를 기입해야하며 공사안내판 수록내용 추가 및 설치위치의 변경은 담당원과 협의하여 결정한다.

ㆍ공사기간 중 매일 작업 시작전 안전에 문제되는 사항을 점검하여 처리토록 하고, 당일 작업 마감시 주변을 정리하도록 한다.

ㆍ공사용 반입자재들은 자재가 흩어지거나 섞이지 않도록 조치하여야 한다. 특히, 자연조건에 의하여 비바람에 날리거나 피해를 입을 우려가 있을 때에는 천막 등으로 안전하게 보호해야한다.

ㆍ공사 중 불필요한 것은 즉시 장외로 반출하여 항상 청결하도록 해야 한다.

ㆍ화재예방을 위하여 적당한 곳에 소화기 또는 방화수를 비치하여야 한다.

ㆍ기타 상기에 설명되지 않은 가설재의 설치 규정 등은 건설공사 표준시방서 및 문화재 수리 표준시방서에 준하여 그 이상으로 설치토록 한다.

6-2. 가설공사

ㆍ공사 작업의 원활한 진행과 작업자의 안전을 위해 공사 부분에 외부 가설비계를 설치토록 한다.

ㆍ가설비계는 쌍줄강관비계로 설치하도록 한다. 비계의 규격은 D45×2.30mm 이상의 것을 긴결시켜 좌굴이 발생하지 않도록 한다.

ㆍ각 비계의 설치 시에는 첨부된 도면을 기준으로 하고 가설재로 인해 당해 건물이 손상되지 않도록 작업에 지장을 주지 않는 한도 내에서 최대한의 이격거리를 준수토록 한다.

ㆍ비계의 상단면에는 작업자의 안전과 원활한 작업을 위해 안전발판을 설치토록 한다. 이때 안전발판 간격은 빈틈이 발생하지 않게 긴결하게 맞대 설치하여 작업자의 발이 빠지지 않도록 한다.

ㆍ미장용 강관 비계 매기는 연목설치, 당골막이 설치 및 상부 미장작업 시 사용되는데 강관비계를 사용하여 설치하고, 비계 상부에는 작업 시 하중에도 흔들리지 않도록 발판을 놓는다. 비계의 높이는 지반에서 2.0m 이하의 높이로 설치한다.

ㆍ비계다리는 건물의 높이를 고려하여 최대한 완경사가 되도록 설치하도록 하고 원활한 이동을 위해 발판을 설치토록 한다.

ㆍ공사 중에 높이의 기준을 삼고자 하는 곳에 기준점을 설정한다. 기준점은 바라보기 좋고 공사에 지장이 없고 공사 중 이동의 우려가 없는 곳에 설치한다.

ㆍ기타 상기에 설명되지 않은 가설재의 설치 규정 등은 건설공사 표준시방서 및 문화재 수리 표준시방서에 준하여 그 이상으로 설치토록 한다.

6-3. 토공사

ㆍ재실 본채와 문간채 사이에 레벨차이가 있어 토사의 쓸림이 있으므로 성토다지기를 300mm정도 하고, 현재 설치되어 있는 경계석 위에 단 하나를 더 쌓아 올려 토사 유실을 방지한다.

ㆍ기존의 경계석 해체시 하부의 기초 및 경계석의 유무를 확인 할수 있도록 한다.

ㆍ가공은 기존의 가공과 같은 형태로 한다. 경계석 앞에는 디딤석을 3개소 신설한다.

6-4. 기초 및 기단공사

ㆍ대지 안에서의 터파기 등 작업은 인력사용을 원칙으로 하고 기단기초 등 인력 사용이 불가능 한 곳에 한하여서는 감독관과 협의 후에 장비로 작업하도록 한다.

ㆍ터파기 시 발생되는 토사는 한쪽에 보관하여 두었다가 깨끗한 흙으로 되메우기를 하도록 하고 잔토의 처리는 부지 조성 시 성토되는 부분에 활용토록 하고 현장내에 최대한 잔토를 처리한 후 나머지는 반출한다.

ㆍ건물 기초는 기둥 개소별로 독립기초로 중앙은 750×750×900㎜의 크기로 4개소 설치하고 익사는

700x700x700mm의 크기로 12개소 설치한다.

ㆍ기초의 깊이는 동결선이하로 설치하되 현장 터파기시 생땅이 나올 때까지로 한다. 기초방법은 재료배합비 등을 철저히 하여 생석회잡석다짐으로 하고, 다짐 후 빗물 등이 들어가지 않도록 철저히 관리하도록 한다.

ㆍ기초 후 충분한 양생기간을 거쳐 추후 침하되지 않도록 한다.

ㆍ기단은 정면은 자연석 기단으로 지형에 맞게 설치하고, 배면과 측면은 화강석 외벌대 기단으로 설치한다.

ㆍ기단 바닥은 두께 150㎜의 잡석을 고르게 펴 다진 후 강회다짐으로 마감하며 일정한 구배를 두어 우수로 인한 피해가 생기지 않도록 한다.

ㆍ기존의 기단석은 70%재사용 하고 30%는 신재보충한다. 단 해체시 기존의 기단석이 양호할 경우에는 기존의 기단석을 최대한 사용한다. 기단석의 가공은 기존의 기단석과 같은 형태로 보수한다.

ㆍ기타 상기에 명시되지 않은 것은 문화재 수리 표준시방서에 준한다.

6-5. 목공사

ㆍ목재의 치목은 지정된 장소에서 하며 인력가공을 원칙으로 하도록 한다.

ㆍ도면상 표기된 치수는 마감치수로 설계의도를 철저히 반영하여 시공토록 하며 목재의 주문시 치목 등 할증을 가해 주문토록 한다.(설계도서상 치수는 부재의 단면마감 치수이다.)

ㆍ사용되는 목재는 우리나라 육송 사용을 원칙으로 하고 전량 목재 훈증처리를 거쳐 사용토록 한다. 수급상의 이유로 육송의 사용이 어려다고 판단되어지면 반드시 발주자, 담당원 및 관계전문가 등의 협의를 거쳐 결정토록 한다.

ㆍ신 반입된 목재에 대해서는 반드시 목재 시험성적서를 첨부하여 목재의 하자 여부를 판단할 수 있게 한다.

ㆍ부재의 단면의 크기가 작은 부분의 이음이나 맞춤부분에 무리한 힘을 가하여 손상이 가지 않도록 주의토록 한다.

ㆍ처마의 곡을 잡기 위해 설치되는 평고대는 곡 잡기 시 최대한 길이를 확보하여 이음부위에 무리가 가지 않도록 한다.

ㆍ지붕 해체 후 목부재의 상태를 확인하고, 목공사 해체 후 공사감독관과 협의 후 교체 물량을 확인 한다.

ㆍ기타 치목의 세부 기법 등 상기 시방서에 표기되기 않은 것은 문화재 수리공사 표준시방서에 준한다.

6-6. 지붕공사

ㆍ건물의 지붕은 맞배지붕으로 끝부분은 와구토로 마감한다.

ㆍ사용되는 기와는 중와 규격으로 K/S 고령기와 제품으로 한다.

ㆍ지붕기와 잇기 전 산자엮기 위에 지붕적심재를 튼실히 눌러 충진시키고, 그 위에 보토와 강회를 각기 평균높이 100mm두께로 다지도록 한다. 강회다짐 후에는 충분한 양생기간을 거쳐 소요강도를 얻도록 한다.

ㆍ강회를 피울 시에는 작업에 지장이 없도록 충분한 공간에서 작업을 하도록 하며, 재료의 배합비 등을  철저히 준수토록 한다.

ㆍ암기와는 바닥과 양옆에는 알매흙을 가득 채워 넣어 고정시키며, 골의 줄을 바르게 하여 내림새에서   마루턱까지 깔아 올라가며 암기와는 중앙부에서 곡을 잡아 양측 면으로 3겹을 기준으로 하되 지붕 물매를 고려하여 깔아 나간다.

ㆍ바닥기와는 옆 장과는 서로 맞닿을 정도로 깔되 그 사이는 10mm 이상 벌어지지 않도록 한다.

ㆍ숫기와는 마구리가 서로 잘 물려 줄 바르고 물매 곡선에 잘 맞도록 잇고 암기와에 닿을 정도로 내려 눌러 홍두깨흙이 숫기와 속에 가득 차도록 하며 흙이 노출되지 않도록 한다.

ㆍ머거불은 착고와 같은 모양으로 용마루 및 내림마루 밑에는 수키와를 옆 세워 물리고 틈서리는 강회반죽으로 모두 가지런하게 한 모양으로 바른다.

ㆍ기와 이기가 끝나면 지붕면에 홍두께 흙 등이 묻어 있지 않게 기와 등을 청소토록 한다.

ㆍ용마루는 부고 위 착고 1단을 놓고 적새 5단을 쌓은 후 위에 숫기와를 놓는다. 내림마루는 당골 1단을 놓고 적새 3단을 쌓고 그 위에 숫기와를 설치하며 각 마루의 끝부분에는 머거불을 놓고 그 위에 망와를 놓는다.(단, 익사의 용마루는 부고 위에 적새를 바로 쌓는다.)

ㆍ기타 상기에 명시되지 않은 것은 문화재 수리 표준시방서에 준한다.

6-7. 미장공사

ㆍ미장공사는 전통방식인 외역은 회벽으로 설치토록 하며 수장폭은 75㎜로 한다.

ㆍ미장공사 시 모든 재료의 배합비를 적절히 한 후 수차례 비빔을 반복하여 얇게 발라 균열 및 그로 인해 벽체가 탈락되지 않도록 한다.

ㆍ연목간 사이에 설치되는 당골벽바르기 시에는 각 도리 위에 당골흙이 부착될 수 있게 대나무 가지 등을 이용하여 가새를 대고 진흙에 짚 등을 섞어 비빈 흙을 빈틈없이 바르도록 하며, 이때 목부재에 흙이 묻지 않도록 주의하도록 한다.

ㆍ당골이 완전히 마른 후 그 표면에 회를 발라 하얗게 마무리 하도록 한다.

ㆍ기타 상기에 명시되지 않은 것은 문화재 수리 표준시방서에 준한다.

6-8. 온돌공사

ㆍ문간채 해체 후 아궁이의 위치를 제대로 파악 후 감독관과 협의하여 아궁이를 설치한다.

ㆍ고래설치 시 너무 높거나 낮게 해서는 안되며, 고래둑 또한 이 너무 얇아서는 안된다.

ㆍ개자리의 위치는 연도가 연결되는 부위에 적절하게 위치하여야 하고 부넘기는 자연스러운 구베를 두어 불길 및 연기가 연도로 잘 빠져나가게 설치하여야 한다.

ㆍ구들장 설치 시 견고함을 위하여 사춤치기를 해야한다.

ㆍ기타 상기에 명시되지 않은 것은 문화재 수리 표준시방서에 준한다.

6-9. 창호공사

ㆍ창호는 전통 한식창호로 제작하도록 한다.

ㆍ창호에 부설되는 철물 역시 전통의 무늬로 제작된 것을 사용토록 하며, 철물의 금속 함량 등 성분사항을 검토하여 철물이 무르거나 녹이 슬지 않도록 한다.

ㆍ창호지 바르기시 창호지의 연결은 문살 위에서 하여 연결부위가 두드러지지 않도록 한다.

ㆍ창호설치 전에 문선과 인방 등의 틀어짐이나 균열 등이 있는지 확인 후 시공토록 한다.

ㆍ기타 세부 기법 등 상기 시방서에 표기되기 않은 것은 문화재 수리공사 표준시방서에 준한다.

6-10. 수장공사

ㆍ본 건물의 수장공사는 마루공사, 반자지 바르기 등 이다.

ㆍ마루공사는 우물마루로 설치한다.

ㆍ목재의 치목 및 세부 기법 등은 상기 5-4.목공사와 같으며, 다만 벽체띠장 공사에 사용되는 목재는 시판되는 미송 각재 50×50mm로 설치한다.

ㆍ기타 치목의 세부 기법 등 상기 시방서에 표기되기 않은 것은 문화재 수리공사 표준시방서 및 건설공사 표준시방서에 준한다.

6-11. 석공사

ㆍ주초석, 기단석, 디딤석은 화강석을 가공하여 설치토록 한다.

ㆍ석재는 인력가공을 기본으로 한다.

ㆍ주초석의 크기는 중앙에 600x600x600㎜로 4개를 익사에 450x450x350㎜로 설치토록 하며 신부재의표면의 마감은 도르락 다듬으로 가공토록 한다.

ㆍ기단석은 단면의 크기가 250×300mm 로 고운정다듬으로 가공토록 한다.

6-12. 주변건물공사

ㆍ주변건물의 미장공사나 기단바닥공사는 문간채의 시방서에 따라 시공토록 한다.

6-13. 담장공사

ㆍ담장 시굴도 및 배치도 등 담장 관련된 도면을 참고하여 담장의 위치를 선택 후 자연석 막돌 쌓기 담장으로 설치한다.

ㆍ담장공사 중 새로운 담장 유구가 발견되면 즉시 공사를 중단하고 감독관과 협의 후 공사를 진행토록한다.

ㆍ설치되는 담장의 총길이는 155.57m이며, 담장의 폭은 600mm, 높이는 정,측면 1,700mm로 설치하고 배면은 1,500m로 설치한다.

ㆍ막돌담장 쌓기 후 담장면 마감은 강회모르타르를 이용하여 면바름하여 도면과 같이 정형화하지 않고 자연스러운 굴린 바름 마감으로 할 수 있도록 한다.

ㆍ담장하부는 생석회잡석다짐으로 하며 기초는 500mm로 설치하며, 기초위에 자연석 지대석을 설치한다.

ㆍ담장의 상부에는 적새 3단을 설치하고 그 위에 수키와를 놓는다. 기와 한식기와 소와를 사용하고 기와의 끝부분은 와구토로 마감한다.

ㆍ담장이 꺾기는 부분에는 균열이나 빗물 등이 스며들지 않도록 주의하여 시공토록 한다.

6-14. 전체 운반공사

ㆍ각 재료별 산정 기준 운반 거리 및 방법은 다음과 같다.

∘일반자재운반 :	인근대리점에서	현장까지	10 ㎞	( 8TON 카고트럭 )
∘모래운반 :	인근 채취장에서	″	20 ㎞	( 8TON 덤프트럭 )
∘자갈운반 :	인근 토취장에서	″	20 ㎞	( 8TON 덤프트럭 )
∘잡석운반 :	인근 토취장에서	″	20 ㎞	( 8TON 덤프트럭 )
∘마사토운반 :	인근 토취장에서	″	20 ㎞	( 8TON 덤프트럭 )
∘진흙・백토운반 :	인근 토취장에서	″	20 ㎞	( 8TON 덤프트럭 )
∘자연석운반 :	인근 채취장에서	″	20 ㎞	( 8TON 덤프트럭 )
∘기와운반 :	기와 공장에서	″	310㎞	( 8TON 카고트럭 )
∘화강석운반 :	인근 채취장에서	″	20 ㎞	( 8TON 카고트럭 )

▣ 폐기물 처리공사

ㆍ파주 장릉 재실 복원정비공사 시 발생하는 폐기물을 폐기물 전문처리 업체에 위탁하여 처리토록 한다.