신안선 3D스캔, 조선공학적분석

과 업 내 용 서

2016. 6.

	해양유물연구과

Ⅰ		과업개요

과업명 : 신안선 3D스캔, 조선공학적분석 용역

과업목적

2004년 실물 복원된 신안선 잔존부에 대하여 3D스캔(정밀실측) 조사롤 통해 2D 및 3D 도면, 3D Modeling 데이터를 확보하고 이를 바탕으로 조선공학적분석를 수행하여 3D프린팅 모형제작실험, 2차년도 실시설계에 활용

과업대상

신안선 잔존부 선체 일괄

과업기간

착수일로부터 120일간

과업내용

1) 신안선 잔존부 3D스캔

3D 데이터 후처리

최적화된 3D스캔 데이터 생성

잔존부 프레임 제거 및 Surface 재생성

3D 스캔 도면 작성

스캔데이터 캡쳐 : 평면도, 배면도, 종․횡 단면도, 입면도

Lines-Drawing : 평면도, 배면도, 종․횡 단면도, 입면도

주요 구조별 상세도면

사진촬영

작업공정 및 기록용 사진촬영

감수 및 약보고서 작성

관련 분야 전문가에게 도면 및 보고서 감수

3D스캔 도면 및 사진 수록 결과보고서

중간․최종보고회 개최계획 수립

2) 조선공학적분석

실물복원되어 전시 중인 신안선을 대상으로 한 기초설계

선박전공자, 역사학자, 대학교수, 관계 공무원 및 신안선에 관한 학식과 경험이 풍부한 전문가 자문

기 실측자료, 3D스캔 결과물, 문헌․회화․연구자료 분석 및 반영

기본 설계항목에 대하여 각 3안을 설계

Lines, General Arrangement, Midship Section, Material Arrangement, Sail Plan, Assembly Design

조선공학적분석

Hydrostatic계산과 유한요소법을 기초로 하여 선박의 1차거동 구조해석을 수행

Structure Analysis, Linear Analysis, Design Reports

3D Modeling

기본설계를 근거로 각 3안을 설계하고 모델링의 호환성을 최적화

중간․최종보고회 개최계획 수립

Ⅱ		과업내용서

	일반지침

1. 일반사항

1) 용어의 정의

“발주기관”이라 함은 ｢신안선 3D스캔, 조선공학적분석 용역｣(이하 “본 용역”이라 함)을 발주한 국립해양문화재연구소를 말하며, “발주자”라 함은 발주기관의 장 또는 발주기관의 장으로부터 본 용역과 관련한 권한을 위임받은 자를 말한다.

“감독원”이라 함은 발주기관의 장으로부터 본 용역에 대한 감독업무 전반에 대하여 위임받은 자를 말한다.

“수급인”이라 함은 본 용역을 수행할 설계를 맡은 업체 대표로서 대표인은 대표 또는 그로부터 권한을 위임받아 업무를 수행하는 자를 말한다.

2) 과업지시서 등 준수

본 과업지시서는 본 용역을 보다 원활하게 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 모든 과업은 일반 및 세부 과업지시서에 의하여 수행하고, 이에 규정되지 아니한 사항들은 관계법령 및 정부제정 각종 시방서에 의하여 발주기관과 협의하여 수행한다.

수급인은 신안선 관련 각종 문헌내용을 충분히 검토․분석한 후 그 결과를 토대로 사전에 발주기관과 협의하여 과업에 임하여야 한다.

수급인은 과업중 제시한 내용이 발주기관에서 요구하는 사항과 배치되거나 문제점이 있을 경우 조속히 대책을 수립하여 발주기관에 제출하여야 하며, 발주기관은 조속한 시일 내에 방침을 결정하여야 한다.

3) 자문 및 협의

신안선의 고증을 위하여 관계분야 전문가로 구성된 자문위원회를 두고 자문을 받아야 하며, 자문결과를 용역에 반영하여야 한다.

수급인은 중간, 최종보고회를 각 1회 이상 개최하되, 보고회 개최 5일 이전에 보고서(안)를 발주처에 제출하여야 한다. 또한 보고회에 발주처 직원 및 관계 전문가로 구성된 자문위원단을 구성하여 과업대상물의 특성규명 및 조사방향 등에 대하여 자문을 받아야 하며 이에 소요되는 비용은 용역수행자 부담으로 한다.

자문위원의 위촉, 개최시기, 발주처의 참석인원 등에 관한 사항은 감독관과 협의한다.

본 과업과 관련한 자문내용 및 관계기관 협의사항은 감독원과 협의를 거친 후 과업에 반영하여야 한다.

본 과업 수행을 위하여 각종 검토, 협의, 심의, 인․허가 등에 필요한 자료뿐 만 아니라 감독원이 필요하다고 요구하는 각종 자료를 작성 제출하여 본 사업 추진에 차질이 없도록 하여야 한다.

4) 수급인의 책임 및 보안사항

본 과업수행 중 과업수행자의 과실로 지적재산 등 제3자에게 피해를 주었을 경우 손실보상 및 민․형사상 책임은 수급인이 부담하여야 한다.

본 과업에 있어 타인의 권리로 되어 있는 특허권 등의 권리를 사용할 시에는 수급인이 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

본 과업으로 인한 설계도서 등 모든 결과물은 발주자에 귀속되며, 수급인의 귀책사유로 지적재산권에 침해가 있을 경우 수급인은 민․형사상 모든 책임을 져야 한다.

본 과업수행과정에 참여기술자의 부적정 등 과업수행에 지장이 있다고 판단될 때는 발주자가 과업참여자의 교체를 요구할 수 있으며, 발주자의 요구가 있을 때는 이를 즉시 이행(교체)하고 발주자에게 보고하여야 한다.

본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 경우 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 얻어 교체하여야 한다.

본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 주요사항들은 감독원과 협의하여 결정하고, 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 관계 법령 등에 어긋나거나 또는 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 본 과업이 준공된 후라도 발주기관의 요청이 있을 경우 수급인 비용부담으로 시정․조치하여야 한다.

수급인은 납품 후라도 용역설계와 관련하여 자문을 요할 시나 필요시 이에 응하여야 한다.

모든 과업은 반드시 해당분야 전문기술자가 실시하여야 하며, 성과품 납품시 서명․날인이 되어야 한다.

수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 착수계와 함께 모든 용역참여자의 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시 또한 같다.

용역참여자의 교체가 필요할 경우 발주기관의 승인을 받아야 하며, 인계․인수를 철저히 하고 과업수행에 차질이 없어야 한다.

수급인은 본 용역수행과 관련된 비밀을 절대 누설하여서는 안되며, 용역 수행시 산출된 자료 및 내용 등을 수급인이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 유출하여서는 안된다.

기타 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 수급인이 진다.

감독원은 수급인이 수행한 용역업무 및 보안사항에 대하여 정기 또는 수시로 확인․감독할 권한을 가지며 수급인은 이에 적극 협조하여야 하고, 지적사항이 발견될 경우 즉각 시정조치 하여야 한다.

5) 과업의 착수 및 공정보고 등

과업의 착수

수급인은 계약일로부터 5일 이내에 착수계, 현장대리인계(용역책임기술자 선임계), 분야별 과업수행자 명단, 과업수행계획서(예정공정표 포함), 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

본 용역 참여자 구성은 과업내용의 각 분야에 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여야 하며 분야별 책임자를 선정하여 업무를 체계적이고 효율적으로 수행하도록 하여야 한다.

공정보고

본 용역은 월 1회를 기준으로 매월 25일까지 발주기관에 서면으로 공정보고를 하여야 하며, 여기에는 당월 업무내용과 익월 업무 추진계획이 포함되어야 한다.

본 용역은 착수보고, 과업기간의 1/2이 지났을 때 중간보고를 하여야 하며, 계약기간 만료 15일전에는 완료보고를 하여야 한다.

보고 전 발주기관에 일시․장소․참석자 등을 사전에 공문으로 통지한다.

중간 및 완료 보고시 발주기관과 관련 전문가 및 자문위원회 자문위원들을 초청하여 공개보고를 하여야 하며, 보고자는 책임기술자가 하여야 한다. 보고시 지적사항 및 자문내용이 타당할 경우 이를 보고서에 반영하여야 한다.

6) 과업변경 조건

수급인은 다음의 경우 이 과업을 감독원과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

관련 법령, 상위계획 및 발주기관의 사정에 의한 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

과업수행 중 발주 당시 예상치 못한 업무로서 과업수행에 반드시 필요하다고 인정하는 추가업무가 발생할 경우

천재지변․전쟁․내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무 수행이 불가능할 때

자문 및 협의 지연 등 기타 발주기관이 필요하다고 인정될 때

본 과업수행 중 과업내용 변경요인이 발생하거나 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나, 기타 감사기관으로부터 감사결과 등 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당금액을 조정하거나 환수 조치한다.

본 과업내용의 추가 및 축소 또는 과업의 신규 추가 등 용역비용의 조정이 필요할 경우에는 과업 종료시 정산토록하고, 추가물량 발생시에는 추가비용청구에 관한 객관적이고 구체적인 근거를 제시하여야 한다.

본 과업수행 중 부득이한 사유로 인해 당초 공정대로 시행이 어려운 경우에는 계약만료일 이전에 관계사유를 명시하여 연기원을 제출하여야 하며, 그 사유가 타당하다고 인정될 때에는 관계 법령이 정하는 범위 내에서 계약기간을 조정할 수 있다.

수급인의 사유로 인하여 과업수행이 지체될 경우 관계법령에서 정한 비율과 지체 일수를 고려하여 지체상금을 용역비에서 공제하거나 부과할 수 있다.

7) 소유권 및 저작권

본 사업의 결과물 일체에 대한 소유권 및 저작권은 발주기관에 있으며 허가 없이 일부 또는 전부를 사용할 수 없다.

저작재산권의 양도 등과 관련하여서는 다음 사항을 준수하며, 계약 시 ‘저작재산권 양도계약서’ 및 ‘개인정보 수집 및 이용 동의서’(붙임 참조)를 작성, 제출한다.

발주기관은 위의 저작물에 대하여 수정․변경하여 이용할 수 있고, 수급인은 저작 인격권을 근거로 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

수급인은 위의 저작물을 작성하면서 저작권 등 타인의 권리를 침해하여서는 아니된다.

수급인이 위의 저작물 작성과 관련하여 저작권 등 타인의 권리를 침해함으로 인하여 발주기관에 손해가 발생한 경우에는 수급인은 그 손해를 배상하여야 한다.

발주기관이 위 사항에 따라 양도받은 저작재산권을 등록하고자 하는 경우 수급인은 이에 성실히 협조하여야 한다.

8) 기타 특기사항

본 용역은 사전에 관련 법률 검토와 관련기관과 충분한 협의를 거쳐 시행하여야 하며, 이를 소홀히 하여 발생하는 모든 책임은 수급인에게 있다.

본 과업 수행 중 의견 및 해석의 차이가 있을 경우 협의하여 결정하되, 발주기관의 의견 및 해석을 우선한다.

수급인은 일반 과업지시서 및 세부 과업지시서에 의거 수행하되 본 과업에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 발주자와 협의하여 수행하여야 한 다.

발주자와 수급인은 과업을 수행함에 있어 신의, 성실의 원칙에 따라 각자의 업무를 수행할 의무를 가지며, 과업수행 중 특별한 사유 없이 다음의 경우가 발생하였을 경우 제반 불이익(계약해지 등)에 대하여 책임을 져야 한다.

제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 않았거나 발주자의 정당한 요구를 거부하거나 기타 계약 및 과업지시사항을 위반했을 경우

과업 수행중 불성실 및 부주의로 인한 과실이 인정될 때

과업의 전부 또는 일부를 발주자와 사전 협의 없이 하도급을 주었을 경우

본 과업과 관련하여 발주자에게 피해를 주었을 경우

본 과업지시서의 과업범위에는 포함되지 않으나 과업수행 중 과업의 성과도를 현저히 높일 수 있다고 판단되는 사항에 관하여는 해당사항의 필요성과 근거, 비용, 내용 등을 상세히 제시하여 발주자가 판단할 수 있도록 하여야 한다.

용역수행자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계를 제출하여야 하며, 착수계에 포함될 내용은 다음과 같다.

과업수행계획서(조사계획, 수행 조직표 등)

과업수행 예정공정표, 현장대리인계, 보안각서 등

용역수행자는 실측조사 시행 전 세부적인 사업계획서를 발주처에 제출하여 충분한 검토가 이루어진 후 실측조사를 시행하며 조사 중 전시선박 및 주변시설물에 훼손이 발생하지 않도록 한다.

용역수행자는 중간, 최종보고회를 각 1회 이상 개최하되, 보고회 개최 5일 이전에 보고서(안)를 발주처에 제출하여야 한다. 또한 보고회에 발주처 직원 및 관계 전문가로 구성된 자문위원단을 구성하여 실측대상물의 특성규명 및 조사방향 등에 대하여 자문을 받아야 하며 이에 소요되는 비용은 용역수행자 부담으로 한다.

자문위원의 위촉, 개최시기, 발주처의 참석인원 등에 관한 사항은 감독관과 협의한다.

용역수행자는 용역일정을 준수하고 감독공무원이 정하는 바에 따라 용역수행 진도를 보고한다.

용역수행자는 용역수행 시 현장 입구 및 감독관이 지정하는 장소에 안내판과 안내문을 1개소 이상 설치하여 관람객의 이해 및 안전에 유의하고 관람에 지장이 없도록 한다.

책임기술자를 변경하고자 할 때에는 사전에 감독공무원과 협의한다.

조사내용의 성격상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우는 일부 과업을 의뢰하여 수행할 수 있으며 의뢰한 결과물 및 보완사항에 대하여 용역수행자(을)가 책임을 진다.

용역수행자는 최종성과물 제출 전에 감독공무원의 최종 검사 승인을 받아야 한다.

결과물 일체에 대한 소유권은 국립해양문화재연구소에 있으며 허가 없이 일부 또는 전부를 사용할 수 없다.

명기되지 않은 사항은 문화재 조사업무에 관련된 법령의 규정을 따르며 기타 조사 시 제기된 문제는 감독공무원의 지시를 따른다.

용역수행으로 실측대상물(주변포함)이 훼손되지 않아야 하며 훼손  발생 시 원상복구 또는 이에 상응하는 처벌을 감수해야 한다.

2. 유의사항

용역수행자는 다음 사항에 대하여 발주처의 승인 및 필요한 지시를 받는다.

1) 감독

용역수행자는 모든 용역과정에서 감독관의 지시 및 감독에 응하여야 하며 감독관이 요구 시 보고 및 지시에 응하여야 한다. 구축된 모든 성과품은 감독관의 승인을 받아야 하며 일정 수준이 미달되면 재작성을 요구할 수 있다.

2) 관계법령 준수

용역수행자는 용역수행에 있어 문화재보호법령 및 기타 용역과 관련된 모든 제반법규에 저촉됨이 없도록 하여야 하며 저촉된 사항에 대해서는 용역수행자가 모든 책임을 진다.

3) 자료제출

용역수행자는 발주처가 필요하다고 인정하여 과업도중이나 용역완료 후 요구하는 자료의 제출이나 출석 설명에 성실히 응하여야 한다.

4) 설계관련 조사 등

용역수행자는 별도의 필요시 당해 문화재 등에 필요한 조사를 용역수행자의 부담으로 실시하여야 하며, 발주처는 이에 필요한 자료를 제공할 수 있다.

5) 용역 하자

용역수행자는 용역 수행 중 중대한 하자로 인하여 예산 손실, 인명피해, 기타 용역 진행과 관련하여 발주처에 피해를 입힐 경우 용역기간 및 용역기간 이후에도 용역수행자는 이에 대한 모든 책임을 진다.

6) 변경사항

용역수행 중 발주처가 필요하다고 인정되어 변경 수정을 요구시 용역수행자는 상당한 이유없이 이를 거부할 수 없으며 지체없이 이행하여야 한다.

7) 업무내용 및 비밀유지

용역수행자는 업무수행과 관련한 일체의 사항을 발주처의 승낙없이 누설하여서는 아니되며, 이로 인한 모든 책임은 용역수행자가 진다.

3. 기타사항

발주처는 용역수행자에게 아래와 같은 사유가 있을 경우, 본 과업용역의 계약을 일방적으로 해지 또는 해제할 수 있다.

용역수행자의 자체 사정으로 과업 수행이 불가능하다고 인정될 때

발주처의 지시에 불응하여 용역을 진행할 때, 고의 또는 불성실로 과업 성과를 완성할 수 없다고 인정될 때

기타 계약사항을 위반한 때

이로 인한 발주처의 손실이 발생될 시 용역수행자는 모든 책임을 진다.

용역수행자는 용역수행의 잘못으로 발주처에 피해를 입힐 경우 이에 따른 책임을 지고 실액으로 변상하여야 한다.

용역시행 관련 조사는 용역수행자의 부담으로 시행하며, 성과품에 대하여 용역수행자가 활용할 경우 발주처의 승인을 얻어야 한다.(도면, 사진 정보 유출 방지)

기타 본 과업내용서에 명기되지 않은 사항이나 의문사항은 감독관과 협의하여야 하며 감독관의 지시에 의한다.

본 과업내용서에 포함되지 않은 사항은 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.(기술용역계약 일반조건 등 기술용역계약에 관한 사항에 의함)

4. 소유권 및 저작권

본 사업의 결과물 일체에 대한 소유권 및 저작권은 발주처에 있으며 허가 없이 일부 또는 전부를 사용할 수 없다.

저작재산권의 양도 등과 관련하여서는 다음 사항을 준수하며, 계약 시 ‘저작재산권 양도계약서’ 및 ‘개인정보 수집 및 이용 동의서’(붙임 참조)를 작성, 제출한다.

발주처는 위의 저작물에 대하여 수정․변경하여 이용할 수 있고, 용역수행자는 저작 인격권을 근거로 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

용역수행자는 위의 저작물을 작성하면서 저작권 등 타인의 권리를 침해하여서는 아니된다.

용역수행자가 위의 저작물 작성과 관련하여 저작권 등 타인의 권리를 침해함으로 인하여 발주처에 손해가 발생한 경우에는 용역자는 그 손해를 배상하여야 한다.

발주처이 위 사항에 따라 양도받은 저작재산권을 등록하고자 하는 경우 용역수행자는 이에 성실히 협조하여야 한다.

	세부지침(신안선 3D 스캔)

1. 3D 스캔

1) 작업계획 수립

신안선에 대한 사전 조사를 통해 전체 규모, 제원, 위치 등을 확인하고, 적합한 장비와 스캔 방법을 계획한다.

선체편을 지탱하는 프레임, 장애물 등으로 인해 자료가 취득되지 않는 미스캔 영역이 생기지 않도록 한다.

발주처 및 관계전문가의 자문을 받아 선체 및 신안선실 환경을 스캔 작업에 적합한 형태로 정리가 필요한지 확인한다.

2) 본조사(스캔)

신안선 주변 환경에 대해서도 충분한 스캔을 행한다.

격벽, 장좌 등 구조가 복잡한 부분을 스캔할 경우 미스캔 영역이 발생하지 않도록 여러 지점에서 중복적으로 스캔한다.

접합점 및 검사점을 위해 표지(Target)를 사용할 경우 설치점을 정확히 워크시트에 기록한다.

부재의 스캔은 보이는 모든 면에 대해 수행하고 보이지 않는 면은 비계를 설치하여 다각도로 스캔한다.

스캔이 끝난 데이터에 대하여 누락된 부분이 없는지 점검하여 보완하고 데이터가 불안정한 부분은 2회 이상 스캔하여 정확도를 높인다.

취득한 3D 스캔 데이터를 이용하여 모델링 작업이 원활할 수 있도록 정밀하게 스캔한다.

스캔 시 표준렌즈 사용을 원칙으로 하고 부득이하게 표면에 사진을 입힐 경우 정각에서 촬영하도록 한다.

3) 스캔데이터 후처리

현장에서 구축한 데이터는 모두 원본으로 저장하며 사본을 이용하여 후처리 단계를 진행한다. 후처리는 크게 정합, 노이즈 제거, 보정으로 진행한다.

데이터 정합 시 최소 오차의 범위 내에서 진행하며 만족하지 못하는 경우 정밀 정합과정을 다시 수행한다.

3차원 스캔 데이터 취득 시 불필요하게 취득된 노이즈 데이터 및 신안선 프레임 데이터는 육안 확인을 통해 반드시 삭제하며, 프레임 데이터 삭제로 인한 누락부분은 육안 확인을 통해 최대한 원형에 가깝게 보정한다.

2. 도면작성

1) 도면작성 기준

도면 작성은 관련분야 전문가가 직접 수행하여야 한다.

도면은 3D스캔한 데이터를 AutoCAD로 작성함을 원칙으로 한다.

CAD 도면은 1:1 스케일로 작성하고 정면도, 배면도, 우측면도, 좌측면도, 종단면도, 횡단면도, 각 부재의 평면도, 입면도, 단면도, 상세도 순으로 나열한다.(특히, 단면도는 단면의 기준 위치를 정확히 표현하여야 한다.)

도면은 입면 4매, 각 층 평면, 단면, 세부 디테일 등 총 50매 내외로 작성하며 기존의 실측된 치수와 비교하여 차이가 없어야 한다.

도면은 기본도면(A3), 인쇄용 편집도면(A4)에 맞게 레이어 및 선의 굵기를 지정하여 작성한다.

2) 도면 레이어 기준

펜넘버	색상	펜두께	선종류	layer 명칭
1	red	0.020	중심선 해치선 key plan	cen hat key
2	yellow	0.020	입면의 도상 및 문양, 균열, 파손부	elev-3
3	green	0.090	입면 내부선	elev-2
4	cyan	0.200	입면 외곽선 (각 부재 외곽선)	elev-1
6	magenta	0.300	주단면	sec-1
7	black(white)	0.090	text 치수선 bar scale	text dim scale
8	blue	0.500	G.L.	gl

3) 기본도면(A3) 작성방법

도면 구성상 같은 면에 그릴 경우 축척은 동일하게 하되 부득이한 경우 감독자의 승인을 거쳐야 한다.

각 도면에는 도면명칭과 번호, 치수, 축척, 방위표, 찾음표(key map)를 기입한다.

각 도면은 전체현황과 세부특징을 쉽게 이해할 수 있도록 작성하며 기본도면과 상세도면으로 구분하여 각각의 파일로 제작한다.

도면 레이어 기준에 근거하여 단면선, 외곽선, 입면선, 보조선 등의 layer 및 선 굵기를 단계별로 구분하여야 한다.

CAD 작업 시 부재별로 레이어를 설정하는 것을 원칙으로 한다.

선은 부재별로 polyline으로 작성 또는 묶는 것을 기본으로 한다.

치수는 레이어를 달리하여 상세히 기록하도록 한다.

치수선은 4면에 기입하는 것을 원칙으로 하되 같은 부재의 치수는 도면이 달라지더라도 같아야 한다.

도면치수는 ㎜단위를 원칙으로 하고, 필요할 경우 m와 ㎝를 병기한다.

제출용 도면은 A3 크기의 도면을 백상지에 출력하여 제출한다.

4) 편집도면(A4) 작성방법

A3 크기의 CAD도면을 활용하여 A4크기에 출력할 수 있도록 재편집한 도면을 말한다.

A4 크기의 편집양식에 맞도록 기본도면을 배치하여야 한다.

도면명칭과 번호, 치수, 축척, 방위표, 찾음표(key map)는 도면 외곽선의 영역 크기에 따라 그 크기를 달리하여 출력 시 동일한 scale이 되도록 한다.

편집도면은 A4 크기의 도면을 백상지에 출력하여 도면함에 담아서 제출한다.

기타 일반사항은 기본도면(A3) 작성방법에 따른다.

5) 3D 스캔 도면 작성방법

도면은 크게 스캔데이터 캡쳐 도면과 라인드로잉(Line-Drawing)도면으로 작성하되, 구성은 입면, 배면, 평면, 단면을 기준으로 한다.

스캔데이터 도면은 스캔데이터 이미지를 캡처하여 CAD소프트웨어에 가져와 기본 수치를 입력한다.

실측 방식은 3차원 스캐너를 이용한 정밀실측으로 각 부분별 스캔횟수를 부재크기, 모양, 파손 정도에 따라 차별화한다.

스캔의 측정 방향과 대략적인 크기를 야장에 기록하고, 추후 3D 폴리곤 데이터와의 비교를 위한 확인용 사진 촬영을 병행한다.

후처리 방식은 데이터 측정→노이즈 제거, 점군필터링→각 스캔데이터 정렬→데이터 정렬의 최적화→중복데이터 제거→하나의 3D모델 생성→편집→부재방향에 따른 정렬 순으로 진행한다.

2D 도면 작성은 3D 실측데이터의 정치를 통해서 이루어진다. 3D 실측데이터의 정치는 부재의 원래 방향을 찾아 좌표를 맞추어 CAD도면을 제작하기 위함이다. 실측데이터의 후처리 작업을 통해 생성된 부재별 폴리곤 모델에 대하여 부재위치도 및 위치데이터를 이용하여 부재별로 각 면의 방위를 설정한다.

폴리곤 모델의 정치 단계 및 방법을 폴리곤 모델 이미지를 검토하여 각 부재별로 면의 방위를 설정하고 그 방위 데이터를 기초하여 부재별로 동, 서, 남, 북, 상, 하의 6면에 대하여 폴리곤 모델을 정치시키고, 각 면의 외곽선을 벡터라인으로 생성하고 그 데이터를 dxf나 dwg 등의 포맷으로 변환하여 폴리곤 모델 데이터와 벡터라인을 기초로 CAD 도면을 작성한다.

도면은 3D 실측 데이터를 활용하여 1:1스케일로 작성하고 정치된 폴리곤 모델데이터로부터 부재별로 각 면의 이미지와 외곽 벡터라인을 생성한다. CAD프로그램에서 이미지와 벡터라인을 import하여 스케일을 1:1로 맞추어 도면을 작성한다.

3D 실측데이터를 기준으로 하되, 보다 정확한 부재상태를 확인하기 위해서는 실측단계에서 촬영된 부재 사진을 비교․검토한다. 또한 사진을 통해 3D 실측데이터로 확인이 어려운 균열, 홈, 깨짐, 표면가공 상태 등과 도면 작성 시 불필요한 요소를 확인한다.

부재 위치도는 기존 부재위치도, 측량사진을 비교 검토하여 데이터의 오류여부를 확인하고 해체 전 부재의 상태를 확인하여 도면을 작성한다.

부재 명칭은 부재가 위치한 층과 방위를 나타내는 기호와 부재 종류, 그리고 부재가 위치한 켜에서 방위별로 놓이는 위치에 대하여 시계 방향 순서로 부여한 번호의 조합으로 이뤄어진다.

도면틀에는 부재 명칭, 각 부재의 위치를 표시한 키맵, 방위, 축척, 3D 이미지 등을 표기한다.

도면 작성은 해체 당시의 부재 상태를 표현하는 것을 원칙으로 하고 부재의 치석된 부부, 균열이 발생한 부분, 깨져서 조각난 부분 등과 같이 특징적인 부분이 표현될 수 있도록 작성한다. 결손 정도가 심하여 온전한 형태를 확인할 수 없는 부재는 깨져있는 상태 그대로의 형태로 작성하고 해당 위치에 별도의 텍스트를 삽입하여 표기한다.

도면마다 부재의 원위치를 표시한 키맵을 작성한다.

방위표는 평면도와 바닥면도에 표기하고 입면에 대해서는 방위를 입면도의 명칭에 방위를 조합하여 표기한다.

부재별 방위 표기의 기준은 석탑을 해체하기 전 원위치상의 방위를 기준으로 한다. 같은 종류의 부재라도 놓인 위치에 따라서 도면에 표기하는 방위는 달라질 수 있다.

도면별로 상하좌우의 네 면 외곽에 부재 전체의 치수를 표기한다.

부재 각 면의 윤곽에 치석된 부분이 있는 경우, 전체 치수선 안쪽에 치석된 부분의 치수를 표기한다.

부재 표면에 홈을 가공한 부분이 있으면 홈의 윤곽선에 직접 해당 치수를 표기한다.

부재스캔→3D 폴리곤 데이터 생성→3D 폴리곤 정치→3D 시뮬레이션 제작으로 이루어진다.

3. 사진촬영

작업공정사진(디지털)은 일자별로 촬영하도록 한다.

기록용 사진은 풀프레임(ccd 36×24㎜) DSLR카메라를 사용하여야 하며 사진촬영자는 경력 또는 경험이 충분하다고 인정되는 자를 선정하여야 한다.

신안선 내․외부 전경, 부분별로 상세하게 촬영한다.

기록용 사진촬영 목록은 다음 <표 1>과 같다.

사진촬영 방법은 도면과의 연계성을 고려한 방향에서 촬영하고 해당사진에는 도면의 page를 명기하여 비교할 수 있도록 한다.

촬영항목

구 분	촬 영 대 상	비 고
전 경	ㅇ원경 및 근경, 공중촬영
입 면	ㅇ사면 입면, 지붕면
외부상세	ㅇ선수, 외판, 격벽 등 특징을 나타낼 수 있는 곳
내부상세	ㅇ선수, 외판, 용골 등 결합구조 특징을 나타낼 수 있는 곳

현황사진첩 제작 및 제출

사진첩의 각 사진은 고유번호를 부여하고 첫 쪽에 내용과 사진번호순으로 작성, 설명을 기입하도록 한다.(사진 아래에도 설명 기입)

사진은 현황파악이 가능하도록 선명하여야 한다.

사진첩은 1부 제출토록 한다.

4. 보고서 및 워크시트 작성

1) 보고서 작성

스캔과정에 대한 일자별 기록 및 작업량, 작업투입인원, 소요시간 등 세부 내용을 날짜별 또는 부재별로 정리하여 보고서에 수록한다.

보고서 작성 시 스캔에 사용한 장비 및 소프트웨어 소개 내용이 포함 되어야 한다.

작업 일정 및 일정별 작업 내용이 포함 되어야 한다.

보고서 분량은 A4기준 50페이지 이내로 한다.

보고서는 50부를 만들어 제출 한다.

2) 워크시트 작성

데이터의 목록, 부재별 스캔 컷 번호, 스캔 컷 각도 등을 기재한 야장을 날짜별, 부재별로 상세히 정리하여야 된다.

워크시트 작성의 예

문화재명		○ ○ ○ ○ ○ ○		작성자		○ ○ ○ (확인)
작업일시		○○○○년 ○○월 ○○일		검수자		○ ○ ○ (확인)
작업공정				작업자		특이사항
3차원 스캐닝	사용렌즈 / 노출		○○렌즈 / ○○	○○○
	정밀도(포인트 간격)		가로○○㎜ /세로○○㎜	○○○
	기준선과의 거리(㎜)		○○㎜	○○○
	데이터 파일명(컷수)		○○○～○○○(○컷)	○○○
	첨부사진 파일명(컷수)		○○○～○○○(○컷)	○○○
작업내역
파일명	○○○○○층석탑○면01.○○○
키플랜	평면				입면
파일명	○○○○○층석탑○면01.○○○
키플랜	평면				입면
※ 키플랜에는 간략한 도면과 측정위치 및 측정각도를 표기할 것, 간격, 각도는 정확히 표기할 것.

	세부지침(조선공학적분석)

1. 기초조사

각종 신안선 관련 문헌․회화․연구보고서 등에서 제시한 내용을 면밀히 검토․분석하여 설계에 임하여야 하며, 검토 시 문제점이 발견될 경우 그 대책을 제시하여야 한다.

선박설계 시 고증에 의한 복원 계획과 기술적인 검토시 발생되는 문제점이 상치될 경우 발주기관과 협의를 하여 결론을 도출하여 설계를 수행하여야 한다.

본 과업의 특수성을 감안하여 설계와 건조시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 방지하기 위하여 선박전공자, 역사학자, 대학교수, 시․도 지정 조선장․기능자․이수자 등의 자문을 받아 수행할 수 있으며, 그 비용은 수급자의 부담으로 한다.

2. 설계분야

1) 과업내용

신안선 기초설계

신안선 시방서 작성 및 건조기간 산정

신안선 조선공학적 고찰 연구

신안선 3D 도면 작성

설계설명서 및 각종 계산서 작성

2) 일반사항

원형에 가깝게 건조되도록 설계하여야 하며, 고증에 의한 복원뿐만 아니라, 전시 시 안전을 확보할 수 있게 설계되어야 한다.

본 과업 수행상 필요한 법규는 정부가 제정 공포한 관계 법규 및 규정, 본 과업지시서에 의하여 시행한다.

설계에는 구조, 자재 등이 제시되어야 하고, 내구성과 외력 등에 대하여는 안정성과 시공성을 고려하여 설계 업무를 수행하여야 하며, 문제점이 있을 경우 발주기관과 협의 하여 자문위원회 자문 등을 열어 대책을 강구하여야 한다.

본 과업은 관련 법령과 발주기관의 의견 등을 충분히 청취하고 검토하여 감독원과 협의를 거쳐 실시설계에 반영하여야 한다.

본 과업의 특수성을 감안하여 설계시 발생할 수 있는 문제점을 사전에 방지하기 위하여 선박전공자, 역사학자, 대학교수, 도․시 지정 조선장․기능자․이수자 등의 자문을 받아 수행하여야 하며, 자문 내용이 관련 관계법규 및 타당성보고서 등에 맞지 않을 경우 자문위원회 자문을 거쳐 대안을 강구하여야 한다.

과업수행내용 및 지침에 대하여 수시로 발주기관과 협의하여야 하며, 발주자의 요구가 있을 시 수급인은 소집에 응하여야 한다.

발주자 또는 감독원의 확인 및 검사에 필요한 편의를 제공하여야 하며 감독원의 보완지시가 있을 경우에는 즉시 필요한 조치를 취하고 용역 종료 후에도 발주자의 요청시 업무에 적극 협조하여야 한다.

과업내용서에 누락 또는 중복되었거나 특별히 명시되어 있지 않은 사항으로서 목적 달성을 위하여 필요하다고 인정되는 사항에 대하여 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

3) 설계도서 작성

기초 설계시 선체 고증원형을 발주기관과 자문위원회에서 사전확인 및 검토할 수 있도록 3D 이미지를 제작하여 보고가 될 수 있도록 준비한다.

기초설계 보고서는 기초설계 전반에 대한 업무수행결과를 기초로 작성하여야 한다.

기술심의(필요시) 및 자문결과, 각종 조사자료 및 관계기관 협의자료 등을 부록에 수록하여야 한다.

기초설계 보고서 작성시 내용을 인용한 경우 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야 한다.

설계 실명제를 위하여 참여기술자 현황(명단 및 인적사항, 참여내용, 참여기간)을 수록하여야 한다.

각종 자료는 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 기술하고, 중요한 공식 등은 출처 또는 필요시 유도과정이 명시되어야 한다.

적용되는 설계기준, 가정사항 등이 설계계산을 실행하기에 적합한가를 검토․확인하여야 한다.

검증되지 않은 계산방법 또는 자료를 사용하여 얻은 계산결과에 대해서는 그 근거를 명확히 기술해야 한다.

설계계산의 가정 사항은 그 근거와 함께 반드시 가정값을 명시하여야 한다.

각종 계산에 사용한 전산프로그램과 이를 이용하여 설계한 사항을 기록하여야 한다.

전산 프로그램을 사용하기 전에 그 사용방법 및 적용 범위가 계산에 적정한지 확인하여야 한다.

4) 건조시방서 작성

건조시방서는 계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조 등 건조 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로써 발주자 및 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성하여야 한다.

건조시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 하여야 한다.

계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 하며, 가급적 표준양식을 사용하여 작성형식의 일관성을 유지하도록 해야 한다.

현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성해야 한다.

발주자의 의도를 정확히 파악하고 감독원․수급인․감리원 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성하여야 한다.

정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 한다.

5) 기초설계도면 작성

설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 한다.

도면의 맨 앞에는 전체도면의 목차를 작성하여야 한다.

모든 도면에는 도면 작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

기초설계 도면에는 건조 사양서, 일반 배치도, 선도 및 선체 치수표, 중앙횡단면도, 재료배치도, 각부(돛․닻․치(타)․물레) 제작도등이 포함되어야 한다.

설계도면은 해당 규정에 따라 작성하여야 하며, 모든 도면은 전산으로 작성하여야 한다.

적정 축척에 맞게 작도를 해야 하며, 가급적 넌 스케일(NON-SCALE) 작도는 지양한다.

설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 설계법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 건조시 유의해야 할 사항 등 특기사항을 수록하여야 한다.

설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

기초설계도면 작성시 의장품등은 각부(돛․닻․치(타)․물레) 제작도를 작성하여야 하고, 건조시 유의사항 등을 명기하여야 한다.

6) 건조용 설계서 작성

건조자에게 배부하기 위한 설계서는 다음과 같이 구성하여 작성하되, 시방서는 분량을 감안하여 별책으로 작성할 수 있다.

건조사양서

일반배치도

선도 및 선체 치수표

중앙 횡단면도

재료 배치도

각부(돛․닻․치(타)․물레) 제작도

7) 특기사항

신안선을 설계하는 책임자는 착수 전에 본 과업지시서를 면밀히 검토하여 복원에 임하여야 한다.

Ⅲ		성과품제출

1. 성과품 제출

결과보고서 최종 원고는 인쇄 전 발주처의 최종검토를 받아야 한다.

성과품은 감독관과 사전 협의 후 납품한다.

발주처가 과업성과품에 대하여 수정․보완을 요구할 경우 완료 후라도 과업수행자 부담으로 수정․보완하여 제출하여야 한다.

용역수행 중 발생된 모든 관련 자료는 일목요연하게 정리하여 보고서와 함께 제출하여야 한다.

2. 성과품 내용

※ 파일명명 규칙, 유형별 제작기준 등 기타 데이터 제작에 관한 자세한 사항은 ｢문화재기록화사업 표준데이터 제작지침｣을 따른다.

성 과 물		수 량	제 출 방 법
공통	보고서	각 5부	ㅇ제목 : 신안선 3D스캔(조선공학적분석) 보고서 ㅇ과업내용서 보고서 작성기준에 의한다. ㅇ보고서 규격은 A4 규격으로 한다. ㅇ보고서 내용을 HWP, PDF파일로 제작 후 제출한다.
	도면(A1, A3)	각 5부	ㅇ도면의 축척 및 매수 등은 도면 목록에 따른다. ㅇ도면용지는 백상지를 사용한다. ㅇ도면은 제본하지 않으며 규격에 맞는 도면용 파일에 제목 등을 표기하여 제출한다. ㅇ도면 앞쪽에는 표지를 두고 제목(용역명+실측도면)과 작성년월일, 발주처과 용역자 등을 표시한다.
	사진첩	각 5부	ㅇ제목 : 용역명+사진첩 ㅇ사진 자료첩은 4inch×5inch 크기의 접히지 않은 두꺼운 표지를 사용한다. ㅇ기록용 디지털파일은 A4지에 사진번호와 설명을 출력하여 바인더에 철한다.
	사진자료, 도면, 보고서 CD첩	5부	ㅇ제목 : 용역명+사진․도면․보고서․관련자료 CD첩 ㅇ전면과 측면에 제목, 년도, 발주처과 용역자 등을 표시 ㅇCD는 CD보관용 슬림케이스에 넣은 후 수록내용을 표기하여 자료첩에 넣는다. ㅇ편집순서는 사진CD, 도면CD, 보고서CD 순으로 목차를 두어 정리한다.
3D스캔	보고서 CD	10장	ㅇ보고서 목차의 단원별 사진, 보고서, 도면 등 각각 접근이 가능하도록 편집한다. ㅇ기록보존용 : 가공, 압축하지 않은 hwp파일 ㅇ활용서비스용 : pdf파일
3D스캔	도면 CD	10장	ㅇ기록보존용 : 원본 DWG(600dpi 이상) ㅇ활용서비스용 : 내부용 DWF, AI(한글파일에 삽입 및 독립파일), 웹서비스용 JPG(300dpi 이상)
	사진 CD	5장	ㅇ기록보존용 : TIFF 또는 RAW포맷(600dpi, 3,000×2,000 픽셀화소 이상) ㅇ활용서비스용 : JPG포맷(300dpi, 1,024×768 픽셀화소 이상)
	3D 스캔 데이터 CD	5장	ㅇ기록보존용 : 원본파일, ASC ㅇ활용서비스용 : ICF, STL ㅇ통상적으로 이용 가능한 컬러데이터 파일로 후속처리를 거친 폴리곤 데이터 파일 ㅇ완료 스캔데이터 이미지파일(jpg) : 입면(정각, 대각, 조감, 부감), 단면
	외장하드	2개	ㅇ도면, 사진, 3D스캔데이터, 보고서 등 모든 자료를 디렉토리 생성규칙에 맞춰 저장
조선공학적분석	기초 설계도, 자재 및 건조 내역서	10부	ㅇ도면의 축척 및 매수 등은 도면 목록에 따른다. ㅇ도면은 제본하지 않으며 규격에 맞는 도면용 파일에 제목 등을 표기하여 제출한다. ㅇ도면 앞쪽에는 표지를 두고 제목(용역명+도면제목)과 작성년월일, 발주처와 용역자 등을 표시한다.
	조선공학적 검토보고서	10부	ㅇ제목 : 신안선 조선공학적 검토보고서 ㅇ과업내용서 작성기준에 의한다. ㅇ보고서 규격은 A4 규격으로 한다. ㅇ보고서 내용을 HWP, PDF파일로 제작 후 제출한다.
	3D Modeling 데이터 CD	5장	ㅇ기록보존용 : 원본파일 ㅇ활용서비스용 : 3DM, STL ㅇ통상적으로 이용 가능한 컬러데이터 파일로 후속처리를 거친 폴리곤 데이터 파일 ㅇ완료 3D Modeling 데이터 이미지파일(jpg) : 입면(정각, 대각, 조감, 부감), 단면

<붙임1>

저작재산권 양도 계약서

【저작자 표시】

성명:

주소:

연락처:

【저작재산권자 표시】

성명: 국립해양문화재연구소

주소: 전남 목포시 남농로 136

연락처: 061-270-2089

【저작물의 표시】

저작물명 :

종별(형태) :

※저작물 목록 등 세부사항은 별첨자료로 첨부가능

위 저작물의 저작자(양도인)   업체명(또는)개인 (이하 ‘甲’이라 한다)과(와) 양수인  국립해양문화재연구소 (이하 ‘乙’이라한다)은(는) 다음과 같이 위 저작물에 대하여 저작재산권 양도, 양수 계약을 체결한다.

제1조(저작재산권의 양도)甲은 위 저작물에 대한 저작재산권 전부와 위 저작물을 원저작물로 하는 2차적 저작물 또는 위 저작물을 구성 부분으로 하는 편집 저작물을 작성하여 이용할 권리 전부를 乙에게 양도한다.(복제권, 출판권, 녹음권, 영화녹음권, 광고녹음권, 연구권, 상연권, 방송권, 유선방송권, 대여권, 상영권, 번역권, 번안권, 편곡권 등 원저작물에 대하여 현재 부여되어 있거나 미래에 부여되는 일체의 권리 등을 포함한다.)

②저작재산권의 양도료는 저작물의 저작재산권 전부를 양도하는 대가로      사업의 총 용역비, 원고료 등 에 포함하는 것으로 한다.

제2조(저작재산권의 이전 등록)甲은 위 저작물에 대하여 저작재산권 이전 등록을 할 수 있으며 甲은 등록에 필요한 서류 등을 乙에게 제공, 지체 없이 협력하여야 한다.

제3조(배타적 이용)甲은 위 저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일 또는 유사한 저작물을 제3자에게 이용하게 하거나 설정 계약 등을 하여서는 아니된다.

제4조(저작재산권의 권리 변동 사항)甲은 본 계약 이전에 위 저작물에 대하여 제3자에게 질권을 설정하였거나 저작재산권의 일부 또는 전부를 양도, 이용허락을 한 사실이 있어서는 아니되며, 이로 인해 손해가 발생하였을 경우 甲은 그 배상의 책임을 진다.

제5조(결과물의 양도)甲은       년    월    일까지 위 저작물의 공표를 위해 필요한 결과물 일체를 乙에게 인도하여야 한다. (결과물 납품일)

제6조(저작물의 내용에 따른 책임)위 저작물의 내용이 제3자의 권리를 침해하여 乙또는 제3자에 대하여 손해를 끼친 경우에는 甲이 그 책임을 진다.

제7조(저작인격권의 존중)乙은 저작인격권을 존중한다.

제8조(비용의 부담)위 저작물의 저작에 필요한 비용은 甲이 부담한다.

제9조(제3자에게의 저작재산권 등의 양도)

①乙은 제3자에게 위 저작물에 대한 저작재산권의 전부 또는 일부를 양도 또는 이용 허락하거나 출판권을 설정하거나 또는 2차적 저작물의 작성권을 양도 또는 이용 허락할 수 있다.

제10조(결과물의 반환)甲과乙 사이에 추가 약정이 없는 한, 위 저작물의 공표후 乙은 결과물의 반환 의무를 지지 아니한다.

제11조(계약의 해석 및 보완)본 계약서에 명시되어 있지 아니하거나 해석상 이견이 있을 경우에는 저작권법, 민법 등을 준용하고, 사회 통념과 조리에 맞게 해결한다.

제12조(소송의 합의 관할)

①본 계약과 관련한 분쟁이 발생할 경우에 甲과 乙은 제소에 앞서 저작권 심의 조정위원회의 조정을 받도록 한다.

②甲과乙 사이에 제기되는 소송은     법원을 제1심 법원으로 한다. (예시:대전지방법원)

제13조(특약사항) 위의 사항 이외의 사업성격에 따른 특별한 사항의 경우 반드시 아래에 기재하여 문서화 하며, 특약사항이 없는 경우 “해당없음” 표시함.

※ 추가약정사항 기재

년      월     일

양도인(甲)

* 기관인 경우

기   관   명 :                    (인)

사업자 번 호 :

대표자 성 명 :

대표자 주민번호 :

주        소 :

연   락   처 :

* 개인인 경우

성        명:                     (인)

주민등록번호:

주        소:

연   락   처:

양수인(乙)

기   관   명 : 국립해양문화재연구소 (인)

사업자등록번호 : 411-83-03966

주        소 : 전남 목포시 남농로 136

연   락   처 : 061-270-2089

식별정보	부서명: 과제명 : 담당자 :

<붙임2>

개인정보 수집 및 이용 동의서

국립해양문화재연구소는 저작재산권 양도계약서 작성과 관련하여 필요한 개인정보를 아래와 같이 수집·이용하는 내용을 관련법령에 따라 고지하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

※ 관련법령 : 개인정보보호법률 제10465(2012년 3월 29일)

(개인정보의 수집, 개인정보의 제공과 활용, 파기)

1. 수집/이용 목적

ㅇ 저작재산권 양도계약서 작성 및 계약상의 본인확인을 위한 수집

ㅇ 수집한 개인정보는 본 수집/이용 목적 외에 다른용도로 사용되지      않습니다.

2. 수집/이용 항목

ㅇ 성명, 주민번호, 주소, 연락처

3. 이용/보유기간

ㅇ 저작재산권 양도계약서 본인확인 및 문서효력 정보로 이용하며,       양도계약서의 효력이 상실되기 전까지 보유하며 상실 이후에 이를

폐기 한다.

ㅇ 본인은 위의 1, 2, 3의 내용을 확인하였으며, 위와 같이 개인정보를      수집 및 이용하는 것에 대하여 아래의 서명으로 동의합니다.

개인정보수집 및 이용 동의자

성명 :                  (인)