경복궁 주차장 주변(오위도총부, 내사복 영역) 조경 보완 정비 설계용역 과 업 내 용 서

2016. 11.

과 업 내 용 서

경복궁 주차장 주변(오위도총부, 내사복 영역) 조경 보완 정비 설계용역

1		설계용역 일반사항

1. 용역명 : 경복궁 주차장 주변(오위도총부, 내사복 영역) 조경 보완 정비 설계 용역

2. 용역목적

경복궁 주차장 주변(오위도총부, 내사복 영역) 전통조경 보완 정비를 통해 쾌적한 관람환경 제공 및 휴식공간 마련

3. 용역개요

가. 용역대상 : 경복궁 주차장 주변(복원영역 : 오위도총부, 내사복 영역)

나. 용역기간 : 착수일로부터 50일 이내

다. 용역금액 : 28,138,000원(부가세 포함)

라. 과업 주요내용

1) 경복궁 주차장 주변 보도 철거 등 조경공간 확보를 위한 계획 설계

2) 경복궁 주차장 주변(오위도총부, 내사부 영역) 식생 식재․제거․이식 등 식생 정비 및 편의시설 정비 계획 설계 등

4. 과업의 일반내용

가. 본 설계용역의 성과물은 문화재보호법 등 관계 개별법령의 기준과 각종 기술기준에 위배됨이 없어야 한다.

나. 설계의 책임 및 손해배상

설계도서는 용역도급자의 책임으로 작성하며 납품 후라도 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순 등)로 인하여 발생되는 일체의 책임을 진다.

※ 성과물 재보완 후 납품 포함

다. 용역 참여 기술자

1) 용역도급자는 용역에 참여한 기술자의 성명, 담당업무와 참여기간, 재직증명 등에 관한 사항을 기록한 분야별 참여기술자 명단을 착수와 동시에 제출하여야 하며, 참여 기술자의 변경이 있을 경우에는 지체 없이 변경내용을 통보하여야 한다.

2) 발주청에서는 과업 추진에 현저한 지장을 주는 참여기술자(관계 협력기술 참여자 포함)의 변경을 요구할 수 있으며 용역도급자는 즉시 이에 응하여야 한다.

라. 성과물의 소유권 및 저작권

본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다.

마. 용역 수행절차

1) 용역착수

2) 현장조사, 자료수집․분석

3) 기본설계(안)에 대한 전문가 자문검토 의견 수렴

4) 기본설계(안) 마련

5) 실시설계

6) 예비검수

7) 용역성과물 납품 및 용역완료

바. 기타

1) 용역 완료기한 7일 전까지 설계용역의 제반업무를 정상완료하고 성과물에 대한 예비검수를 받아야 한다.

2) 용역완료보고서(설계도서) 납품 후라도 보완이 요구되는 사항은 즉시 보완 납품하여야 한다.

3) 본 지침에 언급되지 않은 사항은 발주청과 협의 후 추진하여야 하며, 해석 의견 상충 시 발주청의 해석이 우선한다.

2		설계 일반지침

1. 일반사항

가. 문화재와 문화재경관, 수목․지피식물 등 기존식생, 기존 지형 등을 최대한 보존하고 주변과 조화되도록 설계하여야 한다.

나. 조경 관련 재료의 선정은 문화재 주변의 재료를 최대한 활용하고 가능한 친환경적인 재료를 사용하는 방향으로 설계하여야한다.

다. 조경식생과 조경시설물 등 조경관련 계획과 설계는 유지관리 노력과 비용을 최소화 할 수 있도록 고려하여 설계하여야 한다.

라. 조경공간 현장조사는 전수조사를 원칙으로 조사하고 과거의 자료를 수집․검토하여 역사성에 맞게 설계하여야 한다.

마. 조경분야 외 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규 및 규정을 따른다.

바. 공사비 산정은 정부 노임단가, 건설교통부 제정 각종 시방서 및 건설공사 표준품셈을 기준으로 한다.

사. 각종 자재의 단가는 조달청 정보지 및 재경원 등록 조사기관 발행지를 기준으로 하며, 우선순위는 조달청 가격정보, 일반가격정보지 순으로 작은 가격을 적용한다.

아. 설계단위 1식은 가급적 피하고 내역을 세분화 하여 작성한다.

자. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 용역도급자 임의로 판단해서는 아니되며 발주청에 확인하여야 한다.

2. 적용기준

가. 적용법규 및 기준

1) 본 용역의 모든 성과물은 문화재보호법 등 관련법규를 적용하고 과업내용에 합당하여야 한다.

2) 본 과업내용에 의문이 있거나 구체적 명시가 없는 부분은 발주청과 사전 협의하여야 한다.

나. 일위대가 기준

1) 수량 및 기준단가 산출은 국가공인 표준품셈에 의거한 적산요령에 의하며, 현장의 상황을 반영하여 관련기관의 기준 품셈을 적용할 수 있다.

2) 자재단가는 물가정보 자료를 조사하여 납품일에 가장 가까운 달의 가격을 기준으로 적용한다.

다. 의무 및 유의사항

1) 설계도서 납품 후, 설계하자, 관계법규 부적합한 성과물로 발생되는 모든 책임은 용역도급자에게 있다.

2) 본 설계를 수행함에 있어 소요되는 제비용은 용역도급자 부담으로 한다.

라. 기타

1) 본 과업지시서의 내용에 해석 차이가 있을시 발주청의 해석에 따른다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 일반적 관행에 따른다.

3. 설계도서 작성

가. 설계도서의 작성은 문화재청 고시 제2012-140호(2012.12.24)「문화재수리 설계도서 작성기준」에 따른다.

나. 설계도서는 지역별(권역별) 분리하여 설계서를 작성하는 것을 원칙으로 하며, 발주청과 협의하여 조정 할 수 있다.

4. 설계진행 단계별 고려 사항

용역도급자는 설계진행 단계별로 다음 사항을 반영하여 과업을 진행하여야 한다.

가. 설계착수 단계

용역도급자는 용역착수 시 다음의 제반서류(이하“착수계”라 한다) 2부를 (1부는 원본, 1부는 사본) 계약 후 7일 이내에 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 책임기술자 선임계

3) 설계용역 참여기술자 현황(명단, 업무내용, 관련 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등)

4) 설계용역수행 조직표

5) 설계용역 추진 예정 일정표

6) 계약금액에 대한 산출내역서

7) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 서류

나. 설계 단계

1) 설계 설명서, 도면, 시방서, 공사비 산출근거 및 집계표

2) 각 지역별(권역별) 공종 내역서

3) 예정공정표

4) 기타 발주자의 필요에 의해 요구되는 사항

5. 용역관련 전문가 회의(착수보고회, 결과보고회, 문화재위원 심의)

가. 전문가 자문회의(과업방향 및 내용 검토회의)

1) 용역도급자는 설계용역 추진 예정 일정표에 따라 용역 추진 방향 설정, 발주청의 협의나 조정 등을 위한 전문가 자문회의를 개최한다.

2) 회의 시 책임기술자는 현장조사 결과 내용을 기초로 용역 전체의 추진계획과 방향을 설명하고 전문가의 자문의견을 수렴하여 용역 추진방향을 설정한다.

나. 결과보고회(과업결과 수정․보완 검토회의)

1) 결과보고회는 완성된 설계도서 시안을 토대로 용역의 종합적인 검토가 이루어질 수 있도록 실시하며, 책임기술자가 용역의 결과에 대하여 설명한다.

2) 결과보고회 결과에 따른 전문가 자문의견 수렴 등으로 용역결과 수정이 필요한 경우 즉시 수정하고 수정된 결과를 최종 성과품으로 한다.

다. 문화재위원회 심의(문화재위원회 심의자료)

1) 설계용역의 내용과 관련하여 문화재보호법 및 문화재위원회 운영지침에 따른 문화재심의 안건 자료를 작성하고 심의결과에 따라 설계를 보완 하여야 한다.

라. 자문위원의 선정 및 회의, 보고회의 시기 등은 발주청와 사전 협의하여 정하며 자문회의와 결과보고회 등의 경비는 용역 도급자가 전부 부담한다.

6. 배상책임

가. 본 과업으로 인하여 발주자와 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급자 부담으로 손실보상을 한다.

나. 설계상 하자로 인정되거나 고의적인 과실 책임에 있는 설계도서에 대해서는 계약종료 후에도 이에 대한 민.형사상 책임과 배상의 책임을 진다.

7. 보안유지 의무

가. 용역도급자는 본 과업지내서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 성과물과 용역 수행과정에서 습득하게 된 각종 정보 및 지식을 제3자에게 유출하여서는 아니 된다.

나. 용역도급자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수계 제출 시 용역 보안 계획서와 함께 설계참여 관련자 전원이 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 모든 성과물과 용역과정상 생산된 문서 등은 발주청의 승인 없이 개인적인 소유, 임의 복사방치, 제3자 외부유출 제공 하여서는 아니 된다.

3) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역도급자에게 있다.

3		설계 세부지침

1. 설계내용

가. 본 설계는「문화재수리 등에 관한 법률」 제5조제6항에 따라 조경계획과 시공업무를 담당하는 문화재수리기술자 조경기술자가 작성하여야 한다.

나. 본 설계는 경복궁 주차장 주변(복원권역 기준 : 오위도총부, 내사복 영역)의 조경공간과 보차도 및 일부 나대지를 대상으로 하며, 발주청의 지시에 따라 범위를 조정한다.

다. 본 설계의 업무 범위는 대상지 현황조사와 조경공간 확보를 위한 보차도 등 철거․철거산물(폐기물)처리공정, 식생의 식재․이식․제거 등 식생정비와  편의시설 정비를 포함하는 종합 조경 정비 공정으로 한다.

라. 현황조사는 대상지 조경정비를 위한 기초조사로 현재의 지형과 식생, 조경시설물 및 기타 시설물, 주변현황 등을 조사하며 전수조사를 원칙으로 한다.

마. 조경공간 확보를 위한 보차도 등 철거 및 철거 산물(폐기물)처리 공정은 문화재지역에 부합하는 공종과 보행자의 안전 등을 고려하여 설계한다.

바. 식생의 식재․이식․제거 등 조경 정비 공정은 문화재의 공간 성격을 고려하여 궁원 양식에 부합하고 시각적으로 주변환경과 조화롭게 구성되도록 설계한다.

사. 편의시설 정비는 식생정비 설계와 적절한 조화, 이용자의 편의성, 이용성 등을 고려하여 설계하며, 시설의 종류는 보행로, 휴게의자 등으로 하며 발주청의 지시에 따라 종류와 수량, 시설경로 등의 범위를 조정한다.

아. 식생과 조경시설물 관련 재료의 선택은 문화재 주변의 재료를 최대한 활용하고 가능한 친환경 재료를 반영한다.

차. 식재 계획 설계에 반영하는 수목과 초화류 등의 식생은 규격과 품질 등을 고려하여 발주청과 협의하여 관급자재 반영여부를 결정한다.

카. 초화류 군집 식재 등 심미적 경관이 요구되는 공간은 식물종 선택과 개화시기 등을 고려하여 계절별 특징있는 경관이 되도록 설계한다.

타. 조경정비 식생선택(수종, 규격 등)과 편의시설물 등 정비대상은 발주청과 협의하여 최종 결정하고 그 결과를 설계에 반영한다.

파. 설계도서는 대상지 영역별로 구분하여 현황조사, 철거․폐기물처리 공정, 식생정비 공정, 편의시설 정비 등으로 세분화하여 작성하며, 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

하. 문화재의 보호와 관람객 동선 등 현장 여건을 충분히 고려하여 공사 진입로, 작업 동선을 구상하고 현지 시설물에 대한 보양 조치를 설계에 반영한다.

2. 설계도서 작성기준

가. 설계도서 작성시 준수사항 및 유의사항

1) 설계도서는 설계설명서, 원가계산서, 일반시방서, 특별시방서, 내역서, 도면, 현황조사서, 사진첩 등을 포함하여 1식으로 작성한다.

2) 설계도서에 책임기술자, 현황․분석 등 조사자, 설계도서 작성실무자 성명을 도면상에 표시하고 서명 날인한다.

3) 설계도서는 현황조사와 과거 자료 수집․분석에 근거하여 작성한다.

4) 작업로의 합리적 동선 등을 배치도와 시방서 등에 표시한다.

5) 주변 문화재와 기존 시설물의 훼손 예방에 관한 사항을 조사하여 반영한다.

6) 문화재보호법 등 관계법령 법적이행조치 할 사항이 있는 경우 검토하여 시방서에 명시한다.

7) 공사내역은 현장여건과 예산범위 등을 감안하여 발주청과 협의 후 작성한다.

8) 용역설계 성과품 납품기한 7일전까지 설계도서 전부에 대한 초안을 납품하여 검토를 받은 후 납품하도록 하며, 전문가의 자문의견 수렴 등으로 수정이 필요한 경우 즉시 수정하고 수정본을 최종 성과품으로 납품한다.

9) 설계도서는 발주청의 요구에 따라 공정별 등으로 분리하여 납품한다.

10) 문화재청 고시 제2012-140호(2012.12.24) 문화재수리 설계도서 작성기준을 적용하여 설계도서를 작성하고, 본 지침에 언급하지 않은 사항과 이의가 있을 때는 발주청의 해석에 따른다.

나. 시방서 작성기준

1) 시방서는 문화재청 「문화재수리시방서(식물)」 내용을 기본으로 하여 본 과업의 특성에 맞도록 추가, 변경, 삭제하여 작성한다.

2) 공사의 특성과 성격에 요구되는 품질, 공사시행을 위한 사항 등을 포함한다.

3) 당해 공사 목적이 충족되도록 표준시방서의 내용을 기본으로 하여 특성에 맞도록 추가, 변경, 삭제하여 작성한다.

4) 설계도면에 표시한 내용 외에 시공과정에서 사용되는 재료, 기자재, 허용오차, 시공방법 및 이행절차 등을 기술한다.

5) 품질 및 안전관리계획에 관한 사항을 포함하여 기술한다.

6) 행정상의 요구사항 및 조건, 품질보증, 공사계약 범위 등과 같은 사항을 포함하여 기술한다.

7) 공사에 포함된 모든 공종의 시공방법과 시공 상태 등 시공에 관한 사항을 상세하게 기술한다.

8) 해당 공종과 관련되는 다른 공종과의 관계 및 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차를 포함하여 기술한다.

9) 설계도면에 표시할 수 없는 공사의 범위, 규모, 과정, 배치 등을 보완하는 사항을 포함하여 기술한다.

10) 관련법규 등에서 발주청이 수리업자에게 이행의 확인 등을 하도록 규정된 사항을 포함한다.

11) 해당 기준에 적합한 시험, 검사 등에 관한 사항이 있으면 포함하여 기술한다.

12) 공사대상지의 주변현황을 조사하여 상세하게 기술한다.

13) 시방서의 기술 순서는 작업진행 공정에 따라 작성한다.

14) 시공시 유의할 사항을 착공전, 시공중, 시공완료 후 등으로 구분하여 작성한다.

라. 설계내역서 작성기준

1) 원가계산서, 총괄내역, 부분별내역, 일위대가, 단가조사표, 부표, 수량산출조서, 견적서 순으로 작성한다.

2) 단가조사표에 단가 인용근거 자료를 명시한다.(예 : 가격정보 ○쪽, 견적서 등)

3) 견적으로 제출되는 단가는 2개사 이상의 비교 견적을 받아 적정성 검토 후, 가격이 저렴하고 품질이 우수한 제품을 적용단가로 한다.

4) 공사내용에 따른 수량산출조사는 과다, 과소 또는 오류가 없도록 하고 필요시 부위별 도면을 표기하여 알기 쉽게 작성한다.

마. 설계도면 작성기준

1) 도면의 축적은 전체도면 1/600～1/1,200, 각 주요부의 상세도는 1/20～1/50으로 하며, 감독원과 협의하여 결정할 수 있다.

2) 현황실측도면과 시공도면은 같은 축척으로 하고 시공도면에 시공범위를 표시하도록 하며 한눈에 비교가 되도록 가능한 레이어 형식으로 작성한다.

3) 도면목록을 작성하고 매장마다 도면명칭 및 도면번호, 축척 등을 표기하고, 그래프스케일도 표시한다.

4) 설계도면은 현황과 정비계획도면으로 분리하여 작성한다.

5) 모든 설계도면은 CAD파일과 PDF변환파일로 작성하여 출력된 도면과 CD를 납품한다.

바. 현황사진첩 작성기준

1) 사진첩의 각 사진은 고유번호를 부여하고 첫 쪽에 내용과 사진번호순으로 작성, 설명을 기입하도록 한다.(사진 아래에도 설명 기입)

2) 사진첩은 설계검토 시 현지 확인 조사를 생략할 수 있을 만큼 자세한 설명과 함께 작성되어야 한다.(A4용지)

3) 사진의 작성은 시방서, 도면, 내역과 그 내용, 순서가 일치하여야 한다.

4) 공사대상의 전체 현황사진은 물론, 근경, 근접사진과 함께 각 부분별로 사진을 작성한다.(필요시 연결사진을 촬영, 작성한다.)

5) 촬영된 사진파일은 CD-ROM으로 납품한다.(파일명에 사진의 제목을 넣고 편집 가능한 형식으로 저장)

6) 사진촬영은 현황파악이 가능하도록 선명하여야 한다.

4. 성과품 납품명세

가. 설계도서 7부 (제출 형태는 감독관과 상의하고 발주처 요청시 추가 제출 할 수 있음)

(*기본계획서, 공사설명서, 공사원가계산서, 일위대가표, 수량산출서, 일반시방서, 특기시방서, 현황사진첩 등)

가. CD-ROM 7부(설계도서, 도면, 현황사진 등 성과물 일체)

(*도면은 CAD 파일 및 PDF파일(혹은 JPG파일)로 제작하여 납품)

다. 내역서는 조달청 표준공사코드 호환규정에 따라 작성된 설계내역전산파일(XML)을 첨부하도록 한다.

라. 설계도서 작성 시 참고한 자료 등은 사본을 편집하여 설계도서에 포함 납품한다. (*조사자료, 회의록, 자문회의 의견서 등 일체와 감독관이 요구하는 관련 자료)

5. 설계용역 수행 시 이행 및 유의사항

가. 용역수행자는 성과품 납품 시 발주청과 사전 협의 후 납품한다.

나. 다음 사항에 해당되는 사례가 발생하였을 경우 발주청 판단에 의해 일방적으로 용역계약을 해지할 수 있으며 용역수행자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떤 형태로든 보상을 청구할 수 없다.

1) 과업지시서에 부합되지 않게 설계하거나 계약내용에 대한 발주청 지시에 순응하지 않을 때

2) 용역수행 추진이 부진하여 용역기간 내에 용역을 완료할 수 없다고 판단될 때

다. 과업지내용서에 누락된 사항은 다른 일반 관련사항을 적용한다.

라. 용역 수행 중 조사된 각종자료 및 성과품 일체에 대한 소유권과 제반 권한은 발주청에 있으며 다른 목적으로 사용하지 않도록 한다.

마. 용역책임자는 용역일정을 준수하고 발주청이 정하는 바에 따라 용역 수행 진도를 보고한다.

바. 발주청에서는 관계전문가 또는 관련공무원으로 하여금 용역 진행사항을 확인하게 할 수 있으며 용역수행자는 이에 협조하여야 한다.

사. 용역수행 중 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우 용역수행자는 일부 과업내용을 의뢰하여 수행할 수 있으며 의뢰한 결과물 및 보완사항에 대하여는 용역업체가 책임을 진다.

6. 기타사항

가. 본 용역의 설계내용과 지침, 성과물 납품 등은 발주청과 협의하여 조정 할 수 있다.

나. 본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다.

다. 용역업체는 본 용역계약 만료일까지 계약내용의 성과품을 제출하도록 하되, 추후 발주청에서 요청시 공사단가 및 수량변경에 따른 설계도서를 수정· 보완하여 작성·제출하며 그에 대한 대가는 지급하지 아니한다.

라. 기타 명시되지 않은 사항은 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.