누리안호 제2종 중간검사 대비 정기수리 과업내용서

Ⅰ. 누리안호 정기수리(선체․기관) 일반사항

제1조(목적)

본 과업내용서는 국립해양문화재연구소 수중발굴전용선 누리안호(강선, 288톤) 정기수리의 원활한 추진에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

이 과업내용서에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. '감독관'이라함은 당해 수리를 발주한 국립해양문화재연구소 소장(이하 '소장'이라 한다)을 대리하여 현장에서 수리 전반에 관한 감독업무에 종사하도록 지명된 자를 말한다.

2. '검사관'이라 함은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조 동법시행령 제55조의 규정에 의거 소속 기관장이 관계직원 중 본선의 수리 검사를 위하여 지명한 자를 말한다.

3. '발주자'라 함은 국립해양문화재연구소를 말한다.

4. '시공자'라 함은 본선의 수리업체를 말한다.

제3조(시공확인)

(1) 감독관은 예정 공정계획에 따라 수리가 추진될 수 있도록 감독하여야 하며, 수리진행 계획에 차질이 있다고 판단될 경우에는 시공자로부터 그 원인과 대책을 제출받아 검토하여야 한다.

(2) 감독관은 과업내용서 및 내역서상의 자재와 동일한 자재를 사용하여 시공되는지 여부를 확인하고, 적정하지 못한다고 인정하는 경우에는 구두 또는 서면으로 재시공지시 등 필요한 조치를 하여야 하며, 시공자가 이에 따르지 아니 하거나 수리에 중대한 결함이 발생할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 수리를 중단토록하고 소장에게 보고하여야 한다.

(3) 수리 기간 중 수리내역에 명시 되지 않은 사항 일지라도 당연히 수리해야 할 경미한 부분의 공사비나 시공 중 장애물 탈거, 취부 등 연결부분의 공사비, 또는 간접재료비에 해당되는 사소한 누락 사항은 시공자 부담사항으로 하며, 과업내용서 및 내역서와 현저한 차이가 발생되어 부득이 설계변경을 요할 경우 감독관은 소장에게 그 구체적인 사항과 감독관 의견서를 첨부하여 설계변경을 요청하고, 검토․승인된 결과에 따라 시공토록 조치하며, 감독관은 구체적인 사유 및 소요물품의 품명, 규격, 수량 등을 보고하여야 한다.

(4) 시공자는 수리과정을 상세히 알 수 있도록 착수 시 부터 완수 시까지의 수리사항을 사진 촬영하여 완수 시 사진첩 3권을 소장에게 제출하여야 한다.

제4조(자재관리)

(1) 본 수리에 사용되는 모든 재료는 KS규격 또는 이상의 것이거나 국가공인 선박검사기관의 형식승인 또는 검정을 필한 재료나 부품, 기관제조사의 순정부품을 감독관 확인(증서)후 사용하여야 하고, 완제품 시공 시에는 증서를 징구하여야 하며, 불합격품은 즉시 교환하여야 하고, 이로 인한 수리기간 연장은 할 수 없다.

(2) 수리현장에 반입된 재료는 시공자 임의로 현장 외로 반출하지 못한다. 다만 감독관이 수리의 원활한 추진을 위해 반출할 수 있으며, 반출된 재료에 대하여는 시공자가 적정하게 보관・관리하여야 한다.

제5조(매몰부분 등 검사)

시공자는 수리 후 매몰되거나 사후검사가 곤란한 부분은 수리 후 과업내용서 및 내역서에 부합되는지 여부를  증빙할 수 있도록 하기 위하여 수리 전에 감독관의 확인을 받아 시공토록 하고 사진 촬영 및 계측기록표를  작성하고 그 결과를 제출토록 한다.

제6조(안전관리 및 비상조치)

(1) 시공자는 수리 착수일로부터 완수일까지 본 수리선의 제반 시설물에 대하여 책임관리 하여야 한다.

(2) 감독관은 수리현장에서 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때는 필요한 응급조치를 취하는 동시에 상세한 경위를 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 천재・지변 기타의 사유로 수리현장에 피해가 발생하였을 때 또는 장기간 시공이 불가능할 때

2. 시공자가 정당한 사유 없이 수리를 중단할 때

3. 시공자가 수리 시행에 불성실하거나 또는 정당한 지시에 응하지 않을 때

제7조(보고 및 서류제출)

(1) 시공자는 다음 각 호의 사항을 감독관 경유하여 소장에게 보고하여야 한다.

1. 착수시

가. 착수계

나. 수리일정표

다. 산출내역서

2. 완수시

가. 완수계

나. 완성사양서(내역서), 완성검사조서

다. 수리 사진첩

라. 각종 계측기록표

마. 불용품 매각 서류

바. 기타 필요한 사항(선박검사증서 등)

제8조(검사신청)

(1) 제반 규정에 의한 검사(KR 1종 중간검사 및 정부대행검사)를 시공자가 대행하여 필하여야 하며, 검사신청 및 검사집행에 따른 수수료는 국립해양문화재연구소 부담으로 한다.

(2) 완성검사는 수리 완료 후 감독관 및 시공자 입회하에 시행한다.

제9조(수리에 관한 서류의 보완)

본 수리의 계약서류는 일반사항, 과업내용서, 내역서 등으로 구성되며, 과업내용서와 내역서는 상호 연계 보완 되고 과업내용서와 내역서의 해석에 대한 차이가 있을 경우 국립해양문화재연구소의 해석에 따른다.

제10조(기타사항)

(1) 본 수리기간 중 시운전을 위한 유류는 발주자가 공급한다.

(2) 본 수리기간은 착수일로부터 30일 이내로 한다.

(3) 수리 중 선체나 시설물이 훼손되거나 재산상의 손해가 발생한 경우 원상복구 또는 실액 변상하여야 한다.

(4) 본 수리 중 발생하는 기관실 빌지 및 폐유 등 각종  폐기물은 폐기물 전문 업체를 선정하여 수거하고 폐기물수거 확인증을 제출한다.

Ⅱ. 누리안호 제2종 중간검사 대비 정기수리(선체) 과업내용서

1. 연돌 배수관 설치

• 연돌 상부에서 연돌 내부를 통하여 연돌 선부 측 배수구로 이어지는 배수관을 설치한다.

품 명	규 격	수 량	비 고
연돌 배수관	직경 50mm×5400 mm	2개소 (P&S)

2. Air Vent 철망 및 고정 링

• 노후 부식으로 손상된 Air Vent 철망 및 고정 링을 새것으로 교체 시공 한다.

type		No.	APPLICATION	SIZE	Q'TY OF VENT
ACCOMM. AREA	NATURE VENT	GV01	WET PLACE	100A	1
		GV02	LAUNDRY	100A	1
		GV03	TOILET & BATH	150A	1
		GV04	DRY PROV. STORE	100A	1
		GV05	RELIC ARCHIVE ROOM	150A	1
		GV06	GALLEY	250A	1
OUT FITTING AREA	NATURE VENT	GV07	STORE(F'CLE DECK)	100A	1
		GV08	BOW THRU. ROOM	250A	2
		GV09	BOSUN STORE	200A	2
		GV10	STEERING GEAR ROOM	150A	2

3. 조타실 계단하부 창고 출입문 및 선반 설치

• 조타실 계단 하부 창고에  출입이 용이한 출입문을 설치하고 내부 바닥 마감 처리 후 선반을 설치한다. 제일 하단은 바닥에서 200mm 이격 후 설치하고 하단에서 각각 600mm 이격하여 3단의 선반을 설치한다. 선반의 깊이는 600mm로 한다.

품 명	규 격(mm)	수 량	비 고
조타실 계단하부 창고 선반	W1 140×H 2000×L 600×W2 1650	1	현장 참조

4. 출입문 내부 마감목공

• 상부갑판 출입문 내부 마감재를 유려하게 설치한다.

품 명	규 격(mm)	수 량	비 고
출입문 내부 마감	W 950×H 2000 (W 750×H 1860 출입문)	1	현장 참조

5. 배식용 선반 및 책꽂이 선반 설치

• 식당에 배식용 선반을 제작 설치한다. 이때 기존의 선반과 동일한 색상을 유지하여 미관을 유려하게 시공한다.

• 식당내부 지정 위치에 책꽂이 용 선반을 제작 설치한다. 이때 고정장치를 설치하여 낙하물이 생기지 않도록 시공하여야 한다.

품 명	규 격(mm)	수 량	비 고
배식용 선반	W 1450×H 810×L 400		현장 참조
책꽂이용 선반	W 1630×H 300×L 300

6. 발굴용 앵커 및 슬러지 거름망 교체

• 발굴용 앵커의 날개부를 보강하여 파주력을 증가시키고, 슬러지 거름망을 교체 시공한다.

품 명	수 량	비 고
발굴용 앵커	4	현장 참조
슬러지 거름망	1

Ⅲ. 누리안호 제2종 중간검사 대비 정기수리(기관) 과업내용서

1. 주기관(STX-CUMMINS KTA 50M2) 정비

• 시공자는 주기관 정비 전 제반사항을 숙지하고 그 사항에 맞게 분해 및 정비점검을 실시하여야 한다.

• 주기관 분해점검 시 사전에 본선 매뉴얼을 완벽하게 숙지하고 작업을 행하여야 하며 분해 조립도         매뉴얼 책자에 기술되어 있는 작업 순서대로 진행하여야 한다.

• 시공자는 주기관 일반 수리 시 작업지시서에 누락된 작업 사항도 수리흐름에 부합되도록 작업을         진행하여야 한다.

• 완료 후 시운전 및 각종 경보 및 정지장치 테스트를 시행한다.

• 좌․우현 주기관 윤활유 쿨러 소제 등 각종 필터 및 아연봉 교환.

▸ 주기관의 윤활유를 완전히 배출(플러싱)한 후 신유로 교환하여야 한다.

▸ 주기관의 각종필터(연료유, 윤활유, 청수)를 순정품으로 교체한다.

▸ 냉각수 쿨러, 감속기 오일 쿨러 분해 시 컨트롤 시스템 및 연결 케이블, 연료 라인 등에 충격 또는 손상이 없도록 안전하게 분해하고 약품세척 및 수압테스트를 실시하여 누수(유) 되는 부분이 없어야 하며 조립 시 튜브 및 패킹에 손상이 없도록 각별한 주의를 기울여 작업 하도록 한다.

• 해수펌프 조립.

▸ 해수펌프를 분해 하여 Gear, Shaft, Bush, M-Seal등 이상 유무를 확인하고 깨끗이 소제, 복구하여  Pump 흡․토출이 양호하도록 조립한다.

• 작업내용 및 상세사항

No	기기명	규 격	수 량	작업 상세 사항	비 고
1	주기관	4-STROKE, AFTER COOLED, TURBO-CHARGED, V-16CYL.	2	* 윤활유교환 - BILGE OIL TANK로 배출 - 윤활유 약 400리터(2대 각 200리터)	* 윤활유 관급 * 필터 관급
	냉각수 쿨러		2	* 냉각수 교환 및 해수 측 약품 소제 * 아연봉 교환	* 부동액 관급 * 아연봉 관급
	감속기 쿨러		2	* 감속기윤활유교환 * 윤활유 냉각기 해수 측 소제 및 점검	* 윤활유 관급
	해수펌프		1	* 해수펌프 조립	* 해수펌프 관급

2. 발전기(CUMMINS QSM 11M, CUMMINS 6CTA8.3DM)

• 시공자는 발전기 수리 전 제반사항을 숙지하고 그 사항에 맞게 분해 및 정비점검 실시하여야 한다.

•  발전기 분해 점검 시 사전에 본선 매뉴얼을 완벽하게 숙지하고 작업을 행하여야 하며 분해 조립도 매뉴얼에 기술 되어 있는 작업 순서대로 진행하여야 한다.

• 시공자는 발전기의 중요한 부품을 순정 품으로 교체 시 필히 감독관 입회하에 작업을 진행하여야 한다.

• 시공자는 발전기 일반 수리 시 작업 지시서에 누락된 작업 사항도 수리흐름에 부합되도록 작업을 진행하여야 한다.

• 완료 후 시운전 및 각종 경보 및 비상 정지장치를 테스트 시행한다.

• 발전기의 각종 필터, 윤활유, 아연봉 교환

▸발전기의 연료, 윤활유, 청수필터 및 교체 부품은 정품으로 교체하여야 한다.

▸발전기의 윤활유를 완전히 배출(플러싱)한 후 신유로 교환하여야 한다.

▸발전기의 냉각수 계통의 아연봉을 교환하여야 한다.

▸냉각수, 윤활유 및 인터 쿨러 분해 시 컨트롤 시스템 및 연결 케이블, 연료 라인 등에 충격 또는 손상이 없도록 안전하게 분해하고 약품세척 및 수압테스트를 실시하여 누수(유) 되는 부분이 없어야 하며 조립 시 튜브 및 패킹에 손상이 없도록 각별한 주의를 기울여 작업하도록 한다.

• 연료유 열교환기 교체

▸ 열교환기 분해 시 컨트롤 시스템 및 연결 케이블, 연료 라인 등에 충격 또는 손상이 없도록 안전하게 분해하고 누수(유) 되는 부분이 없어야 하며 조립 시 튜브 및 패킹에 손상이 없도록  각별한 주의를 기울여 작업하도록 한다.

• 작업내용 및 상세사항

No	기기명	규 격	수 량	작업 상세사항	비 고
1	주발전기	4-STROKE, SINGLE ACTING TURBO- CHARGED	2	* 윤활유교환 - BILGE OIL TANK로 배출 - 윤활유 약 40리터(2대 각 80리터)	* 윤활유 관급 * 필터 관급
	냉각수 쿨러		2	* 냉각수 교환 및 약품 소제 * 아연봉 교환	* 부동액 관급 * 아연봉 관급
	윤활유 쿨러		2	* 윤활유 쿨러 약품소제
	인터 쿨러		2	* 인터 쿨러 약품소제 * 아연봉 교환	* 부동액 관급 * 아연봉 관급
	연료유 열교환기		1	* 1번 발전기 연료유 열교환기 교체	* 열교환기 관급
2	정박 발전기	4-STROKE, SINGLEACTING TURBO CHARGED	1	* 윤활유 교환 - BILGE OIL TANK로 배출	* 윤활유 관급 * 필터 관급
	냉각수 쿨러		1	* 냉각수 교환 및 쿨러 약품소제 * 아연봉 교환	* 부동액 관급 * 아연봉 관급
	윤활유 쿨러		1	* 윤활유 쿨러 약품소제
	인터 쿨러		1	* 인터 쿨러 약품소제 * 아연봉 교환	* 부동액 관급 * 아연봉 관급

3. 각종 파이프 및 밸브 정비 점검

• 화기 작업 시 주변의 인화 물질을 사전 제거하여야 하며 작업 완료 후 주변 정리정돈을 철저히 한다.

• 배관은 취외 후 제작하여 조립을 원칙으로 하며 조립 후 시운전을 통한 누설여부를 확인한다.

No	기기명	규 격	수 량	작업 상세 사항	필요 부품	비 고
1	1번 발전기 해수 파이프	SPPS-40 E.R.W SCH.65 (GAL'V)	1	* 65A, 1M - 누수 파이프 취외 후 교체	* 플랜지 2개 * 파이프 65A(1M) * 45도 엘보 2개	현장확인
2	S.W HYD TANK	SPPS-40 E.R.W (GAL'V)	1	* 5T, 10cm * 10cm - 더블링 용접하여 누수부 수리	* 5T, 10cm * 10cm	현장확인
3	S.W HYD TANK 드레인 파이프	SPPS-40 E.R.W SCH.32 (GAL'V)	1	* 32A, 30cm - 누수 파이프 취외 후 교체	* 유니온 1개 * 파이프 32A(30cm)	현장확인
4	GRAY WATER 파이프	SPPS-40 E.R.W SCH.65 (GAL'V)	1	* 65A, 3M - 누수 파이프 취외 후 교체	* 플랜지 4개 * 파이프 65A(3M)	현장확인
5	유물 슬러지 펌프 파이프	SPPS-40 E.R.W SCH.125 (GAL'V)	1	* 125A, 1M - 파이프 취외 후 신설	* 버터플라이 밸브 1개 (5K-125) * 파이프 125A(1M) * 45도 엘보 2개 * 90도 엘보 1개	현장확인
6	TOILET PIPE	SPPS-38 E.R.W SCH.40 (GAL'V)	2	* 5K-25A, 400㎜ - 파이프 컷팅 후 플랜지 용접	* 플랜지 4개 * 파이프 5K25A(400㎜)	현장확인

• 작업내용 및 상세사항

4. 갑판기기 유압유 교환

• 각종 기기의 유압유를 완전히 배출(플러싱)한 후 신유로 교환하여야 한다.

• 유압유 교환 시 컨트롤 시스템 및 연결 케이블, 유압 호스 등에 충격 또는 손상이 없도록 안전하게 작업하고 누수(유) 되는 부분이 없어야 하며 조립 시 호스 및 패킹에 손상이 없도록 각별한 주의를 기울여 작업하도록 한다.

• 작업내용 및 상세사항

No	기기명	규 격	수 량	작업 상세 사항	필요 부품	비 고
1	조타기	#46 (유압유)	2	유압유 교체 및 유압탱크 청소	유압유 80리터	현장확인
2	크레인	#46 (유압유) #220 (기어오일)	2	유압유 및 기어오일 교체 필터소제 및 유압탱크 청소	유압유 120리터 기어오일 15리터	현장확인
3	바우 스러스터	#46 (유압유)	1	유압유 교체 및 유압탱크 청소	유압유 150리터	현장확인
4	윈드라스	#46 (유압유)	1	유압유 교체 및 유압탱크 청소	유압유 400리터	현장확인
5	잠수 스테이지	#46 (유압유)	1	유압유 교체 및 유압탱크 청소	유압유 40리터	현장확인

5. 에어콘 정비 점검

• 시공자는 에어콘 콘덴서를 안전하게 분해, 소제하고 조립 시 튜브 및 패킹에 손상이 없도록 각별한 주의를 기울여 작업 하도록 한다.

•  시공자는 에어컨 덕트 청소작업 전 제반사항을 숙지하고 그 사항에 맞게 분해 및 정비점검을 실시하여내부에 이물질을 완벽하게 제거해야 한다.

No	기기명	규 격	수 량	작업 상세사항	비 고
1	에어컨	HI AIR KOREA HID-20WDE	1	* 콘덴서 분해 소제 * 아연봉 교환 2개	현장확인
			1	* 에어컨 덕트 청소

• 작업내용 및 상세사항

6. 기관실 미관 정비

• 기관실 바닥에 있는 폐유 및 이물질을 깨끗이 제거하고, 바닥 도장 작업 전 기관실 모든 기기 및 배전반 등에 페인트가 묻지 않게 마스킹 작업 후 도장 작업을 실시한다.

• 기관실 SEA CHEST 스트레이너 소제 시 내부 소제 후 감독관 확인 후 누수가 없도록 조립한다.

No	기기명	규 격	수 량	작업 상세사항	비 고
1	기관실 미관 정비		1식	기관실 바닥 소제 및 페인팅(회색)
2	해수 스트레이너		1O개소	해수 스트레이너 분해 소제