사적 제259호 강화선원사지 주변 현상변경허용기준

구 분	허용 기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10이상)
1구역	ㅇ 원지형 보존 ㅇ 등산 편의시설(계단, 안내판 등) 개선사업 허용 ㅇ 기존 건축물 범위내에서 개축 허용
2구역	ㅇ 기존 건축물 범위내에서 개축 허용
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 5m이하(1층)	ㅇ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층)
4구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m이하(2층)	ㅇ 건축물 최고높이 12m이하(2층)
5구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m이하(3층)	ㅇ 건축물 최고높이 14m이하(3층)
공통사항	ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.