천연기념물분과위원회 제11차 회의 내용 및 결과

□ 회의일시 : 2008. 11. 26(수), 14:00 ~ 17:00

□ 회의장소 : 국립고궁박물관 회의실

□ 출석위원 : 이인규, 박상진, 이은복, 김익수, 이광춘, 김덕현, 오경섭, 이흥식, 구태회, 김학범, 이창복, 양보경, 홍순민 등 13명

□ 회의내용 및 의결사항(세부내용 붙임 참조)

ㅇ 심의사항 : 15건(지정 2, 해제 2, 구역조정 2, 현상변경 8, 발굴허가 1)

- 결과 : 가결 10, 조건부 가결 3, 재심의 1, 부결 1

ㅇ 검토사항 :  6건(지정검토 2, 기본계획검토 4)

- 결과 : 지정추진 1, 재검토 3, 기타 2

□ 주요안건 : 붙임 참조

회의 안건 세부 현황

건     명

신 청 내 용

심의요지(조치의견)

1. 정읍 두월리 청실배나무 천연기념물 지정

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 소재지 : 전북 정읍시 산내면 두월리 1497

ㅇ 수  종 : 청실배나무(Pyrus ussuriensis var. ovoidea Rehder)

ㅇ 규  격 : 수고 19.5m, 흉고 2.29m

ㅇ 현  황 : 재래종 청실배나무로서는 보기 드물게 열매가 굵고 맛이 좋아 유전자원으로서도 보호할 값어치가 있음. 또 자람 상태가 좋고 헌칠하게 크게 자라 모양새가 아름다우며 나무의 굵기나 규모면에서도 노거수로서 품위를 갖추고 있음

<가 결>

2. 평창 운교리 밤나무 천연기념물 지정

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 소재지 : 강원 평창군 방림면 운교1리 46

ㅇ 수  종 : 밤나무(Castanea crenata Sieb. et Zucc.)

ㅇ 규  격 : 수고 14.2m, 근원 줄기둘레 6.38m

ㅇ 현  황 : 조선시대 운교역창의 마방터 앞에 심겨진 나무로서, 옛날에는 이곳에 성황당이 있었으며, 이 나무에서 열린 밤은 영명자(榮鳴玆)라고도 불리었음. 현재까지 조사된 밤나무로는 국내에서 가장 규격이 큰 나무로서 수형과 수세도 비교적 양호한 상태

<가 결>

3. 익산 신작리 곰솔 천연기념물 해제

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 문화재 : 천기 188 익산 신작리 곰솔

ㅇ 해제사유 : 낙뢰로 인한 고사

ㅇ 해제내용 : 보호구역 10,392㎡(28필지), 1주

<가 결>

- 고사목의 처리는 익산시와 협의 처리

4. 명주 삼산리 소나무 천연기념물 해제

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 문화재 : 천기 350 명주 삼산리 소나무

ㅇ 해제사유 : 자연고사

ㅇ 해제내용 : 보호구역 565㎡(1필지), 1주

<가 결>

- 고사목의 처리는 강릉시와 협의 처리

5. 천연기념물(식물, 천연보호구역) 문화재구역 조정

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 문화재 : 천기 1 대구 도동 측백나무 숲 등

ㅇ 내  용

- 수량 : 수림지 78건, 노거수 1건, 천연보호구역 9건

<가 결>

6. 청송 주왕산 주왕계곡 일원 등 명승 문화재구역 조정

ㅇ 신청인 : 문화재청장

ㅇ 문화재 : 명승 11 청송 주왕산 주왕계곡 일원 등

ㅇ 내  용

- 수량 : 명승 8건

<가 결>

7. 보령 외연도 상록수림 탐방로 설치

ㅇ 신청인 : 보령시장

ㅇ 문화재 : 천기 136 보령 외연도 상록수림

ㅇ 내  용

- 규모 : 총연장 1,000m, 목재데크

- 규격 : 폭 1.4m, 난간높이 1.2m

- 기타 : 쉼터 5개소, 관망대 4개소(연리지 사랑나무 등)

<가 결>

8. 제주 도순리 녹나무 자생지 궁산천 정비

ㅇ 신청인 : 서귀포시장

ㅇ 문화재 : 천기 162 제주 도순리 녹나무자생지

ㅇ 내  용

- 하천정비 : 전석쌓기 1,322㎡, 아스콘포장 2,357㎡

- 시민공원 조성 : 수목식재 128주, 탄성고무블럭(T=50㎜) 2,041.2㎡, 잔디식재 5,130.0㎡, 육각정자 2개소, 등의자 12개소, 이동식화장실 1개소

<조건부 가결>

- 실시설계를 문화재청의 검토를 받아 시행

9. 독도천연보호구역 내 노후 철탑 철거

ㅇ 신청인 : 경상북도지방경찰청장

ㅇ 문화재 : 천기 336 독도천연보호구역

ㅇ 내  용

- 노후 철탑 1기 철거

- 설치일자 : 1973년

- 규  격 : 가로 1.0m×세로 1.0m×높이 6.0m

<가 결>

10. 삼척 대이리 동굴지대 내 환선굴 모노레일 설치

ㅇ 신청인 : 삼척시장

ㅇ 문화재 : 천기 178 삼척 대이리 동굴지대

ㅇ 내  용

- 모노레일 설치

․ L=449m, B=10m(A=4,490㎡)

․ 차량수 : 40인승 2량

․ 포스트 설치 161개

- 승차장(2층) 연면적 760㎡, 하차장(1층) 연면적 100㎡

<조건부 가결>

- 대금굴과 함께 동굴전문가에 의한 상시 모니터링을 실시하고 매년 1월에 모니터링 결과 및 분석 보고서를 문화재청에 제출하도록 함

11. 한탄강 대교천 협곡 내 농가주택 및 창고 등 설치

ㅇ 신청인 : 박상철

ㅇ 문화재 : 천기 436 한탄강 대교천 현무암 협곡

ㅇ 내  용

- 농가주택 : 건축면적(연면적) 130㎡(130㎡), 지상1층(최고높이 4.5m)

- 창고신축 : 건축면적(연면적) 65㎡(65㎡), 지상1층(최고높이 4.5m)

※ 당초와 같은 지번 내에서 신축 위치를 협곡방향에서 7m 이격된 곳으로 변경

<부 결>

- 협곡 바로 인접하여 신축되는 사항으로 경관훼손의 우려가 있음

12. 죽령 옛길 전망대 등 설치사업

ㅇ 신청인 : 영주시장

ㅇ 문화재 : 명승 30 죽령옛길

ㅇ 내  용

- 조성내용 : 휴게쉼터 4개소, 입구부 정비, 죽지시비, 전망대, 촉령대/잔운대

- 이설 : 관광안내도 1개소, 표지판 1개소

- 철거 : 휀스 32.3m, 통나무 계단 13.5m

- 자연판석 포장(T=100) 2.5㎡, 경계석(200×200) 3.3m, 수목식재

<재심의>

- 현지조사 후 재심의

13. 문경 토끼비리 옛길 복원사업

ㅇ 신청인 : 문경시장

ㅇ 문화재 : 명승 31 문경 토끼비리

ㅇ 내  용

- 표토제거 및 면 고르기 326.0㎡

- 자연석 석축 : 높이 0.7～2.0m, 길이 62.2m

- 낙차공 및 박석포장 설치 1개소

- 목재데크(족흔 보존구간) : 폭 1.2m, 길이 24.91m

- 로프난간 : 높이 1.25m, 길이 120.0m, 로프 설치 12.0m

- 통나무 벤취(0.4×1.5m) 9개소

- 가지치기 143.6㎡

- 종합안내판, 전망대 안내판 등 안내판 5개소 설치

<가 결>

- 관계전문가 검토의견과 같이 보완하여 시행

14. 부산 영도 태종대 내 등대 승차장 파고라 설치 등

ㅇ 신청인 : 부산광역시 시설관리공단 이사장, 제7376부대장

ㅇ 문화재 : 명승 17 부산 영도 태종대

ㅇ 내  용

사 업 명	사 업 내 용
등대주차장 파고라	ㅇ위치 : 등대 승차장 ㅇ등대주차장 파고라(캐노피) 설치 - 규모 : B=16m,H=3.2m,T=3.3m - 재질 : 스텐레스
차량 유도 조망대	ㅇ위치 : 제7주차장 ㅇ차량 유도조망대 설치 - 규모 : B=1m, H=3m, T=3m - 재질 : 철재
물품보관함·캐노피	ㅇ위치 : 태종대 사무소 앞 ㅇ물품보관함, 캐노피 설치 - 규모 : B=4.6m,H=1.5m,T=2.7m - 재질 : 스텐레스
현수막 게시대	ㅇ위치 : 태종대 정문 옆 ㅇ현수막 게시대 설치 - 규모 : B=6.1m, H=7.18m, T=1m - 재질 : 스텐레스
태종소초 제논탐조등 진지 개축	ㅇ위치 : 태종소초 제논탐조등 진지 ㅇ진지 철거 및 신축 - 기존 탐조등 진지 철거 ․ 구조 : 라멘슬라브조 ․ 규모 : 3.3m×4.6m×6.0m - 탐조등 진지 신축 ․ 구조 : 조립식 철골조 ․ 규모 : 4.7m×4.5m×6.1m

<가 결>

15. 경남 하동군 갈사만 조선산업단지 조성부지내 화석 발굴

ㅇ 신청인 : 하동지구개발사업단

ㅇ 문화재 : 비지정 매장문화재(화석)

ㅇ 내  용

- 소재지 : 경남 하동군 금성면 가덕리 매립지역내 솟대바위 일대

- 발굴대상 : 솟대바위 주변 공룡화석

- 발굴기관 : 부경대학교 산학협력단

- 발굴면적 : 20m×20m

- 발굴기간 : 착수일로부터 150일

- 발 굴 비 : 1억원

<조건부 가결>

- 공사 시행시 관게전문가의 의한 모니터링을 하여 화석이 산출되거나 산출된 징후가 농후할 경우 발굴계획서를 문화재청의 검토를 받아 발굴 시행

□ 심의사항

□ 검토사항

건 명	신 청 내 용	검토요지(의견)
16. 진도 동거차도 유문암질 응회암과 규질 구상후추암 천연기념물 지정 검토	ㅇ 신청인 : 문화재청장 ㅇ 명 칭 : 진도 동거차도 유문암질 응회암과 규질 구상후추암 ㅇ 소재지 : 전남 진도 조도면 동거차도 북동쪽 해안 일대 ㅇ 현 황 : 백악기의 유문암질 응회암 속에 석영질 반암이 다양한 형태와 크기의 단괴 모양으로 산출되며, 미고결 상태의 응회암에 석영질 반암이 관입하면서 형성된 지질현상	ㅇ 보 류 - 학술적 가치 보완 후 재검토
17. 군산 말도 선캠브리아기 지층과 습곡구조 천연기념물 지정 검토	ㅇ 신청인 : 문화재청장 ㅇ 명 칭 : 군산 말도 선캠브리아기 지층과 습곡구조 ㅇ 소재지 : 전북 군산시 옥도면 말도리 ㅇ 현 황 : 말도리 해안에 분포하는 선캠브리아기 지층은 퇴적암 기원의 변성암으로서 다양한 퇴적구조(연흔과 사층리 등)를 아직까지도 잘 간직하고 있으며, 퇴적 이후의 지각운동에 의해 생긴 습곡과 단층 등의 구조를 매우 잘 보여줌	ㅇ 지정추진
18. 마라도천연보호구역 내 마라도등대 기본설계 검토	ㅇ 신청인 : 제주해양관리단장 ㅇ 문화재 : 천기 423 마라도천연보호구역 ㅇ 내 용 - 건축면적 : 1,162.35㎡ - 연면적 : 1,777.53㎡ (지하 160.15㎡, 지상 1,617.38㎡) ․지하1층 : 전기실, 기계실, 저수조 160.15㎡ ․지상1층 : 안내, 사무실, 게스트룸, 창고, 발전기실, 축전지실 622.20㎡ ․지상2층 : 전시실, 영상관, 전망데크 701.07㎡ ․등탑 : 전망대 127.57㎡ ․숙소동(지상1층) : 숙소 3개실 166.54㎡ - 구조 : 철근콘크리트구조 - 규모 : 지하1층, 지하2층(건물높이 : 24.7m) / 건물2동 연결	ㅇ 재검토 - 건물 내 시설을 꼭 필요한 시설로 제한하고 이에 맞는 건물규모를 변경하여 재검토
19. 홍도천연보호구역 홍도생태관 건립 설계 검토	ㅇ 신청인 : 신안군수 ㅇ 문화재 : 천기 170 홍도천연보호구역 ㅇ 내 용 - 건축면적 : 220.22㎡(증축면적 : 9.30㎡) - 연 면 적 : 458.52㎡ - 규 모 : 지상3층(건물높이 : 8.1m) - 구 조 : 철근콘크리트조	ㅇ 재검토 - 홍도와 어울리는 건물형태, 회벽마감을 하고건물배치를 전시계획에 맞추어 설계를 보완하여 재검토
20. 남해 가천 다랑이논 관광센터 건립 설계 검토	ㅇ 신청인 : 남해군수 ㅇ 문화재 : 명승 15 남해 가천마을 다랑이논 ㅇ 내 용 - 건축면적 : 149.97㎡(신축면적 100.89㎡) - 기존 화장실 연결통로 : 9.0m - 규 모 : 지상1층(건물높이 8.25m) - 구 조 : 철근콘크리트조 - 기존 석축 해체 및 재설치 : 140.5m(높이 : 2.0～3.8m) - 콘크리트 옹벽 설치 : 42.5m(높이 : 3.8m)	ㅇ 보완 후 시행 - 주변 경관과 어울리고 기능에 맞도록 보완하고 문화재청 검토 시행
21. 보길도 윤선도 원림 마을회관 및 경로당 신축 설계 검토	ㅇ 신청인 : 완도군수 ㅇ 문화재 : 명승 34 보길도 윤선도 원림 ㅇ 내 용 <제1안> - 건축/연면적 : 114.75/220.59㎡ - 규모 : 1동 2층, 정면5칸, 측면3칸(1층 돌출 1칸) - 구조 : RC조+한식목구조, 홑처마 - 기타 부대공사 : 잔디블럭 포장, 배수로 설치, 석축 및 정화조, 조경식재 등 <제2안 : 제1안 검토의견에 따른 변경안> - 건축면적 : 162.12㎡ - 규모 : 1동 1층 - 구조 : “ㄱ”자형 형태 한식 목구조, 홑처마 - 기타 부대공사 등 : 동일	ㅇ 제2안으로 추진