[사적 제223호 숭의전지 주변 현상변경 허용기준]

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 신축불가 ㅇ 기존건물 개․보수 범위내(단 묘지인 경우, 100㎡이하 허용)
2구역	ㅇ 건축물 최고높이 8m 이하(2층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내	ㅇ 건축물 최고높이 12m 이하(2층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내
3구역	ㅇ 건축물 최고높이 11m 이하(3층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내	ㅇ 건축물 최고높이 15m 이하(3층) ㅇ 기존건물 개․보수 범위내
4구역	ㅇ 연천군 타 관계법에 따라 처리
공통사항	ㅇ 과도한 절토 및 성토금지 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함.