ㅇ 사적 제381호 “여수충민사” 주변 현상변경허용기준

구 분	허용기준		비 고
	평스라브	경사지붕 (경사가 3:10 이상)
제1구역	ㅇ 신축 불가 ㅇ 개 ․ 재축 허용 ㅇ 원지형 보존
제2구역	건축물 최고높이 8m이하(2층 이하)	건축물 최고높이 11m이하(2층 이하)	개 ․ 재축 허용
제3구역	건축물 최고높이 14m이하(4층 이하)	건축물 최고높이 18m이하(4층 이하)
제4구역	ㅇ 여수시 도시계획에 따라 처리
공통사항	ㅇ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.