국립무형유산원 시설유지 및 안전관리 현황

2020. 07.

□ 시설현황

ㅇ 소 재 지 : 전북 전주시 완산구 서학로95 (옛 전북 산림환경연구소 부지)

ㅇ 시설규모 : 58,156㎡(부지), 29,827.93㎡(연면적), 지하 1층/지상 5층

ㅇ 구조 : 철근콘크리트 / 철골철근콘크리트조

ㅇ 지역지구 : 제1종일반주거지역 / 문화지구

ㅇ 주용도 : 문화 및 집회시설(공연장, 집회장, 전시공간, 부속시설)

□ 시설유지 및 안전관리 현황

ㅇ 시설물의 전반적인 수시점검 및 관리

구분	수행내용	점검주기	비고
시설 관리	건축물, 공작물, 옥외시설물, 기타 부대시설물의 유지관리, 조경, 공연장, 기계, 전기 ․ 통신 등 분야별 수시점검 및 안전관리	일일점검(주2, 야1) 주간점검(주1회) 월간점검(월1회) 특별점검 : 해빙기, 동절기, 장마철 등
시설경비․미화	ㅇ경비 : 화재, 도난 등의 예방 및 출입자 통제 및 내방객 안내, 입주인원의 안전확보 등 주기적인 순찰업무 수행 ㅇ미화 : 청결하고 쾌적한 업무환경 조성을 위한 주기적 시설물 청소 및 기관 이미지 향상과 건물수명 연장에 기여	ㅇ경비 : 주간, 야간 근무 및 일일보고 ㅇ미화 : 청소작업일지 일일보고
공연장 안전	자체 공연 : 공연 시작전 1시간 안전교육 진행(온라인, 오프라인 병행) 대관 공연 : 무대 셋팅 작업 전 스테프 안전교육 진행, 출연진 공연 시작 전 안전교육 진행(온라인, 오프라인 병행)	공연 시작 전 1시간 안전교육 의무화

ㅇ 각 분야의 전문 업체를 통한 유지보수

구분	수행내용	점검주기	비고
소방유지관리	소화전 등 소방시설물 일체의 예방점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
승강기유지관리	시설 내 설치된 승강기(12대) 및 부대품 등에 대한 기능 점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
통신유지관리	통신장비 및 통신선로 일체의 예방점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
방범시스템 유지관리	CCTV시스템 및 부대시설에 대한 예방점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
영상방송유지관리	영상, 방송장비(선로포함) 및 관련 부대시설에 대한 점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
자동제어시스템 유지관리	시설 내 설치된 자동제어시스템 점검 및 수리	월 1회	요청 시 수시점검
화분위탁관리	중정 화분에 대한 계절별 식재교체 및 점검 등	월 2회	요청 시 수시점검

ㅇ 공적 정기점검

구분	수행내용	점검주기	비고
시설물 정기점검	안전진단전문기관에 의뢰하여 실시 및 FMS 시스템 활용, 안전점검이력관리	년 2회
소방종합정밀점검	소방시설에 대한 시험 및 일체 점검	년 1회
소방작동기능점검	소방시설을 조작하여 정상작동 여부를 점검	년 1회
물탱크 청소	물탱크 3개소(793톤) 청소 및 소독	년 2회
시설물 방제 및 소독	해충 및 감염병 예방을 위한 방제 실시	년 5회
수질검사	시설 내 저수조수의 일반세균, 대장균류, 잔류염소 등 검사	년 1회
전기 정기검사	시설 내 전기설비 및 고압시설 등에 관한 검사	3년 1회	‘19년도 수행
전기설비 정기검사	시설 내 태양광 자가용 전기설비에 관한 전기검사	4년 1회	‘17년도 수행

ㅇ 일상점검 및 각종 안전활동

구분	수행내용	점검주기	비고
일일 안전조회 실시	- 당일 위험요소 및 특이사항에 대한 교육 실시 - 작업용 도구 및 보호구 착용상태 확인 - 위험예지 훈련 및 당부	매일
안전의 날 행사	- 매월 4일 안전점검의 날 실시 - 건축, 전기, 기계, 공연장 분야별 안점점검 - 무재해 결의 대회 실시 - 합동 안전점검 실시 - 근로자에 대한 안전교육	월1회