과 업 내 용 서

- 2018년 등록문화재(동산) 정기조사 -

1. 과업 목적

ㅇ 등록문화재 주기적 조사․점검으로 사전 예방적 보존관리 체계를 구축하고, 조사결과를 효율적 활용정책 수립의 기초자료로 활용

	법적근거
▲ 문화재보호법 제44조(정기조사) 및 제59조(준용규정), 시행규칙 28조(정기조사의 주기 및 조사기록) - 현상․관리․수리 기타 환경 보전상황 등에 관하여 정기 조사하여야 함 - ‘건물 안에 보관하여 관리하는 문화재’에 대한 정기조사는 5년마다 실시 ▲ 국가지정문화재 정기조사 운영지침(훈령) - 동산분야 등록문화재는 5년을 주기로 조사, 다만, 야외에 설치되어 있는 비석 등은 3년 주기로 조사 - 현재 훈령의 적용범위가 지정문화재에 국한되어 있으나 ‘18.3～4월 중 등록문화재로 확대 예정

2. 과업 개요

가. 용 역 명 : 2018년 등록문화재(동산) 정기조사 용역

나. 용역기간 : 착수일로부터 240일(단, 2018.12.14.(금)까지)

다. 조사대상 : 등록문화재(동산) 151건     * 세부 목록 붙임 참고

라. 과업내용

ㅇ 자문위원회 구성 및 운영

- 정기조사의 전문성과 객관성을 위해 내․외부 관계전문가가 참여하는 정기조사 자문위원회(이하 ‘자문위’) 구성․운영

* 조사대상 151건에 대한 각 분야의 보존처리 등 관계전문가 포함, 훈령 의거 7인 이내로 구성

- 자문위는 용역 조사기간 내 최소 격월 1회로 개최하며, 용역수행자가 실시하는 정기조사 등에 대한 자문의견 제시

- 조사방향에 대한 가이드라인, 소유주체 또는 재질별 조사 방법 등 제시

- 조사결과(재조사 및 과학적 조사 필요 문화재, 등급분류 및 후속조치 등)에 대한 검토 및 제안

ㅇ 등록문화재 정기조사(목록 정비, 현장 조사 등)

- 소유주체별 조사 방법에 대해서는 자문위의 의견을 반영하여 진행

▪ 국가 및 지자체 소유 문화재는 기관별 책임성 강화를 위해 자체 정기조사 후 결과 제출 예정

▪ 보존처리 등 전문인력이 있는 공공기관의 자체 정기조사 실시 여부는 자문위를 통해 결정

※ 조사대상 문화재 151건 : 국가 및 지자체 소유 36건, 공공기관 소유 33건, 개인 및 민간단체 소유 81건, 기타 1건

- 문화재에 대한 현장조사 전에 수집 가능한 자료를 미리 확보 및 정리

▪ 조사계획 수립 시 등록문화재(동산, 254건) 전체 목록현황을 정비(재질별 분류 등)하여 분류기준 등과 함께 자문위에 보고하고, 등록 시 자료 등을 토대로 조사서를 미리 작성하여 조사위원과 공유

▪ 소유자에게는 조사일 10일 전까지 조사일정 및 방법을 안내하여야 함

- 현장조사 인력은 자문위와 협의하여 최소 4인 이상으로 구성

▪ 보존처리 등 관계전문가 2인 이상, 연구원․보조연구원(사진 촬영인력 포함) 등 2인 이상

▪ 조사인력과 별도로 민간, 공공기관 소유 문화재 조사 시에는 해당 지역 지방자치단체 공무원 또는 지자체에서 지정하는 자가 입회하도록 함(용역수행자가 현장조사 전 일정 협의하여 진행)

- 현장조사는 훈령의 유형별 조사서식 및 매뉴얼에 따라 기록하고, 문화재별

등급분류 및 후속 조치 필요사항과 이에 대한 판단 근거가 포함되어야 함

▪ 자체적으로 정기조사를 실시하는 기관의 경우 용역수행자가 결과를 제출받아 취합․보완 및 분석 후 자문위에 보고, 필요 시 자문위 의견 등에 따라 재조사 등(용역수행자 현장조사) 실시

▪ 조사서 항목에 있는 현황사진은 수량과 각각의 보존상태 등의 파악이 가능하도록 촬영하여 첨부하고, 대상 문화재에 대한 전체 세부현황 파악이 가능한 디지털이미지파일 등은 별도 제출

▪ 문화재청 및 자문위의 의견에 따라 필요 시 과학적 조사를 실시할 수 있음

※ 정기조사서 양식 : 국가지정문화재 정기조사 운영지침 별지 제1호, 제3호 서식(붙임 참조)

ㅇ 조사결과 분석 및 확정

- 현장조사 결과는 훈령에 따른 정기조사 서식(별지) 항목과 등급분류(제9조), 문화재별로 보존 및 활용에 필요한 후속조치 사항 등을 포함하여 자문위에 보고하고, 자문위의 검토의견을 반영하여 보완 및 결과 분석

- 최종 결과보고서는 자문위 및 문화재청의 검토 등을 거쳐 확정하고, 조사결과는 문화재전자행정시스템에 반영(입력 등)하고 최종 목록현황을 문화재청과 협의된 양식(엑셀 파일 등)으로 정리하여 제출

3. 과업 수행 지침

가. 일반사항

ㅇ 용역수행자는 계약일부터 7일 이내에 다음의 서류를 작성․제출하여야 한다.

- 착수계, 책임연구원 선임계(재직증명서 포함)

- 확정된 참여 연구원 명단 및 이력사항(개인 이력을 증명할 수 있는 증빙자료 포함, 재직증명서․학위증명서․자격증 등)

- 사업수행계획서(추진계획, 일정표, 조직도 등 포함)

- 참여자 투입계획 및 보안유지 각서(참여자 개별 서명)

- 산출내역서, 위 제출서류에 날인한 인감증명서

ㅇ 용역수행자는 세부적인 조사의 방향․범위․내용 및 수행 방법 등에 대하여 사전에 발주청과 협의하여야 하며, 용역의 내실화와 실효성 있는 결과를 도출할 수 있도록 하기 위하여 반드시 관계전문가 자문회의를 개최하여야 한다.

ㅇ 관련 분야의 전문가로 구성된 자문위원단을 구성하고 용역 수행 중에 있어 수시 의견을 들어 용역을 추진하도록 한다. 자문위원단의 구성 및 조사인력 선정은 발주청과 사전 협의하여 정한다.

- 조사대상 각 분야의 보존처리 등을 검토할 수 있는 관계전문가 포함 (훈령 의거 7인 이내로 구성)

- 자문위원회는 용역 조사기간 내 최소 격월 1회로 개최하며, 개최일 2주 전에 문화재청에 일시 통보(날짜 사전 협의)

- 회의 개최일 1주 전에 발주처 및 자문위원에게 회의자료 및 정기조사서 등 전송

- 회의 후 결과 보고는 공문으로 문화재청으로 발송할 것(회의 후 10일 이내)

ㅇ 보고회 및 자문회의에 소요되는 비용은 용역수행자가 부담하도록 하며 소요비용은 용역비에 포함된 것으로 본다.

ㅇ 조사계획 수립 시 등록문화재 전체(동산 254건, ‘17.12.31.기준) 목록현황을 정비(재질별 분류 등)하고 분류기준 등과 함께 자문위원회에 보고하여 검토의견을 반영하여야 한다.

ㅇ 현장조사 이전에 등록 시 자료 등을 토대로 조사서를 미리 작성하여 조사위원에게 보내주어야 하며, 소유자에게는 조사일 10일 전까지 조사일정 및 방법을 안내하여야 한다.

ㅇ 현장조사 인력은 자문위원회와 협의하여 보존처리 등 관계전문가 2인 이상, 연구원․보조연구원(사진 촬영인력 포함) 등 2인 이상을 포함하여 최소 4인 이상으로 구성하여야 한다.

ㅇ 조사인력과 별도로 민간, 공공기관 소유 문화재 조사 시에는 해당 지역 지방자치단체 공무원 또는 지자체에서 지정하는 자가 입회하도록 하여야 한다.(용역수행자가 현장조사 전 일정 협의하여 진행한다.)

ㅇ 현장조사는 국가지정문화재 정기조사 운영지침(훈령)의 유형별 조사서식 및 매뉴얼에 따라 기록하고, 문화재별 등급분류 및 후속 조치 필요사항과 이에 대한 판단 근거가 포함되어야 한다.

- 자체적으로 정기조사를 실시하는 기관의 경우 용역수행자가 결과를 제출받아  취합․보완 및 분석 후 자문위원회에 보고하고, 필요 시 자문위원회 의견 등에 따라 재조사 등(용역수행자 현장조사)을 실시한다.

- 조사서의 현황사진은 수량과 각각의 보존상태 등 조사 항목의 파악이 가능하도록 촬영하여 첨부하고, 대상 문화재에 대한 전체 세부현황 파악이 가능한 디지털이미지파일 등은 별도로 제출한다.

- 문화재청 및 자문위원회의 의견에 따라 필요 시 과학적 조사를 실시할 수 있다.

ㅇ 용역책임자는 용역일정을 준수하고, 감독공무원이 용역과정을 확인할 수 있도록 감독공무원이 정하는 바에 따라 용역수행 진도를 주 단위로 보고하여야 하며, 과업 진행사항을 발주청과 수시로 협의하여야 한다.

ㅇ 이 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 관행에 따라 당연히 수행하여야 할 경미한 사항은 상호 협의 하에 추진하며, 중대한 상황의 변경으로 계약의 변경이 불가피한 경우에는 발주청과 협의하여 과업의 범위, 내용, 비용 및 기간 등을 변경할 수 있다.

ㅇ 과업수행을 위한 각종 법령에 따른 허가, 출입에 필요한 절차, 자료의 수집 등은 용역수행자의 책임 하에 진행하도록 하며, 행정 상 필요한 사항은 발주청이 협조․지원 할 수 있다.

ㅇ 과업수행자는 용역수행에 있어 본 과업 및 제반 관련 규정을 준수하여야 하며 임의적인 해석을 통한 용역수행을 금하며 사전에 발주청과 협의 결정 추진하여야 한다. 해석이 서로 상이할 경우에는 발주청의 해석이 우선한다.

ㅇ 용역수행자는 성과품 납품 시 감독공무원의 사전 검수를 득한 후 납품한다.

ㅇ 용역수행 중 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우 용역수행자는 일부 과업내용을 의뢰하여 수행할 수 있으며 의뢰한 결과물 및 보완사항에 대하여는 용역업체가 책임을 진다.

ㅇ 정기조사 대상 등록문화재는 취급 시 주의를 기울여야 하며, 용역수행자가 주관하는 정기조사 과정에서 발생하는 등록문화재의 파손, 손상 등에 대해서는 용역수행자가 손해배상 등을 포함한 모든 책임을 진다.

나. 특기사항

ㅇ 다음 사항에 해당하는 사례가 발생하였을 경우 발주청의 판단에 의해 일방적으로 용역계약을 해지할 수 있으며, 용역수행자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없고 어떠한 형태로든 보상을 청구할 수 없다.

- 과업의 이행 수준이 현저히 미달하여 용역기간 내에 용역을 완료할 수 없다고 판단하여 2회 이상 그 시정을 요구하였으나 이에 응하지 아니한 경우

- 용역 목적 및 의도 등에 부합하지 아니하여 2회 이상 그 수정을 요구하였으나 이에 응하지 아니한 경우

- 계약 내용에 대한 발주청의 지시에 따르지 않을 때

ㅇ 용역참여자의 용역수행 능력이 부족하여 용역성과물의 질적 수준이 현저히 저하될 우려가 있거나 발주청의 지시에 정당한 사유 없이 불응하는 경우, 발주청에서는 용역참여자 교체를 요구할 수 있으며 용역수행자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

ㅇ 용역과정 상 발주청의 승인을 거친 사항이라 하더라도 조사, 분석,  판단 등의 오류가 발견된 성과품에 대해서는 용역이 완료된 후라도 별도 용역비 청구없이 성과물을 수정 제출하여야 한다. 과업수행의 잘못으로 인하여 재난이 발생하였을 경우 과업수행에 대한 책임을 져야 한다.

ㅇ 보안사항

- 과업 수행 중 자료관리 책임자를 지정․운영하여 과업 자료의 분실, 도난 및 유출을 방지하여야 하며, 특히 PC 및 보조기억장치 등의 보안관리를 철저히 하여야 한다.

- 과업 수행 중에 취득한 보안사항이나 연구성과 등에 대하여 발주청과 사전 협의 없이 대외에 발표하거나 자료를 유출하여서는 안되며, 사적인 목적으로 이용할 수 없다.

- 이 용역의 중요 사안이나 민감한 사안에 대한 언론취재에 대하여는 문화재청과 사전에 협의하여야 한다.

- 이 용역과 관련한 각종 보안사고에 대하여는 용역 수행자가 모든 책임을 져야 하며, 보안사항 위반시 발주청은 계약 후에도 계약 해지와 함께 인적․물적․기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

4. 성과품 납품

가. 성과품 제출

ㅇ 각 성과품은 제출 전에 발주청의 검토․검수 후 납품한다.

ㅇ 발주청이 과업 성과품에 대하여 미흡한 부분의 수정․보완을 요구할 경우 완료 후라도 과업수행자 부담으로 수정․보완하여 제출하여야 한다.

ㅇ 용역 수행 중 발생된 모든 관련 자료는 일목요연하게 정리하여 함께 제출하여야 한다.

나. 성과품 내용

ㅇ ’2018년 등록문화재(동산) 정기조사’ 보고서 : 20부(칼라·흑백혼용)

ㅇ 보고서 파일 CD 제작 (PDF) : 6장

ㅇ 보고서 파일 CD 제작 (PDF, HWP) : 3장

ㅇ 대상 문화재에 대한 세부현황 파악이 가능한 디지털 이미지 파일 등과 용역 수행과정에서 수집된 기초자료 및 참고자료 일체가 저장된 외장하드 : 3개

- (사진 파일의 경우) 디지털 이미지 사이즈 3328 x 4992 화소 이상, 해상도 및 파일용량 300dpi와 10MB 이상, JPG 파일로 제출

5. 저작재산권 관련사항

가. 본 과업수행의 결과로 발생하는 모든 결과물의 지식재산권은 일반용역 계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다.

나. 다만, 그 결과물이 공공저작물로서 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우, 계약예규 제56조 단서에 따라 추후 협의를 통해 「저작재산권 양도계약서」를 체결하여 공동소유와 달리 정할 수 있다.

붙임  1. 조사대상 문화재 목록 1부

2. 정기조사서 양식 1부.  끝.

붙임 1		정기조사 대상 등록문화재(동산) 목록

□ 정기조사 대상 등록문화재(동산) 건수 : 151건

일련 번호	등록일	등록 번호	문화재명	건수	세부수량	재질	지역 (1)	지역 (2)	소유구분	소유자	비고
1	12.04.18	487	부채를 든 자화상	1	1점,45.5×60.8cm	서화	경기	과천시	국가	국립현대미술관	5년 이상 경과
2	06.12.04	320	국가표준 도량형 유물	1	236건 549점	기타	경기	과천시	국가	산업통상자원부 국가기술표준원	5년 이상 경과
3	08.08.12	399	상주의용소방대 소방차	1	1대	금속	경기	남양주시	사유	○○○	5년 이상 경과
4	08.08.12	401	신진 퍼블리카	1	1대	운송기기	경기	남양주시	사유	○○○	5년 이상 경과
5	09.04.22	434	인쇄전신기	1	1점, 100×60×110cm	금속	경기	성남시	사유	주식회사 KT	5년 이상 경과
6	12.12.24	529-2	전보장정(電報章程)	1	16.7×26.8cm, 1권	종이	경기	성남시	사유	한국학중앙연구원(장서각)	5년 이상 경과
7	12.12.24	528-2	국문정리(國文正理)	1	17.0×24.3cm,1권	종이	경기	성남시	사유	한국학중앙연구원(학술정보관)	5년 이상 경과
8	13.08.27	556	현대자동차 포니1	1	1대	금속 등	경기	여주군	사유	○○○	3년 이상(야외)
9	11.10.17	479	홍난파 동요 악보 원판	1	51매, 14*20*2cm	혼합(목재, 금속)	경기	용인시	사유	단국대학교	5년 이상 경과
10	08.10.17	417	파시형 증기기관차 23호	1	1대 ·W3,250H4,750동륜직경1,850	운송기기	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
11	08.10.17	418	협궤 증기기관차 13호	1	1대 ·W3,200H2,400동륜직경900	운송기기	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
12	08.10.17	419	대통령 전용 객차	1	1대 ·L24,500W3,000H3,400	금속	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
13	08.10.17	420	주한 유엔군사령관 전용 객차	1	1대 ·L23,200W3,000H3,400	운송기기	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
14	08.10.17	421	협궤무개화차	1	1대 ·L8,204W1,981H1,676궤간거리762	운송기기	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
15	08.10.17	422	협궤유개화차	1	1대 ·L8,204W1,981H2,794궤간거리762	운송기기	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
16	08.10.17	423	대한제국기 철도 통표	1	33×39 75×54 58×72 60×70 60×65	금속	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
17	08.10.17	424	대한제국기 경인철도 레일	1	L1,070	금속	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
18	08.10.17	425	쌍신폐색기	1	440×300	직물	경기	의왕시	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
19	04.02.06	78	경의선 장단역 증기기관차	1	기관차화통 1식(길이15m,폭3.5m,높이4m)	금속	경기	파주시	국가	문화재청	5년 이상 경과
20	08.08.12	383	미 해병대원 버스비어(A. W. Busbea) 기증 태극기	1	1점(86.3*69.3cm)	직물(태극기)	경기	하남시	지방	하남시	5년 이상 경과
21	14.10.29	617	양산 통도사 자장암 마애아미타여래삼존상	1	3좌[불좌상(본존):상높이 454㎝ 무릎폭 240㎝ 보살입상(우):상높이186.4㎝어깨폭51㎝ 보살입상(좌):상높이195.5㎝어깨폭48㎝]	석재	경남	양산시	사유	통도사 자장암	3년 이상(야외)
22	10.06.25	463	백두산함 돛대	1	1건, 폭5.2m, 높이11m	목재	경남	창원시	국가	해군사관학교	5년 이상 경과
23	12.06.19	496	최송설당 상	1	1점, 동상 173*79*66cm,좌대 165*82*82cm	금속	경북	김천시	사유	학교법인송설당교육재단(김천고등학교 송설역사관)	5년 이상 경과
24	14.10.29	618	청도 신둔사 영산보탑 및 탑비	1	2기[영산보탑:전체높이 578㎝ 영산보탑비:전체높이140.5㎝ 비신:133.5×42.5×21㎝]	석재	경북	청도군	사유	신둔사	3년 이상(야외)
25	13.08.27	551	압사기	1	1점 152(w)×119(h)×182(∅)츠	금속	대전	유성구	공공기관	한국조폐공사(화폐박물관)	3년 이상(야외)
26	08.10.17	415	미카형 증기기관차 129호	1	1건 ·동륜직경1,450L22,094W3,708H4,507 ·객차:L21mW3m,80인용비둘기호	금속	대전	유성구	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
27	08.10.17	416	디젤전기기관차 2001호	1	1대 ·L16,000W3,054H4,570	금속	부산	부산진구	공공기관	한국철도공사	5년 이상 경과
28	12.04.18	494	부산 전차	1	1량, 길이 14m, 높이 3.2m, 폭 2.4m	운송기기	부산	서구	사유	동아대학교	5년 이상 경과
29	11.08.24	474	광복군가집 제1집	1	1권, 13*18cm, 16쪽	종이	부산	서구	사유	○○○	5년 이상 경과
30	11.10.17	477	빅타레코드 금속 원반	1	1식(587매), 지름 26.6cm/로엔엔터테인먼트 10매, 국립민속박물관 577매 소장(2011.12.29 기증) 단,KJ3013-B는19.8cm	금속	서울	강남/종로구	혼합(국가, 사)	㈜로엔엔터테인먼트/국립민속박물관	5년 이상 경과
31	10.08.24	468	명신여학교 태극기·현판·완문	1	1건 3점	직물(태극기)	서울	강남구	사유	숙명여자고등학교	5년 이상 경과
32	10.08.24	466	엄복동 자전거	1	1건	금속	서울	강동구	사유	○○○	5년 이상 경과
33	12.10.17	505	한성순보(漢城旬報)	1	1건 1식, 20×29cm, 18～24면 1단,순한문,소장현황:1～36호(미소장:6개,1,2,7,34～36호)	종이	서울	관악구	사유	서울대학교(서울대 중앙도서관)	5년 이상 경과
34	12.10.17	512	대조선독립협회회보(大朝鮮獨立協會會報)	1	1건 1식(9책), 14.5×20.8cm, 국판 10전, 한문전용에국한문혼용병행	종이	서울	관악구	사유	서울대학교(서울대 중앙도서관)	5년 이상 경과
35	12.10.17	509-3	대한매일신보	1	1건 1식, 35×51cm, 타블로이드판, 6면 4단, 한글·영문→국한문판/영문판/한글판, 소장현황 : 영문+한글판(168호) - 1904.8.4(16호)～1904.12.31(137호) - 1905.1.5(1호)～1905.3.9(52호) 국한문(551호) - 1905.8.11(1호)～ 1909.6.30(1134호)	종이	서울	관악구	사유	서울대학교(서울대 중앙도서관)	5년 이상 경과
36	12.12.24	525	국한회어(國漢會語)	1	건 20.3×31.2cm 1권/ 곤20.6×32.2cm1권	종이	서울	관악구	사유	서울대학교(서울대학교 규장각 한국학연구원)	5년 이상 경과
37	11.02.25	470-1	김소월 시집 진달래꽃	1	1점, 152*110*13mm	종이	서울	금천구	사유	○○○	5년 이상 경과
38	12.04.18	490	제14회 런던올림픽 후원권	1	1점, 후원권 12.1×7cm/틀 22.8×17.5cm	지류	서울	노원구	사유	대한체육회(한국체육박물관)	5년 이상 경과
39	12.04.18	492	제14회 런던올림픽 참가 페넌트	1	1점, 아랫면 143cm, 높이 43cm, 빗면 143.5cm	금속, 직물	서울	노원구	사유	대한체육회(한국체육박물관)	5년 이상 경과
40	12.04.18	493	제1회 아시안컵 축구대회 우승컵	1	1점, 높이 24.5㎝, 지름 19.2∼24㎝	금속	서울	노원구	사유	대한체육회(한국체육박물관)	5년 이상 경과
41	12.04.18	491-1	이원순 유물	1	여행증명서 1점, 21×30cm, 2매	기타	서울	노원구	사유	대한체육회(한국체육박물관)	5년 이상 경과
42	12.08.13	498	청년단 야구대회 우승기	1	1점, 58.5×34cm, 수술6cm	직물 등	서울	노원구	사유	대한체육회(한국체육박물관)	5년 이상 경과
43	12.08.13	499	전국체육대회 우승기, 2위기, 3위기	1	1건(3점), 137×102cm 116×86cm (3점)	직물 등	서울	노원구	사유	대한체육회(한국체육박물관)	5년 이상 경과
44	10.06.25	460	한국광복군 군복	1	1건 2점, 길이 62cm·품 46cm(상의), 길이 94cm·허리둘레 98cm(하의)	직물	서울	노원구	국가	육군박물관	5년 이상 경과
45	10.06.25	461	대한민국 육군기	1	1건, 127cm×98.5cm	직물	서울	노원구	국가	육군박물관	5년 이상 경과
46	08.08.12	398	박정희대통령 의전용 세단	1	1대	금속	서울	노원구	국가	육군사관학교 육군박물관	5년 이상 경과
47	12.08.13	503	청강 김영훈(晴崗 金永勳) 진료기록물	1	21건 955점	종이	서울	동대문구	사유	경희대학교한의학역사박물관	5년 이상 경과
48	12.12.24	528-1	국문정리(國文正理)	1	17.0×24.5cm,1권	종이	서울	마포구	사유	서강대학교(서강대학교 로욜라도서관)	5년 이상 경과
49	07.09.17	342	미몽	1	RP 35mm(7권, 완권) 상영시간48분	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
50	07.09.17	343	자유만세	1	DN 35mm(사운드 이미지 각 6권) 상영시간50분	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
51	07.09.17	344	검사와 여선생	1	DN 35mm(사운드 이미지 각 4권) 상영시간40분	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
52	07.09.17	345	마음의 고향	1	DN 35mm(사운드 이미지 각 4권) 상영시간76분	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
53	07.09.17	346	피아골	1	ON 35mm(사운드 이미지 각 11권) 상영시간108분	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
54	07.09.17	347	자유부인	1	ON 35mm(사운드 이미지 각 12권) 상영시간120분	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
55	07.09.17	348	시집가는 날(일명 : 맹진사댁 경사)	1	ON 35mm(사운드 이미지 각 9권) 상영시간77분	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
56	12.02.16	488	청춘의 십자로	1	1점, Original Negative Film, 총7권, 35mm	필름	서울	마포구	사유	한국영상자료원	5년 이상 경과
57	09.10.12	445	알렌의 진단서	1	1점, 205mm×140mm	종이	서울	서대문구	사유	연세대의대 동은의학박물관	5년 이상 경과
58	09.10.12	446	알렌의 검안경	1	1건, 42mm×180mm	광학기기	서울	서대문구	사유	연세대의대 동은의학박물관	5년 이상 경과
59	09.10.12	448	에비슨의 수술장면 유리건판 필름	1	1점, 83mm×82mm	필름	서울	서대문구	사유	연세대의대 동은의학박물관	5년 이상 경과
60	09.10.12	450	분쉬의 외과도구	1	1건(기구 10점, 함 1점), 197mm×72mm×32mm	금속	서울	서대문구	사유	연세대의대 동은의학박물관	5년 이상 경과
61	12.06.19	495	러들로 흉판	1	1점,가로 73cm, 높이 64cm, 두께 1.5-1.9cm	금속	서울	서대문구	사유	연세대학교 동은의학박물관	5년 이상 경과
62	09.10.12	447	제중원 1차년도 보고서	1	1권, 135mm×195mm, 38쪽	종이	서울	서대문구	사유	연세대학교 학술정보원	5년 이상 경과
63	11.10.17	478	찬양가	1	1권, 15*21.7cm	종이	서울	서대문구	사유	연세대학교 학술정보원	5년 이상 경과
64	12.10.17	506	독립신문	1	1건 1식, 23×35cm, 4면 3단, 한글 전용(한글·영문→한글판/영문판), 소장현황 : <한글>(476호) (1896년)1권:1호～116호 (1897년)2권:16호～154호 (미소장 : 1～15, 92호) (1898년)3권:1호～75호 (미소장 : 17～19,41,52～228) (1899년)4권:1호～190호 (미소장 : 17～31,191～278호) <영문판>(319호) (1896권)1권:미소장(1～116호) (1897년)2권:1호～154호 (1898년)3권:1호～151호 (1899년)4권:1호～14호 (미소장 : 15～21호)	종이	서울	서대문구	사유	연세대학교(연세대 학술정보원)	5년 이상 경과
65	12.10.17	507	협성회회보	1	1건 1식, 19.3×25.3cm, 4면 2단, 한글 전용, 소장현황 : 1～14호 (미소장:13호)	종이	서울	서대문구	사유	연세대학교(연세대 학술정보원)	5년 이상 경과
66	12.10.17	508	매일신문	1	1건 1식, 19.3×25.3cm, 4면 2단, 한글 전용, 소장현황 : 1～278호	종이	서울	서대문구	사유	연세대학교(연세대 학술정보원)	5년 이상 경과
67	12.10.17	510	독립신문(獨立新聞) 상해판	1	1건 1식, 28.0×40.5cm, 4면 6단, 국한문혼용, 소장현황 : 1919.8.21(1호)～1925.11.11(189호) (미소장:12호) - 40,125,126,177～182,186～188	종이	서울	서대문구	사유	연세대학교(연세대 학술정보원)	5년 이상 경과
68	12.10.17	511	친목회회보(親睦會會報)	1	1건 1식(6책), 15.2×22.6cm, 국판, 국한문혼용,	종이	서울	서대문구	사유	연세대학교(연세대 학술정보원)	5년 이상 경과
69	09.10.12	454	유제화형촛대	1	1건, 240mm×725mm	금속	서울	서대문구	사유	이화여자대학교	5년 이상 경과
70	09.06.26	439	백범 김구 혈의(血衣) 일괄	1	8종 10점	직물	서울	서대문구	사유	재단법인 김구재단	5년 이상 경과
71	09.06.26	441	백범 김구 회중시계	1	1점, 직경 45mm	금속	서울	서대문구	사유	재단법인 김구재단	5년 이상 경과
72	09.06.26	440-2	백범 김구 인장 金九	1	1과, 16×16×45mm	석재	서울	서대문구	사유	재단법인 김구재단	5년 이상 경과
73	09.06.26	440-3	백범 김구 인장 寬和, 金九之印, 白凡	1	3과, 15×30×60mm, 32×32×60mm, 32×32×55mm	석재	서울	서대문구	사유	재단법인 김구재단	5년 이상 경과
74	09.06.26	442-2	백범 김구 유묵 愼其獨	1	1점, 400×1100mm	서화	서울	서대문구	사유	재단법인 김구재단	5년 이상 경과
75	09.06.26	442-3	백범 김구 유묵 思無邪	1	1점, 400×1100mm	서화	서울	서대문구	사유	재단법인 김구재단	5년 이상 경과
76	12.10.17	509-1	대한매일신보	1	1건 1식, 35×51cm, 타블로이드판, 6면 4단, 한글·영문→국한문판/영문판/한글판, 소장현황 : 영문+한글판(168호) - 1904.8.4(16호)～1904.12.31(137호) - 1905.1.5(1호)～1905.3.9(52호) 국한문(551호) - 1905.8.11(1호)～ 1909.6.30(1134호)	종이	서울	서초구	국가	국립중앙도서관	5년 이상 경과
77	12.12.24	529-1	전보장정(電報章程)	1	16.7×26.7cm, 1권	종이	서울	서초구	국가	국립중앙도서관	5년 이상 경과
78	12.12.24	527	국문연구안(國文硏究案)	1	15.0～17.4×21.0～25.2cm/7권	종이	서울	성북구	사유	고려대학교(고려대학교 도서관)	5년 이상 경과
79	09.04.22	429	벽걸이형 자석식 전화기	1	1점, 27×19×71cm	전자기기	서울	성북구	사유	주식회사 KT	5년 이상 경과
80	09.04.22	430	벽걸이형 공전식 전화기	1	1점, 16×17.5×20.5cm	전자기기	서울	성북구	사유	주식회사 KT	5년 이상 경과
81	09.04.22	431	벽걸이형 자동식 전화기	1	1점, 33×17×21cm	전자기기	서울	성북구	사유	주식회사 KT	5년 이상 경과
82	09.04.22	432	이중 전보송신기	1	1점, 14×10×7cm	전자기기	서울	성북구	사유	주식회사 KT	5년 이상 경과
83	09.04.22	433	음향인자전신기	1	1점, 23×35×20cm	전자기기	서울	성북구	사유	주식회사 KT	5년 이상 경과
84	09.04.22	435	무장하 케이블 접속장치	1	1점, 29cm, 1.4m/m, 10Q	전자기기	서울	성북구	사유	주식회사 KT	5년 이상 경과
85	08.08.12	384	동덕여자의숙 태극기	1	1점(144.5*129)	직물(태극기)	서울	성북구	사유	학교법인 동덕여학단	5년 이상 경과
86	11.02.25	470-3	김소월 시집 진달래꽃	1	1점, 148*105*17mm	종이	서울	송파구	사유	○○○	5년 이상 경과
87	12.12.24	523	말모이 원고	1	17.2×23.7cm, 1권, 240자원고지229매 (본문153매찾기76매)	종이	서울	영등포구	사유	국립한글박물관	5년 이상 경과
88	08.08.12	381	뉴욕 월도프 아스토리아 호텔 게양 태극기	1	1점(144*85cm)	직물(태극기)	서울	영등포구	국가	국회기록보존소	5년 이상 경과
89	09.06.26	442-1	백범 김구 유묵 韓美親善平等互助	1	1점, 1920×320mm	서화	서울	용산구	사유	(사)백범김구선생기념사업협회	5년 이상 경과
90	08.08.12	382	데니(O.N.Denny) 태극기	1	1점(262*182.5cm)	직물(태극기)	서울	용산구	국가	국립중앙박물관	5년 이상 경과
91	09.10.12	451	건칠반	1	1건, 354mm×155mm	공예품	서울	용산구	국가	국립중앙박물관	5년 이상 경과
92	10.06.25	459	면제갑옷	1	1건, 앞길이 82cm·앞품 48.5cm	직물	서울	용산구	국가	국립중앙박물관	5년 이상 경과
93	12.02.16	485	백악춘효(白岳春曉)	1	2점, 여름:50.0×129.3cm 가을:51.9×126.1cm	서화	서울	용산구	국가	국립중앙박물관	5년 이상 경과
94	12.02.16	486	운낭자상(雲娘子像)	1	1점, 62×120.5cm	서화	서울	용산구	국가	국립중앙박물관	5년 이상 경과
95	08.08.12	396	이승만대통령 의전용 세단	1	1대	금속	서울	용산구	공공기관	전쟁기념관	5년 이상 경과
96	08.08.12	397	박정희대통령 업무용 세단	1	1대	금속	서울	용산구	공공기관	전쟁기념관	5년 이상 경과
97	10.06.25	464	휴전협정 조인시 사용 책상	1	1건, 183×124×77cm	목재	서울	용산구	공공기관	전쟁기념관	5년 이상 경과
98	10.02.25	458	진관사 소장 태극기 및 독립신문류	1	6종 21점	종이	서울	은평구	사유	진관사	5년 이상 경과
99	08.08.12	400	기아 경3륜 트럭	1	1대	운송기기	서울	종로	국가	대한민국역사박물관	5년 이상 경과
100	08.08.12	395-1	대한민국임시의정원 태극기	1	1점(189*142cm)	직물(태극기)	서울	종로	국가	대한민국역사박물관	5년 이상 경과
101	09.04.22	437	광복전후기 우체통	1	1점, 48×130×48cm	금속	서울	종로	국가	우정사업본부	5년 이상 경과
102	09.04.22	438	소록우체국 우체통	1	1점, 50×138×50cm	금속	서울	종로	국가	우정사업본부	5년 이상 경과
103	08.10.17	426	전차 363호	1	L13,000 W2,000 H4,000	운송기기	서울	종로구	국가	교육과학기술부	5년 이상 경과
104	11.12.15	484-1	일제강점기 문자보급교재	1	4점, 13×18.8cm(18.6cm)	종이	서울	종로구	사유	동아일보사	5년 이상 경과
105	09.10.12	452	은제이화문탕기	1	1건, 184mm×118mm	금속	서울	종로구	국가	문화재청 (국립고궁박물관)	5년 이상 경과
106	09.10.12	453	은제이화문화병	1	1건, 164mm×302mm	금속	서울	종로구	국가	문화재청 (국립고궁박물관)	5년 이상 경과
107	06.03.02	242	창덕궁 대조전 봉황도(鳳凰圖)	1	197×579cm	서화	서울	종로구	국가	문화재청(국립고궁박물관)	5년 이상 경과
108	06.03.02	243	창덕궁 대조전 백학도(白鶴圖)	1	197×579cm	서화	서울	종로구	국가	문화재청(국립고궁박물관)	5년 이상 경과
109	12.10.17	509-2	대한매일신보(大韓每日申報)	1	1건 1식, 35×51cm, 타블로이드판, 6면 4단, 한글·영문→국한문판/영문판/한글판, 소장현황 : 국한문 (857호) - 1905.8.12(2호)～ 1910.8.28(1461호) 국한문(551호) - 1905.8.11(1호)～ 1909.6.30(1134호)	종이	서울	종로구	국가	문화재청(국립고궁박물관)	5년 이상 경과
110	06.03.02	240	창덕궁 희정당 총석정절경도(叢石亭絶景圖)	1	195×880cm	서화	서울	종로구	국가	문화재청(창덕궁관리소)	5년 이상 경과
111	06.03.02	241	창덕궁 희정당 금강산만물초승경도(金剛山萬物肖勝景圖)	1	195×880cm	서화	서울	종로구	국가	문화재청(창덕궁관리소)	5년 이상 경과
112	06.03.02	244	창덕궁 경훈각 조일선관도(朝日仙觀圖)	1	184×526cm	서화	서울	종로구	국가	문화재청(창덕궁관리소)	5년 이상 경과
113	06.03.02	245	창덕궁 경훈각 삼선관파도(三仙觀波圖)	1	184×526cm	서화	서울	종로구	국가	문화재청(창덕궁관리소)	5년 이상 경과
114	12.12.24	526	국어문법(國語文法) 원고	1	15.7×23.5cm 12줄원고지76매	종이	서울	종로구	사유	사단법인 한글학회	5년 이상 경과
115	12.12.24	524-1	조선말 큰사전 원고	1	19.5×26.9cm 12권, 400자원고지	종이	서울	종로구	사유	사단법인 한글학회	5년 이상 경과
116	09.10.12	449	대한의원 개원 칙서	1	1점, 595mm×430mm	종이	서울	종로구	사유	서울대병원 의학박물관	5년 이상 경과
117	10.08.24	467	전차 381호	1	1건	운송기기	서울	종로구	지방	서울특별시	5년 이상 경과
118	11.12.15	482	배설 만사집	1	1점, 37×28cm, 263면	종이	서울	종로구	사유	○○○	5년 이상 경과
119	11.12.15	483	배설 유품	1	2점, 104×88.5(84)cm(태극기) 160×110cm(영국기)	기타	서울	종로구	사유	○○○	5년 이상 경과
120	11.02.25	470-4	김소월 시집 진달래꽃	1	1점, 148*105*17mm	종이	서울	종로구	사유	화봉문고	5년 이상 경과
121	06.12.04	318	순종어차	1	1점	운송기기	서울	종로구	국가	문화재청(국립고궁박물관)	5년 이상 경과
122	06.12.04	319	순종황후어차	1	1점	운송기기	서울	종로구	국가	문화재청(국립고궁박물관)	5년 이상 경과
123	11.10.17	480	배재학당 피아노	1	1점, 146.3*98*168cm	목재	서울	중구	사유	배재학당 역사박물관	5년 이상 경과
124	11.02.25	470-2	김소월 시집 진달래꽃	1	1점, 148*105*17mm	종이	서울	중구	사유	배재학당 역사박물관	5년 이상 경과
125	12.04.18	489	제11회 베를린올림픽 마라톤 우승유물	1	3점, 금메달 지름 5.5cm 두께0.24～0.42cm/상장50×38cm/월계관지름26cm	기타	서울	중구	사유	손기정기념재단	5년 이상 경과
126	11.12.15	484-2	일제강점기 문자보급교재	1	3점, 13×18.8cm 46.5×31.8cm	종이	서울	중구	사유	주식회사 조선일보사	5년 이상 경과
127	12.08.13	502	필야정 시지(必也亭 試紙)	1	가로 53～895cm, 폭 100～104cm	종이	전북	정읍시	사유	정읍필야정	5년 이상 경과
128	08.10.17	414	미카형 증기기관차 304호	1	동륜직경 1,450 L22,094W3,708H4,507 중량90.65톤,견인력15,430kg 객차:L21mW3m,80인용비둘기호	운송기기	제주	제주시	지방	제주특별자치도	5년 이상 경과
129	09.04.22	436	금산위성통신 제1지구국 안테나설비	1	1동, 현황측량면적 57㎡	전자기기	충남	금산군	사유	주식회사 KT sat	5년 이상 경과
130	08.08.12	394	‘불원복(不遠復)’ 태극기	1	1점(128*82cm)	직물(태극기)	충남	천안시	사유	○○○	5년 이상 경과
131	08.08.12	385	태극기 목판	1	1점(32*30*6.5cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
132	08.08.12	386	남상락(南相洛) 자수 태극기	1	1점(44*34cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
133	08.08.12	387	'대한독립만세' 태극기	1	1점(71.1*27.8cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
134	08.08.12	388	김구(金九) 서명문 태극기	1	1점(62*44.3cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
135	08.08.12	389	한국광복군 서명문 태극기	1	1점(87.8*61.8cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
136	08.08.12	390	유관종(劉官鍾) 부대원 태극기	1	1점(66.3*49cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
137	08.08.12	391	경주 학도병 서명문 태극기	1	1점(90*60cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
138	08.08.12	392	건국법정대학 학도병 서명문 태극기	1	1점(74*59cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
139	08.08.12	393	이철희(李鐵熙) ‘사변폭발(事變爆發)’ 태극기	1	1점(87*56cm)	직물(태극기)	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
140	09.06.26	440-1	백범 김구 인장 金九之印	1	1과, 18×18×50mm	석재	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
141	10.06.25	465	의병장 김도현 칼	1	1건, 길이 44.5cm	금속	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
142	11.08.24	475	애국창가 악보집	1	1권, 15*22.8cm, 67쪽	종이	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
143	11.08.24	476	안익태 대한국애국가 자필악보	1	1건, 28*35cm, 4쪽	종이	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
144	12.04.18	491-2	이원순 유물	1	런던올림픽 단복 1점, 길이 71cm, 도련너비 53.5cm	직물 등	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
145	12.08.13	500	연덕춘(延德春) 골프채	1	1건(4점), 81～101cm	금속 등	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
146	12.08.13	501	새미리(Sammy Lee) 수영복	1	1건(6점), 운동복 138cm 수영복30×33cm 모 자 24.6cm	직물 등	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
147	12.10.17	504	애국가 유성기 음반	1	지름 25.5cm(10인치반), 셸락(shellac)	음반	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
148	12.12.24	524-2	조선말 큰사전 원고	1	19.5×26.9cm 5권, 400자원고지	종이	충남	천안시	공공기관	독립기념관	5년 이상 경과
149	13.08.27	553	전기로	1	8점	금속	충북	음성군	사유	철박물관	3년 이상(야외)
150	10.06.25	462	대한민국 최초 항공기(L-4 연락기)	1	1건, 기장 682cm, 기폭 1,073cm	금속	충북	청원군	국가	공군본부	5년 이상 경과
151	08.10.01	411	국산 1호 항공기 '부활'	1	1대 기장6,600기폭12,700 기고3,050중량380kg 엔진O-20085마력(4기통)	운송기기	충북	청원군	국가	공군참모총장	5년 이상 경과

※ 등록 이후 5년 이상 경과 146건 / 3년 이상 5년 미만 경과 야외 설치 문화재 5건(국가 소유 없음)

붙임 2		정기조사 서식 및 매뉴얼

※ ‘국가지정문화재 정기조사 운영지침’ 별지 서식으로 해당 등록문화재의 유형에 적합한 조사서 양식에 기재

- 현재 훈령의 적용범위가 지정문화재에 국한되어 있으나 ‘18. 3～4월 중 등록문화재로 확대 예정

국보ㆍ보물(건조물) 정기조사 서식 및 매뉴얼
	[별지 제1호 서식] 국보·보물(건조물) 정기조사서 1. 국보·보물(건조물) 정기조사서 1. 1 총괄사항 1. 2 보존사항 1. 2. 1 보존사항 (목조) 1. 2. 2 보존사항 (석탑류) 1. 2. 3 보존사항 (석종) 1. 2. 4 보존사항 (석등) 1. 2. 5 보존사항 (마애불) 1. 2. 6 보존사항 (석불) 1. 2. 7 보존사항 (석굴) 1. 2. 8 보존사항 (석교) 1. 2. 9 보존사항 (석빙고) 1. 2. 10 보존사항 (석조) 1. 2. 11 보존사항 (당간지주) 1. 2. 12 보존사항 (굴뚝) 1. 2. 13 보존사항 (비갈) 1. 2. 14 보존사항 (첨성대) 1. 2. 15 보존사항 (기타) 1. 3 관리사항 1. 4 도면(배치도 등) 1. 5 현황사진

1. 국보⦁보물(건조물) 정기조사서

1. 1 총괄사항

[별지 제1호 서식] 국보ㆍ보물(건조물)

[별지 제1호 서식]국보ㆍ보물(건조물)

문화재명

(지정번호)

당해 문화재의 명칭

(문화재 종류ˇ제1호)

지정면적㎡

(보호구역㎡)

100,000㎡

(200,000㎡)

지정연월일

년.ˇ월.ˇ일.

소유자

소유자명ˇ/ˇ소유자 주소

문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

소재지

당해 문화재 지정 주소

대전광역시ˇ서구ˇ청사로

관리자/관리단체

관리자명(관리단체명)ˇ/ˇ 주소

문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

구조⦁형식⦁형태

/ 규모⦁크기

목조 : 단층, 다포식, 맞배지붕

석조 : 높이 17m

건립연대/ 시대

연대ˇ/ˇ시대

1702년ˇ/ˇ통일신라시대

구분

기간

내용

당해 문화재의 정밀진단 시행 여부

돌봄사업 및 모니터링 수행 여부

구분

시행연도

예산(천원)

시행처

정비⦁보수⦁수리 내용

정비 보수

수리

내역

천원단위로 기입

정비⦁보수⦁수리 내용을 기입한다.

조사결과

구조부

분류

내 용

①

∙ 당해 문화재의 보존사항 조사결과를 취합하여 분류의 전체적인 현황을 기입한다.

∙ 당해 문화재의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다.

∙ 5년 이내로 당해 문화재에 훼손우려가 많은 요인을 기입한다.

∙ 보존사항 중 첫 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다.

(기단부, 암석부, 대좌, 전실부, 받침, 입구부)

②

∙ 보존사항 중 두 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다.

(축부, 탑신부, 석불부, 불신, 통로부, 상판, 석실부, 석조부, 지주부, 몸체부, 비신, 원통부)

③

∙ 보존사항 중 세 번째에 해당하는 내용을 취합하여 기입한다.

(지붕부, 상륜부, 광배, 주실부, 난간, 봉토부, 당간부, 머릿돌, 정상부)

기타부

채색

(단청,벽화)

당해 문화재의 채색 및 벽화의 현황에 관한 내용을 기입한다.

충해

(흰개미, 재선충) 흰개미, 재선충 등에 대한 예방 여부를 기입한다.

□있음

□없음

기타

낙서 등 기타사항을 기입한다.

특기사항

소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설 등 관리에 관련된 특기사항을  기입한다.

조사자

종합의견

당해 문화재에 대한 조사자의 의견을 기입한다.

조사일시

년.ˇ월.ˇ일.

조사자

소속명ˇ소속

성명 :ˇ성명    (서명 또는 인)

첨부서류

▪ 배치도

▪ 현황사진(상세)

1. 2. 1 보 존 사 항(목조)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
			사진번호
	초석
			사진번호
			사진번호
② 축부 (벽체부)	기둥 등 수직재		사진번호
	인방/ 창방 등		사진번호
	공포		사진번호
	벽체/ 고막이		사진번호
	구들/ 마루		사진번호
	창호/ 난간		사진번호
③ 지붕부	지붕 가구재	∙ 보 부재 등의 조사내용을 기입한다.	사진번호
	서까래/ 부연		사진번호
	지붕/ 기와		사진번호
	천장/ 닫집		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 2 보 존 사 항(석탑류)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대석	∙ 승탑의 경우 중대석 포함	사진번호
	상대석		사진번호
② 탑신부	탑신		사진번호
	옥개부		사진번호
③ 상륜부	상륜		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 3 보 존 사 항(석종)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대기단		사진번호
	상대기단		사진번호
② 탑신부	종신		사진번호
③ 상륜부	상륜		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 4 보 존 사 항(석등)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대석		사진번호
	간주석		사진번호
	상대석		사진번호
② 탑신부	화사석		사진번호
	옥개부		사진번호
③ 상륜부	상륜		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 5 보 존 사 항(마애불)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 암석	암석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	암석 1
	덮개석		사진번호
② 석불	불체		사진번호
	불두		사진번호
	광배		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 6 보 존 사 항(석불)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 대좌	지대석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	하대		사진번호
	중대		사진번호
	상대		사진번호
② 불신	불체		사진번호
	불두		사진번호
③ 광배	신광		사진번호
	두광		사진번호
	거신광		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 7 보 존 사 항(석굴)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 전실	기단	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
	축부		사진번호
	지붕		사진번호
② 통로	벽체/ 고막이		사진번호
③ 주실	내벽		사진번호
	감실		사진번호
	좌대		사진번호
	광배		사진번호
	불상		사진번호
	지붕		사진번호
단청	단청		사진번호
	벽화		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 8 보 존 사 항(석교)
구분		부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 받침	보다리	지대석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
		석주		사진번호
		멍에		사진번호
	구름다리	선단석		사진번호
		홍예		사진번호
		무사석		사진번호
② 상판		청판석		사진번호
		귀틀석		사진번호
③ 난간		기둥		사진번호
		이무기돌		사진번호
		동자석		사진번호
		돌란대		사진번호
기타사항		특기사항		사진번호

1. 2. 9 보 존 사 항(석빙고)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 입구부	연도	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	입구 1
② 석실	홍예석		사진번호
	홍예간석		사진번호
	벽체석		사진번호
	바닥		사진번호
③ 봉토	봉토		사진번호
	환기구		사진번호
기타사항	특기사항	∙ 내부 결로 및 습기 등에 대한 내용을 기입한다.	사진번호

1. 2. 10 보 존 사 항(석조(槽))
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	받침	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	받침 1
② 석조부	석조		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 11 보 존 사 항(당간지주)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	지대석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	기단		사진번호
② 지주부	지주 (간주)		사진번호
	간대		사진번호
③ 당간부	당간		사진번호
	용두		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 12 보 존 사 항(굴뚝)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단 1
② 몸체부	몸체		사진번호
	화면		사진번호
③ 지붕부	지붕		사진번호
	연가		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 13 보 존 사 항(비갈)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 받침	지대석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
	대석		사진번호
	비좌		사진번호
② 비신	비신		사진번호
③ 머릿돌	개석		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 14 보 존 사 항(첨성대)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
① 기단부	기단석	∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	기단석 1
② 원통부	1~12단		사진번호
	13~15단		사진번호
	16~27단		사진번호
③ 정상부	정자석		사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 2. 15 보 존 사 항(기타)
구분	부재	조사내용(현상)	사진/위치
①		∙ 조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다. ∙ 해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다. - 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.	지대석 1
			사진번호
②			사진번호
			사진번호
③			사진번호
			사진번호
기타사항	특기사항		사진번호

1. 3 관 리 사 항
구분		조사내용
소방 및 안전관리	소방 및 안전시설 관리상태	▪ 방재매뉴얼(소방시설도면 등) 배치 여부			□있음 □없음
		▪ 소방차의 진입 가능 여부			□있음 □없음
		▪ 방화선 여부			□있음 □없음
		▪ 국보⦁보물 내에 화재 시 대피 대상문화재 유무			□있음 □없음
		▪ 정기적인 교육과 훈련 실시 여부			□있음 □없음
		특기사항	소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.
		점검표 유무			현황(개수 등)
		소화기		□있음 □없음
		옥외소화전		□있음 □없음
		자동화재속보설비		□있음 □없음
		설치여부			현황(개수 등)
		CCTV		□있음 □없음
		도난방지카메라		□있음 □없음
		열감지기		□있음 □없음
		특기사항	점검표의 유무파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황 및 특기 사항을 기입한다.
	전기시설 관리상태	▪ 정기적인 점검 실시 여부			□있음 □없음
		특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.
	가스시설 관리상태	▪ 정기적인 점검 실시 여부			□있음 □없음
		특기사항	정기적인 점검실시 여부를 확인하고 특기사항을 기입한다.
	안전 경비인력 관리상태	조사내용			현황(인력, 개수 등)
		안전경비인력		□있음 □없음
		관리일지		□있음 □없음
		특기사항	국보⦁보물의 경우 당해 문화재의 안전경비인력의 유무를 확인하고, 경비인력의 현황을 내용에 기입한다. 관리일지의 작성여부를 확인한다.
	돌봄사업	▪ 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무			□있음 □없음
		특기사항	당해 문화재를 주기적으로 관리하는 단체 및 업체의 유무를 확인하고 특기 사항을 기입한다.

안내 및 전시시설	조사내용				현황(인원, 개수 등)
	안내소(매표소)		□있음 □없음
	안내판		□있음 □없음
	전시⦁박물관		□있음 □없음
	문화재해설사		□있음 □없음
	특기사항
주변 및 부대시설	구분	내용		구분	내용
	옹벽⦁ 담장			배수시설
	주변수목	고사한 수목 등 주변 수목의 현황에 대해 기입한다.		주변건물
	보호각⦁ 보호시설
	그 밖의 시설
원래기능/활용상태/사용빈도	내용
	∙ 당해 문화재의 원래기능, 활용상태 및 사용빈도를 기입한다. - 당해 문화재 본연의 기능과 현재 활용여부 및 현황에 대해 기입하도록 하며, 현재 사용빈도를 기입한다.

1. 4 도 면(배치도 등)

도면은 현황을 알 수 있는 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다.

- 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다.

1

위치의 명기는 일반적인 해석에 따른다.

※ 정면을 모를 경우는 남․북 방향을 기준으로 하되, 방위표를 기입한다.

사진 촬영 위치

1. 5 현 황 사 진
∙ 사진은 큰사진(전경사진 등), 가로 또는 세로사진 등 충분한 설명이 될 수 있는 사진을 첨부한다. ∙ 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면의 사진을 첨부한다. - 상세사진을 첨부하고, 손상부위를 점선 또는 화살표로 표시한다. ∙ 사진의 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명				큰사진(전경사진 등)
사진번호	위치	(간략하게 설명)		사진번호	위치		(간략하게 설명)
사진				사진
사진번호	위치	(간략하게 설명)		사진번호	위치		(간략하게 설명)
사진				사진
사진번호	위치	(간략하게 설명)		사진번호		위치		(간략하게 설명)
사진				사진
사진번호	위치	(간략하게 설명)		사진번호		위치		(간략하게 설명)

국보⦁보물(건조물_목조, 석조) 정기조사 서식 매뉴얼

국보⦁보물(건조물)은 크게 목조와 석조로 나누어지며 목조는 목조건조물, 석조는 석탑류, 석종, 석등, 마애불, 석불, 석굴,  석교, 석빙고, 석조, 당간지주, 굴뚝, 비갈, 첨성대, 기타 14가지 유형으로 나뉜다. 국보⦁보물(건조물)의 유형별 세부항목은  다음과 같다.

▲ 국보⦁보물의 유형별 세부항목

1) 총괄사항 작성 요령

총괄사항은 일반사항, 조사결과로 구성된다. 각각의 조사내용에 대해 기입한다.

▪ 일반사항

문화재의 일반사항은 정기조사 시행 전에 당해 문화재의 정보를  작성하는 항목으로 문화재명, 지정번호, 면적, 보호구역, 지정연월일, 소유자, 소재지, 관리자/관리단체, 구조⦁형식⦁형태/규모⦁크기, 건립연대/시대, 당해 문화재의 정밀진단 시행여부, 돌봄사업 및  모니터링 수행여부, 정비⦁보수⦁수리 내역을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 총괄사항_일반사항

항목

작성 요령

문화재명

문화재명은 문화재청의 지정명칭을 기준으로 기입한다.

예시) 서울 숭례문

지정번호

문화재의 지정유형을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다.

지정번호의 앞은 붙여쓰기 한다.

예시) 국보ˇ제ˇ1호

지정면적

문화재의 지정면적은 아라비아 숫자로 기입한다.

기본 단위는 ㎡로 한다.

예시) 100,000㎡

보호구역

문화재의 보호구역은 아라비아 숫자로 기입한다.

기본 단위는 ㎡로 한다.

예시) 200,000㎡

지정

연월일

지정 연, 월, 일은 전체를 기입한 후 숫자 뒤 마침표를 찍고,    한 칸 띄어쓰기 한다.

월, 일이 한 자리 숫자일 경우 앞에 0을 기입한다.

예시) 2015.ˇ01.ˇ01.

소유자

소유자명 / 주소지 순으로 기입한다.

도로명 주소(신 주소)를 사용한다.

주소는 길까지 기입한다.

주소 체계의 사이에는 한 칸 띄어쓰기 한다.

예시) 문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

소재지

소재지는 소유자의 주소 양식과 동일하다.

주소는 구체적으로 기입한다.

예시) 대전광역시ˇ서구ˇ청사로ˇ189

관리자/

관리단체

소유자 작성 요령과 동일하다.

예시) 문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

구조⦁형식

⦁형태/

규모⦁크기

문화재가 목조인 경우 구조⦁형식⦁형태를 기입한다.

석조인 경우 규모⦁크기를 기입한다.

예시) 목조 : 단층, 다포식, 맞배지붕,

석조 : 높이 17m

건립연대/

시대

문화재의 건립연대 혹은 시대를 기입한다.

예시) 1702년ˇ/ˇ통일신라시대

당해 문화재의

정밀진단 시행 여부

정밀진단이 시행되었는지 여부를 확인하고 시행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.

돌봄사업 및 모니터링 수행 여부

돌봄사업 및 모니터링이 수행되었는지 여부를 확인하고 수행한 경우 기간과 그 주요내용을 간략히 기입한다.

정비⦁ 보수⦁수리 내역

최근 5년간의 정비⦁보수⦁수리 내역을 기입한다.

시행연도		시행된 연도를 기입한다.
예산		정비⦁보수⦁수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.
시행처		해당 정비⦁보수⦁수리의 시행처(업체)를 기입한다.
정비⦁보수⦁수리 내용		정비⦁보수⦁수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.

예시) 2015.ˇ01. // ○○건설 // 폭설로 유실된 탐방로 정비

▪ 조사결과

당해 문화재의 보존사항에 대한 조사내용을 취합하여 각 조사항목(구조부, 기타부, 특기사항)의 결과를 기입한다.

당해 문화재의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다.

당해 문화재에 5년 이내(다음 정기조사 전)로 심각한 훼손우려가 높은 요인을 상세히 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 총괄사항_조사결과

항목				작성 요령
구조부				보존사항 중 첫 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) [목조] 기단부 [석조] 암석부, 대좌, 전실부, 받침, 입구부
				보존사항 중 두 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) [목조] 축부 [석조] 탑신부, 석불부, 불신, 통로부, 상판, 석실부, 석조부, 지주부, 몸체부, 비신, 원통부
				보존사항 중 세 번째에 해당하는 부재의 현황을 취합하여 기입한다. 예시) [목조] 지붕부, [석조] 상륜부, 광배, 주실부, 난간, 봉토부, 당간부, 머릿돌, 정상부
기타부		채색		당해 문화재의 단청 및 벽화 현황에 관련된 내용을 기입한다.
		충해		흰개미나 재선충 등의 피해 예방 여부를 체크하고, 해당 내용을 기입한다. (□있음, □없음)
		기타		낙서 등 기타 현황을 기입한다.
특기사항				소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설 등 관리사항의 특기사항을 종합하여 기입한다.
조사자 종합의견				당해 문화재에 대한 조사자의 의견을 작성한다.
조사일시				지정연월일과 동일한 방식으로 기입한다. 예시) 2015.ˇ01.ˇ01.
조사자				조사자의 소속을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. 조사자의 이름을 한 칸 띄운 후 기입한다. 예시) 문화재청ˇ소속 // 성명ˇ:ˇ홍길동 (서명 또는 인)

2) 보존사항

▪ 목조

목조건조물은 기단부, 축부(벽체부), 지붕부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 조사항목 : 기단, 초석

축부(벽체부) 조사항목 : 기둥 등 수직재, 인방/창방 등, 공포,  벽체/고막이, 구들/마루,                          창호/난간

지붕부 조사항목 : 지붕 가구재, 서까래/부연, 지붕/기와, 천장/닫집

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_목조

항목

작성 요령

기단부

기단

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에 사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙기단상부마감 ∙배수불량 ∙누수 ∙압괴 ∙들뜸 ∙갈램⦁할열 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

지붕 가구재는 보 부재 등의 사항을 기입한다.

초석

축부

(벽체부)

기둥 등 수직재

인방/

창방 등

공포

벽체/고막이

구들/마루

창호/난간

지붕부

지붕 가구재

서까래/부연

지붕/기와

천장/닫집

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▪ 석조

석조건조물의 유형은 크게 석탑류, 석종, 석등, 마애불, 석불, 석굴, 석교, 석빙고, 석조(槽), 당간지주, 굴뚝, 비갈, 첨성대, 기타 등 14개로 나눈다. 각각의 유형에 따라 조사내용은 달리한다.

석탑류의 분류

석탑

전탑

모전석탑

승탑

승탑지

노주

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석탑류

▪ 석탑류

석탑류는 기단부, 탑신부, 상륜부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 조사사항 : 지대석, 하대석, 상대석

탑신부 조사사항 : 탑신, 옥개부

상륜부 조사사항 : 상륜

항목

작성 요령

기단부

지대석

승탑의 경우 중대석은 하대석에 같이 현상을 기입한다.

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

하대석

상대석

탑신부

탑신

옥개부

상륜부

상륜

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

석종의 분류

석종

계단

석종형 승탑

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석종

▪ 석종

석종은 기단부, 탑신부, 상륜부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 조사사항 : 지대석, 하대기단, 상대기단

탑신부 조사사항 : 종신

상륜부 조사사항 : 상륜

항목

작성 요령

기단부

지대석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

하대기단

상대기단

탑신부

종신

상륜부

상륜

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석등

▪ 석등

석등은 기단부, 탑신부, 상륜부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 조사사항 : 지대석, 하대석, 간주석, 상대석

탑신부 조사사항 : 화사석, 옥개부

상륜부 조사사항 : 상륜

항목

작성 요령

기단부

지대석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

하대석

간주석

상대석

탑신부

화사석

옥개부

상륜부

상륜

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 마애불

▪ 마애불

마애불은 암석, 석불 2개부위로 조사항목을 나눈다.

암석 조사사항 : 암석, 덮개석

석불 조사사항 : 불체, 불두, 광배

항목

작성 요령

암석

암석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

덮개석

석불

불체

불두

광배

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

석불의 분류

석불

석연대

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석불

▪ 석불

석불은 대좌, 불신, 광배 3개부위로 조사항목을 나눈다.

대좌 조사사항 : 지대석, 하대, 중대, 상대

불신 조사사항 : 불체, 불두

광배 조사사항 : 신광, 두광, 거신광

항목

작성 요령

대좌

지대석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

하대

중대

상대

불신

불체

불두

광배

신광

두광

거신광

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석굴

▪ 석굴

석굴은 전실, 통로, 주실과 단청 4개부위로 조사항목을 나눈다.

전실 조사사항 : 기단, 축부, 지붕

통로 조사사항 : 벽체/고막이

주실 조사사항 : 내벽, 감실, 좌대, 광배, 불상, 지붕

단청 조사사항 : 단청, 벽화

항목

작성 요령

전실

기단

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

축부

지붕

통로

벽체

/고막이

주실

내벽

감실

좌대

광배

불상

지붕

단청

단청

벽화

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석교

▪ 석교

석교는 받침, 상판, 난간 3개부위로 조사항목을 나눈다.

받침 조사사항 –보다리 : 지대석, 석주, 멍에

-구름다리 :  선단석, 홍예, 무사석

상판 조사사항 : 청판석, 귀틀석

난간 조사사항 : 기둥, 동자석, 돌란대

항목

작성 요령

받침

보다리

지대석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입   한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

석주

멍에

구름다리

선단석

홍예

무사석

상판

청판석

귀틀석

난간

기둥

동자석

돌란대

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석빙고

▪ 석빙고

석빙고는 입구부, 석실, 봉토 3개부위로 조사항목을 나눈다.

입구 조사사항 : 연도

석실 조사사항 : 홍예석, 홍예간석, 벽체석, 바닥

봉토 조사사항 : 봉토, 환기구

항목

작성 요령

입구부

연도

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

석실

홍예석

홍예간석

벽체석

바닥

봉토

봉토

환기구

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

석조의 분류

석조(槽)

석지(池)

석연지

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 석조(槽)

▪ 석조(槽)

석조는 기단부, 석조부 2개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 조사사항 : 받침

석조부 조사사항 : 석조

항목

작성 요령

기단부

받침

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

석조부

석조

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 당간지주

▪ 당간지주

당간지주는 기단부, 지주부, 당간부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 : 지대석, 기단

지주부 : 지주(간주), 간대

당간부 : 당간, 용두

항목

작성 요령

기단부

지대석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

기단

지주부

지주

(간주)

간대

당간부

당간

용두

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 굴뚝

▪ 굴뚝

굴뚝은 기단부, 탑신부, 지붕부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 : 기단

탑신부 : 몸체, 화면

지붕부 : 지붕, 연가

항목

작성 요령

기단부

기단

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

연도

몸체

몸체

화면

지붕부

연가

지붕

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

비갈의 분류

비석

석비

갈석

승탑비

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 비갈

▪ 비갈

비갈은 받침, 비신, 머릿돌 3개부위로 조사항목을 나눈다.

받침 조사사항 : 지대석, 대석, 비좌

비신 조사사항 : 비신

머릿돌 조사사항 : 개석

항목

작성 요령

받침

지대석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

대석

비좌

비신

비신

머릿돌

개석

머릿돌의 경우 형태에 따라 명칭이 달라지며 당해 문화재에 맞는 명칭을 사용하도록 한다.

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조,

▪ 첨성대

첨성대는 기단부, 원통부, 정상부 3개부위로 조사항목을 나눈다.

기단부 조사사항 : 기단석

원통부 조사사항 : 1~12단, 13~15단, 16~27단

정상부 조사사항 : 정자석

항목

작성 요령

기단부

기단석

조사내용에서는 부재/위치/현상 순으로 내용을 기입한다.

현상은 구조적 손상/부재결손 및 표면적 손상/생물피해 순으로 기입한다.

구조적 손상 및 표면적 손상의 현상은 다음과 같다.

구조적 손상		∙파손탈락 ∙균열 ∙이격⦁이완 ∙침하 ∙배부름 ∙좌굴 ∙뒤틀림 ∙들림⦁처짐
표면적 손상		∙박리⦁박락 ∙풍화⦁마모 ∙파임 ∙지정노출 ∙배수불량 ∙누수 ∙변색 ∙이끼류⦁지의류 ∙초본식물 ∙낙서 ∙조류

해당 현상을 촬영한 사진을 첨부하고, 사진/위치 란에  사진번호를 기입한다.

- 사진번호는 부재명과 번호를 같이 기입한다.

원통부

1~12단

13~15단

16~27단

정상부

정자석

기타 사항

특기사항

그 밖의 특기사항을 기입한다.

기타 분류

석사자

천인상

석불대좌

석불감

석주

풍기대

석표

수표

석축

암각화

각석

관전대

자격루 등

▲ 국보⦁보물(건조물) 보존사항_석조, 기타

▪ 기타
항목				작성 요령
				원칙적으로 3부위로 나누어 서술한다. 기본 서식에 해당되지 않는 문화재는 기타의 양식을 취한다.
기타 사항		특기사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.

3) 관리사항

관리사항은 소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설로 나눈다.

▪ 소방 및 안전관리

소방시설, 전기시설, 가스시설, 안전경비인력, 돌봄사업 등의 관리상태에 관한 사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 관리사항_소방 및 안전관리

항목						작성 요령
소방 및 안전시설 관리상태		방재매뉴얼 배치여부				각 항목을 파악하여 유무를 체크한다. (□있음, □없음)
		소방차 진입가능 여부
		방화선 여부
		국보⦁보물 내에 화재 시 대피 대상문화재 유무
		정기적인 교육과 훈련 실시 여부
		특기사항				소방시설의 기본적인 관리상태 및 사항들을 확인하고 특기사항을 기입한다.
		소화기				각 항목의 점검표 유무를 체크한다. (□있음, □없음) 각 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
		옥외소화전
		자동화재속보설비
		CCTV				각 항목을 파악하여 작동여부를 체크한다. (□있음, □없음) 현황을 파악하여 개수 등을 기입한다.
		도난방지카메라
		열감지기
		특기사항				점검표의 유무 파악 및 작동여부 파악과 해당 항목의 개수 등 현황을 기입한다.
전기시설관리상태						정기적인 점검이 이루어지고 있는지를 확인하여 체크한다. (□있음, □없음) 각 항목의 특기사항에 대해 기입한다.
가스시설관리상태
안전 경비인력관리상태				안전경비인력		당해 문화재의 안전경비인력의 유무를 체크한다. (□있음, □없음) 경비인력의 현황을 내용에 기입한다.
				관리일지		관리일지의 작성유무를 체크한다. (□있음, □없음)
				특기사항		그 밖의 특기사항을 기입한다.
돌봄사업						주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무를 파악하여 체크한다. (□있음, □없음) 그 외의 특기사항에 대해 기입한다.

▪ 안내 및 전시시설

안내소(매표소), 안내판, 전시⦁박물관, 문화재해설사 등의 유무 및 현황을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 관리사항_안내 및 전시시설

항목				작성 요령
안내소(매표소)				각 항목의 유무를 체크한다. (□있음, □없음) 현황을 파악하여 개수 및 특기사항을 기입한다.
안내판
전시⦁박물관
문화재해설사
특기사항				그 밖의 안내 및 전시시설에 관한 특기사항을 기입한다.

▪ 주변 및 부대시설

옹벽⦁담장, 배수시설, 주변수목, 주변건물, 보호각⦁보호시설, 그 밖의 시설, 원래기능/활용상태/사용빈도에 관한 사항을 기입한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 관리사항_주변 및 부대시설

항목				작성 요령
옹벽⦁담장				주변의 옹벽 및 담장의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
배수시설				배수시설의 유무, 바닥 배수 구배 등을 확인하고 현황을 기입한다.
주변수목				고사한 수목, 당해문화재에 위해를 주는 수목 등 주변 수목의 상태를 조사하여 내용에 기입한다.
주변건물				주변의 건물의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
보호각⦁ 보호시설				주변의 보호각⦁보호시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
그 밖의 시설				그 밖의 주변 및 부대시설의 현황을 기입한다.
원래기능/활용상태/사용빈도				당해 문화재 본연의 기능과 현재 활용여부 및 현황에 대해 기입 하도록 하며, 현재 사용 빈도를 기입한다.

4) 첨부사항

도면(배치도 등), 현황사진 등을 첨부한다.

▲ 국보⦁보물(건조물) 첨부사항

항목				작성 요령
도면				도면은 현황을 알 수 있는 간단한 배치도 등을 첨부하고, 사진 촬영 위치를 표시한다. - 화살표의 머리는 막힌 삼각형, 꼬리는 직선으로 한다. 1 위치의 명기는 일반적인 해석에 따른다.
현황 사진				정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면의 사진을 첨부한다. - 상세사진을 첨부한다. 사진의 번호와 간단한 설명을 기입한다. - 사진번호/촬영위치/간략설명

국보ㆍ보물 ․ 중요민속문화재(동산) 정기조사 서식 및 매뉴얼
	[별지 제3호 서식] 국보․보물․중요민속문화재(동산) 정기조사서 3. 국보․보물․중요민속문화재(동산) 정기조사서 3. 1 총괄사항 3. 2 보존사항 3. 3 관리사항 3. 4 현황사진

3. 국보․보물․중요민속문화재(동산) 정기조사서

_[별지 서식 제 4호] 동산문화재

[별지 서식 제 4호] 동산문화재_

3. 1 총괄사항

[별지 제4호 서식] 동산문화재

[별지 서식 제 4호] 동산문화재

문화재명

(지정번호)

당해 문화재의 명칭

(국보ˇ제1호)

지정연월일

년.ˇ월.ˇ일.

수  량

3권 1축

규격

가로 : 15cm , 세로 : 10cm

대체자료

(모조품)

□있음

□없음

소유자

소유자명ˇ/ˇ소유자 주소

문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

소재지

(보관장소)

당해 문화재 보관장소 주소

대전광역시ˇ서구ˇ청사로

관리자/관리단체

관리자명(관리단체명)ˇ/ˇ 주소

문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

구분

시행연도

예산(천원)

시행처

보수⦁수리 내용

보수

수리

내역

천원단위로 기입

보수⦁수리 내용을 기입한다.

조사 결과

구분

내 용

보관장소

현황확인

보존현황

보존시설

신고사항

이행 여부

공개 여부

특기사항

소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 등 관리에 관련된 특기 사항을 기입한다.

조사자

종합의견

당해 문화재에 대한 조사자의 의견을 기입한다.

조사일시

년.ˇ월.ˇ일.

조사자

소속명ˇ소속

성명 :ˇ성명    (서명 또는 인)

첨부서류

현황사진(상세사진 포함)

3. 2 보 존 사 항
구 분	조사사항		조사내용
보관장소	▪ 보호건물 상태		당해 문화재를 보관하고 있는 장소의 상태에 대해 기입한다.
	▪ 보관시설		당해 문화재를 보관하고 있는 시설 현황(수장소, 전시실)에 대해 기입한다.
	▪ 보관 장소 온⦁습도 적정 여부		보관장소의 온․습도의 적정성에 대해 기입한다.
현황확인	▪ 지정된 수량과 현품 수량의 일치 여부
	▪ 지정된 규격과 현품 규격의 일치 여부
보존현황	▪ 당해 문화재의 손상 진행 여부
	▪ 당해 문화재의 대체자료 유무
	▪ 보수⦁보존처리 필요 여부
보존시설	▪ 보관상자의 상태
	▪ 도난방지시설 상태
	▪ 금고 상태
신고사항 이행 여부	▪ 현재 보관장소와 변경신고된 주소의 동일 여부		현재 보관장소와 변경신고 된 보관장소가 동일한지 여부를 조사한다.
	▪ 현재 소유자와 변경신고 된 소유자의 동일 여부		현재 소유자와 변경신고 된 소유자가 동일한지 여부를 조사한다.
	▪ 그 밖의 사항		∙ 그 밖의 신고사항 이행여부를 조사한다. ‣ 그 밖의 신고사항 항목은 다음과 같다. 1. 관리자를 선임 또는 해임한 때 2. 문화재를 매도, 소유자 변경이 있을 때 3. 소유자, 보유자, 관리자의 성명이나 주소에 변경이 있을 때 4. 소재지의 지명 등에 변경이 있을 때 5. 보관 장소를 변경한 때 6. 멸실 도난 훼손된 때 7. 반출 후 반입한 때 8. 허가를 받고 현상변경 기타 행위에 착수하거나 완료한 때
공개 여부	▪ 당해 문화재의 공개 여부
3. 3 관 리 사 항
소방 및 안전관리	구분	현황	조사내용
	소방시설
	전기시설
	화기취급시설
	기타시설
안내 및 전시시설	보호책⦁ 관람시설
	안내판
	기타시설물
특기사항

3. 4 현 황 사 진
대표적 사진
사진			사진
사진번호	(간략하게 설명)		사진번호	(간략하게 설명)

국보ㆍ보물 ․ 중요민속문화재(동산)

정기조사 서식 매뉴얼

1) 총괄사항 작성 요령

총괄사항은 일반사항, 조사결과로 구성된다. 각각의 조사사항에 대해 기입한다.

▪ 일반사항

문화재의 일반사항은 정기조사 시행 전에 당해 문화재의 정보를  작성하는 항목으로 문화재명, 지정번호, 지정연월일, 수량, 규격, 대체자료(모조품), 소유자, 소재지(보관장소), 관리자/관리단체,   보수⦁수리 내역을 포함한다. 각 항목의 작성 요령은 다음과 같다.

▲ 동산문화재 총괄사항_일반사항

항목

작성 요령

문화재명

문화재명은 문화재청의 지정명칭을 기준으로 기입한다.

예시) 제왕운기

지정번호

문화재의 지정유형을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다.

지정번호의 앞은 붙여쓰기 한다.

예시) 보물ˇ제ˇ895호

지정

연월일

지정 연, 월, 일은 전체를 기입한 후 숫자 뒤 마침표를 찍고,    한 칸 띄어쓰기 한다.

월, 일이 한 자리 숫자일 경우 앞에 0을 기입한다.

예시) 2015.ˇ01.ˇ01.

수량

당해 문화재의 수량을 기입한다.

예시) 1권 1책

규격

당해 문화재의 규격을 기입한다.

예시) 가로 : 15cm, 세로 : 10cm

대체자료

(모조품)

당해 문화재의 대체자료(모조품) 유무를 파악한다.

(□있음, □없음)

소유자

소유자명 / 주소지 순으로 기입한다.

도로명 주소(신 주소)를 사용한다.

주소는 길까지 기입한다.

주소 체계의 사이에는 한 칸 띄어쓰기 한다.

예시) 문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

소재지

(보관장소)

소재지는 소유자의 주소 양식과 동일하다.

주소는 구체적으로 기입한다.

예시) 대전광역시ˇ서구ˇ청사로ˇ189

관리자/

관리단체

소유자 작성 요령과 동일하다.

예시) 문화재청ˇ/ˇ대전광역시ˇ서구ˇ청사로

보수⦁수리 내역

최근 5년간의 보수⦁수리 내역을 기입한다.

시행연도		시행된 연도를 기입한다.
예산		보수⦁수리 내역에 사용된 예산을 천원 단위로 기입한다.
시행처		해당 보수⦁수리의 시행처(업체)를 기입한다.
보수⦁수리 내용		보수⦁수리에 관한 주요 사업내용을 기입한다.

예시) 2015.ˇ01. // ○○건설 // 폭설로 유실된 탐방로 정비

▪ 조사결과

당해 문화재의 보존사항에 대한 조사내용을 취합하여 각 조사항목(보관장소, 현황확인, 보존현황, 보존시설, 신고사항 이행 여부,   공개 여부, 특기사항)의 결과를 기입한다.

당해 문화재의 위치, 부재, 현상 순으로 내용을 기입한다.

당해 문화재에 5년 이내(다음 정기조사 전)로 심각한 훼손우려가 높은 요인을 상세히 기입한다.

▲ 동산문화재 총괄사항_조사결과

항목						작성 요령
보관장소						당해 문화재를 보관하고 있는 장소에 대한 사항을 종합하여 기입 한다.
현황확인						동산문화재의 지정 당시의 수량과 규격이 일치여부 등의 세부 사항을 종합하여 기입한다.
보존현황						당해 문화재의 훼손, 보존 등의 세부사항을 종합하여 기입한다.
보존시설						당해 문화재의 보존 시설 등의 세부사항을 종합하여 기입한다.
신고사항 이행 여부						당해 문화재의 신고사항 이행 여부 등의 세부사항을 종합하여 기입한다.
공개 여부						당해 문화재의 공개 여부와 관련된 세부사항을 기입한다.
특기사항						소방 및 안전관리, 안내 및 전시시설, 주변 및 부대시설 등 관리사항의 특기사항을 종합하여 기입한다.
조사자 종합의견						당해 문화재에 대한 조사자의 의견을 작성한다.
조사일시						지정연월일과 동일한 방식으로 기입한다. 예시) 2015.ˇ01.ˇ01.
조사자						조사자의 소속을 기입한 후 한 칸 띄어쓰기 한다. 조사자의 이름을 한 칸 띄운 후 기입한다. 예시) 문화재청ˇ소속 // 성명ˇ:ˇ홍길동 (서명 또는 인)

2) 보존사항

동산 문화재는 보관장소, 현황확인, 보존현황, 보존시설,  신고사항 이행 여부, 공개 여부 6개 조사항목으로 나눈다.

보관장소 : 보호건물 상태, 보관시설,

보관 장소 온⦁습도 적정여부

현황확인 : 지정 수량과 현품 수량 및 규격 의 일치 여부

보존현황 : 당해 문화재 손상진행 여부, 당해 문화재 대체자료 유무, 보수⦁보존 처리 필요 여부

보존시설 : 보존상자의 상태, 도난방지 시설 상태, 금고 상태

신고사항 이행 여부 : 현재 보관된 장소와 변경신고된  주소의 동일 여부, 현재 소유자와 변경신고 된  소유자의 동일 여부, 그 밖의 사항

공개 여부 : 당해 문화재 공개 여부

▲ 동산문화재 보존사항

항목				작성 요령
보관장소		보호건물 상태		당해 문화재를 보관하고 있는 장소의 상태에 대해 기입한다.
		보관시설		당해 문화재를 보관하고 있는 시설 현황에 대해 기입한다. 예시) 수장고, 전시실
		보관 장소 온⦁습도 적정 여부		보관장소 온⦁습도의 적정성의 여부와 현황을 기입한다.
현황확인		지정 수량과 현품 수량의 일치 여부		기존의 지정된 수량과 현재의 수량이 일치하는지 여부를 파악한 후 현황을 기입한다. 일치하지 않을 경우 이유를 기입한다.
		지정 규격과 현품 규격의 일치 여부		기존에 지정된 규격과 현재의 규격이 일치하는지 여부를 파악한 후 현황을 기입한다. 일치하지 않을 경우 이유를 기입한다.
보존현황		당해 문화재 손상진행 여부		가장 최근에 당해 문화재를 조사하였을 때 보다 더 손상된 정도를 확인한다.
		당해 문화재 대체자료 유무		당해 문화재의 대체자료(복제품) 유무를 조사하여 기입한다. 대체자료가 있는 경우 수량과 보관위치 등을 기입한다.
		보수⦁보존 처리 필요 여부		당해 문화재의 보존 현황을 파악 후 보수⦁보존의 처리가 필요한지 여부를 기입한다.
보존시설		보관상자의상태		당해 문화재를 보관하는 상자의 상태를 파악하여 현황을 기입한다.
		도난방지 시설 상태		당해 문화재를 보관하고 있는 곳의 도난방지 시설 상태를 파악 하여 현황을 기입한다.
		금고 상태		당해 문화재를 보관하는 금고의 상태를 파악하여 현황을 기입한다.
신고사항이행여부		현재 보관장소와 변경신고 된 주소의 동일 여부		현재 보관장소와 변경신고 된 보관장소가 동일한지 여부를 기입 한다. 동일하지 않을 경우 현 보관장소의 주소를 기입한다.
		현재 소유자와 변경신고 된 소유자의 동일여부		현재 소유자와 변경신고 된 소유자가 동일한지 여부를 기입한다. 동일하지 않을 경우 현 소유자를 기입한다.
		그 밖의 사항		그 밖의 신고사항 이행여부를 조사한다. ‣ 그 밖의 신고사항 항목은 다음과 같다. 1. 관리자를 선임 또는 해임한 때 2. 문화재를 매도, 소유자 변경이 있을 때 3. 소유자, 보유자, 관리자의 성명이나 주소에 변경이 있을 때 4. 소재지의 지명 등에 변경이 있을 때 5. 보관 장소를 변경한 때 6. 멸실 도난 훼손된 때 7. 반출 후 반입한 때 8. 허가를 받고 현상변경 기타 행위에 착수하거나 완료한 때
공개여부		당해 문화재 공개 여부		당해 문화재의 공개 여부를 기입한다. 비공개일 경우 보관 장소를 기입하고, 공개되어 있을 경우 공개된 장소를 기입한다.

3) 관리사항

▪ 소방 및 안전관리

소방시설, 전기시설, 화기취급시설 등의 유무 및 현황에 대한 사항을 기입한다.

▲ 동산문화재 관리사항_소방 및 안전관리

항목				작성 요령
소방시설				소방시설의 유무를 확인하고 현황 및 조사내용을 기입한다.
전기시설				전기시설의 유무를 확인하고 현황 및 조사내용을 기입한다.
화기취급 시설				화기취급시설의 유무를 확인하고 현황 및 조사내용을 기입한다.
기타시설				그 밖의 기타시설의 현황 및 조사내용을 기입한다.

▪ 안내 및 전시시설

보호책⦁관람시설, 안내판, 기타시설물 등의 유무 및 현황을 기입한다.

▲ 동산문화재 관리사항_안내 및 전시시설

항목				작성 요령
보호책⦁ 관람시설				주변의 보호각⦁보호시설의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
안내판				안내판의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.
기타시설물				기타시설물의 유무를 확인하고 현황을 기입한다.

▪ 특기사항

▲ 동산문화재 관리사항_특기사항

항목				작성 요령
특기사항				그 밖의 특기사항을 기입한다.

4) 첨부사항

현황사진을 첨부한다.

▲ 동산문화재 첨부사항

항목				작성 요령
대표적 사진				당해 문화재의 대표적 사진을 첨부하며 되도록 전체적으로 형태를 볼 수 있는 사진으로 한다.
현황 사진				상세사진을 첨부한다. 사진의 번호와 간단한 설명을 기입한다.