구  매  규  격  서

세부품명번호 (10자리)	분류명	품목 및 규격	수량	단위
4323210201	소프트웨어	문화재 도면화 및 복원 소프트웨어 시스템	1	세트

1. 특    징

1) 문화재 치수 측정 및 도면화 소프트웨어

- 문화재 유물에 대한 CT data 및 3D Scan data의 편집 기능

- 문화재 유물에 대한 CT data 및 3D Scan data의 정렬 작업 기능

- 문화재 유물에 대한 CT data 및 3D Scan data의 X, Y, Z 축에 대한 정의 기능

- 축이 정의된 문화재 유물 data에 대한 2D Sketch 작업

- 문화재 유물 data에 대한 단면 분석 및 Curve 추출 그리고 치수 측정 작업

- 문화재 유물 data에 대한 고해상도 이미지 캡쳐 기능

- 편집 또는 분석 작업 완료한 data의 고해상도 이미지 캡쳐 기능

- 기본적인 메쉬 데이터 수정(구멍 메우기, 트림, 노이즈 및 메쉬 오류 수정 등)

- 특정 작업(메쉬 구성, Sketch, 형상 모델링 등)은 마법사 기능을 통한 자동화 지원

- AutoCAD, Illustrator, Z-brush와 같은 소프트웨어에 호환 가능한 파일 저장

2) 문화재 복원용 소프트웨어

- HDI Advance R3X와 호환되는 디지털 스컬핑 작업 기능

- 문화재 유물 Polygon data를 토대로 편집 및 복원 작업 가능

- High Polygon을 통한 3D 모델링 작업 가능

- 작업자가 원하는 3D 모델링 및 텍스쳐 작업을 지원

- 기초 자료를 토대로 정형화된 3D 모델링 작업 지원

- 문화재 유물 복원을 지원하는 다양한 재질과 표면질감 효과의 라이브러리 제공

- 실시간으로 Texturing 및 Render 작업을 바로 적용할 수 있어야 함

- 작업 결과물의 사실적인 렌더링 시스템 지원

- 3D Printing이 가능한 파일 포맷 지원

- 무선으로 연결된 펜(pen)이나 퍽(puck)의 입력장치를 이용하여 작업

2. 구    성

1) 문화재 치수 측정 및 도면화 소프트웨어

- Software 1 copy

- License type : Dongle

- Including 1 year maintenance

- 심화 교육비 포함

2) 문화재 복원용 소프트웨어

- Software 1 copy

- License type : Key code

- 전용 Tablet(Wacom PTH-851) 1ea

3. 비    고

1) 납품은 물품검사를 받은 후 국립해양문화재연구소가 지정하는 장소에 납품 완료해야 하며 운반비 등 납품에 소요되는 비용은 납품업체가 부담한다.

2) 납품은 계약 후 30일 이내에 해야 하며, 사전에 협의하여 납품 일자를 정한다.

3) 납품 후 연구소 담당자의 참관 하에 소프트웨어 구동 및 테스트를 완료하고 교육을 실시해야 한다.

4) 계약 전에 다음 서류를 제출한다.

- 기술지원확약서, 제품공급확약서

5) 본 물품 납품에 관련된 제반사항에 대해서 납품업체는 성실하게 수행해야 한다.

6) 납품 후 2회의 방문교육을 진행하여야 하며 원격지원이 가능해야 한다.

7) 동일버전의 소프트웨어 업그레이드가 있을 경우 1년간 무상으로 업그레이드를 진행해 주어야 한다.

8) 기타 명시되지 않은 사항이라도 과업 수행 상 필요하다고 인정되는 추가적 요구는 상호 협의에 의해 진행한다.