[사적 제62호 대구 달성 주변 현상변경 허용기준]

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
1구역	ㅇ 건축물 최고 높이 11m 이하	ㅇ 건축물 최고 높이 14m 이하
2구역	ㅇ 건축물 최고 높이 62m(18층) 이하 - 단, 문화재와의 이격거리 100m 인접지역은 12층 이하로 함
공통사항	ㅇ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ㅇ 매장문화재 분포지역은 관계법령에 따라 별도 검토 ㅇ 건물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 기타 이와 유사한 것 포함